# Erstellen einer allgemeinen Feldbuskonfiguration

Wenn ein neues Feldbus-Modul im Controller installiert wird, können die allgemeinen Feldbuskonfigurationseinstellungen direkt über die GUI vorgenommen werden, ohne dass ToolsTalk 2 verwendet werden muss.

Für Konfigurationen, die sich auf den Feldbusrahmen beziehen und eine Feldbuskonfiguration mit einer virtuellen Station verbinden, wird ToolsTalk 2 weiterhin benötigt.

1. Gehen Sie zum Menü Einstellungen und klicken Sie auf Feldbus.

2. Wählen Sie die Create Config-Schaltfläche.

   Wenn kein Feldbus-Modul installiert ist, ist diese Schaltfläche nicht sichtbar.

3. Die folgenden Parameter konfigurieren:

   - Durch Netzwerk eingestellt: EIN/AUS

   - Handshake für Lesen der Ergebnisse: EIN/AUS

   - Werkzeug verriegeln, wenn Feldbus offline: EIN/AUS

   - Sync auf Aufgabe ausgewählt: EIN/AUS

     - AUS - In der virtuellen Station vorgenommene Aufgabenänderungen werden ignoriert.

     - JA - In der virtuellen Station vorgenommene Auftragsänderungen werden mit dem Feldbus-Modul synchronisiert.

4. Je nach installiertem Modultyp geben Sie die Feldbus-kommunikationsspezifischen Einstellungen ein:

   - IP-Adresse

   - Subnetzmaske

   - Gateway

5. Eine neue Konfiguration wird erstellt.

Wenn auf dem Controller bereits eine Feldbus-Konfiguration vorhanden ist, muss diese vor der Erstellung einer neuen Konfiguration entfernt werden. Wenn die Konfiguration entfernt wurde, gibt es anstelle der Schaltfläche Entfernen eine Schaltfläche Create Config.