# Ajuste de boca abierta

La función de ajuste de boca abierta está disponible para las herramientas de boca abierta configuradas con el accesorio delantero de engranaje (GFA).
La función calcula la verdadera relación de transmisión tanto de la herramienta como de la extensión combinada y la guarda en la herramienta.
Necesitará alrededor de 2 minutos para realizar el ajuste.

Cuando se haya completado el ajuste de boca abierta, se debe calibrar la herramienta con la extensión de boca abierta instalada.

## Realizar el ajuste de boca abierta

1. En la vista Inicio, seleccione la pestaña Herramienta. A continuación, seleccione la herramienta que desee ajustar y vaya a Ajuste de boca abierta.

2. Seleccione Realizar y pulse el gatillo en la herramienta.

3. Siga las instrucciones en pantalla y siga presionando el gatillo de la herramienta hasta que haya completado el ajuste de boca abierta.

   - Si el ajuste de boca abierta es correcto, aparece el evento OK.

   - Si el ajuste de boca abierta no es correcto o el gatillo de la herramienta se soltó antes de que finalizase el ajuste aparece el evento NOK.