# リヒット検出

リヒット検出が有効になると、既に締め付けられたネジを検出できます。

パラメータ | 説明 | デフォルト値
--- | --- | ---
リヒット検出 | 既に締め付け済みのネジが締め付けられようとしていることを検出します。 早期： リヒットの検出早期オプションは、リヒットが検出されるとすぐに締め付けを終了し、可能な限り人間工学に基づいた方法で締め付けを終了します。 [リヒット検出] の早期オプションを使用するには、[ソフトスタート] を [オン] に設定する必要があります。この理由は、ソフトスタート最大トルク値がトルク制限値として使用されるため、制限値以上の締め付けがリヒットとみなされるためです。 締め付けはNＧと見なされ、リヒットエラーが表示されます。 完全：ソフトスタートが使用されていないときにリヒット検出を行うには、 リヒット検出完了オプションを使用する必要があります。リヒット検出 [完全]では、すべての締め付けステップが実行されるまで締め付けを終了しないため、時間がかかります。速度がランダウン速度の半分に達しなかければ、その締め付けはリヒットと見なされ、リヒットエラーが表示されます。締め付けは NG とみなされます。 オフ: リヒット検出は実施されません。 | 早期