# Par post view

Algunas juntas tienen un par pico antes de la Aprox completa. Esta función permite verificar los valores del par durante dos intervalos angulares determinados. Los arranques de intervalos se definen como un ángulo previo a la aproximación completa y el par se supervisa durante un intervalo de ángulo específico.

El par Post view es, por tanto, similar a los límites del par de aproximación excepto por el echo de que los límites máximo y mínimo pueden colocarse independientemente y su longitud puede ser distinta para controlar mejor el resultado de la etapa de aproximación.

Parámetro | Descripción | Valor predeterminado
--- | --- | ---
Par Post View | Esta función permite verificar los valores del par durante dos intervalos angulares determinados. | Off
Par mín. | Valor del par para el límite inferior de par Post view. |
Compensación mín. del par | Offset de ángulo antes de comenzar el intervalo mín de par Post view. | 720°
Longitud mín. del par | Longitud del ángulo que devine la sección mín. de par Post view | 90°
Par máx. | Valor del par para el límite superior de par Post view. |
Compensación máx. del par | Offset de ángulo antes de comenzar el intervalo máx. de par post view. | 360°
Longitud máx. del par | Longitud del ángulo que devine la sección máx. de par Post view | 90°