# Välj föregående identifieringsnummer – 10117

Det är möjligt att använda signalen Välj föregående när en uppgift i den virtuella stationen är konfigurerad som:

- Batchsekvens

- Källåtdragning

- Källbatch

  - Nummeridentifikations-metod

  - Strängidentifikations-metod

Funktionerna Ta nästa och Ta föregående, som kan konfigureras i ST-väljaren aktiverar insignalerna Välj nästa identifieringsnummer och Välj föregående identifieringsnummer.

## Batchsekvens vald som virtuell stationsuppgift

Om Fri ordnings-omställaren har aktiverats, kan signalen Välj föregående välja olika batches inom den valda sekvensen.

Innan du väljer batches är det obligatoriskt att de tilldelats ett identifieringsnummer. Om en batch in har ett tilldelats ett identifieringsnummer kan inte signalen Välj föregående välja den, även om Fri ordnings--omställaren är aktiverad.

Det möjliggör loopar genom de batches som har ett konfigurerat identifieringsnummer.
Om identifieringsnumret är ”Inget” är det möjligt att välja den efter att alla batches med konfigurerade identifieringsnummer är klara.

Det är möjligt att göra loopar, men 0 hoppas över. När en batch är klar är den inte längre valbar.

Vid exempelvis batches som tilldelats identifieringsnumren 1,2,4,5 körs signalen i en loop: 5,4,2,1,5,4,2... så länge dessa batches inte är klara.

## Källåtdragning vald som virtuell stationsuppgift

Signalen väljer föregående identifieringsnummer från listan med åtdragningsprogram som specificeras i källåtdragningsuppgiften.
Valet kör från det aktuella valda identifieringsnumret föregående nummer i fallande ordning.

När det minsta identifieringsnumret väljs, så väljer denna signal 0: efter 0 väljer signalen nästa identifieringsnummer i fallande ordning.

Om 0 väljs som identifieringsnummer, så låses verktyget.

Om åtdragningsprogrammet har tilldelats till ett identifieringsnummer och sedan tas bort från listan med åtdragningsprogram, så är det fortfarande möjligt att välja detta identifieringsnummer. I så fall låses verktyget eftersom det inte finns något specifikt åtdragningsprogram.

När Väljarläges-omkopplaren sätts till Bekräfta, måste hylsväljaren anges och konfigureras. Alla åtdragningsprogram kan väljas, men innan de körs måste låste lämplig hylsa lyftas från hylsväljaren.

## Källbatch vald som virtuell stationsuppgift

I Källor > Batchsekvens > Källbatch, när identifikationsmetoden har satts till Nummer, så väljer signalen Välj föregående sekvenser från en lista med sekvenser som visas i Källbatch-uppgiften.

Det är möjligt att göra loopar genom 0. Signalen Välj föregående väljer endast de identifieringsnummer som tilldelats till sekvenserna.

Om det exempelvis finns 4 sekvenser tillgängliga med identifieringsnumren 1,2,4 och 8, så itererar signalen Välj föregående och väljer 8,4,2,1,0,8,4...

De identifieringsnummer som inte definierats väljs inte.

I Källor > Batchsekvens > Källbatch, när identifikationsmetoden har satts till Sträng, måste sekvensen väljas genom externa källor (som scanner eller Open Protocol). Signalen Välj föregående kan välja batches inom den valda sekvensen.

Namn i SoftPLC: SELECT_PREVIOUS_ID_NUMBER

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Händelse | Booleskt | 1 | 1

Relevant information

- Arbeta med Gruppsekvensfliken
- ST-selektor

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: SANT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT