# 触发手动模式

可以通过开关或外部系统启用手动模式。例如（下文所示），可以配置操作面板上的按钮来启用手动模式。

1. 进入 Configurations（配置）菜单并选择左侧导航中的 Operator panel （操作面板）。

2. 如果不存在操作面板配置，单击工作区顶部右侧的加号（+）图标，否则将继续下一步。

3. 在希望改变的配置中，单击 Edit（编辑）。

4. 在操作面板配置窗口中，单击位置[A,B,C,D,E,F,G,I]进行配置。

5. 在位置配置窗口中，单击组件列表。在列表中，单击 One way key switch（单向键开关）。

6. 单击旋转信号列表。在列表中，选择手动模式（必要时使用箭头按钮在列表中导航）。

7. 关闭位置配置窗口。

如果需要系统提醒用户已进入或离开手动模式，则须分别配置 4070 和 4071 事件。

相关信息

- 事件配置