# Núdzové zastavenie

Prístroj na odpojenie od napájania môže slúžiť ako núdzové vypnutie, ak má k nemu operátor jednoduchý prístup a ak ide o typ opísaný v norme EN 60204-1:2006, 5.3.2 a), b), c) alebo d). Prístroj na odpojenie od napájania musí byť pri určení na tento účel zafarbený načerveno na žltom pozadí. (Ref. EN 60204-1:2006, 10.7.5).

POWER FOCUS 6000 poskytuje infraštruktúru na vybudovanie funkcie núdzového zastavenia s nadbytočným vypínaním podľa normy EN ISO 13849-1 kategória 3 PL d. Funkcia núdzového zastavenia musí byť použitá pri používaní funkcií diaľkového štartu.

Funkciu núdzového zastavenia je možné použiť s prístrojom na odpojenie napájania (ako je tlačidlo núdzového zastavenia). Keď je aktivované tlačidlo núdzového zastavenia, ktoré vypína napájacie napätie regulátora.

Diagnostika systému sa spustí automaticky pri spustení ovládača. Takto sa koná aj po núdzovom zastavení a pri normálnom štarte.

Funkcia núdzového zastavenia sa používa buď s jedným ovládačom alebo až s 10 ovládačmi v jednom reťazci núdzového zastavenia. Pri konfigurácii s viacerými ovládačmi je signál núdzového zastavenia distribuovaných z prvého ovládača na všetky prepojené ovládače pomocou rozhrania Vstupu/Výstupu zbernice. Posledný ovládač v reťazci vráti signál so spätnou väzbou, ktorý indikuje, že všetky ovládače dostali signál núdzového zastavenia. Zobrazí sa udalosť Núdzové zastavenie.

Pre núdzové zastavenie je výstup 24 V DC cez rozhranie núdzového zastavenia na konektorovom paneli.

V tejto sekcii

- Kabeláž
- Konfigurácie kódu PIN pre núdzové zastavenie