# Autofilettatura

La fase Autofiletto consente il serraggio quando la coppia di avvitamento richiesta è maggiore della coppia di Avvitamento completo, per esempio per il serraggio di strati sottili di metallo utilizzando viti auto-filettanti. La finestra autofiletto si avvia quando il valore di coppia raggiunge SelftapTorqueMin/2. La coppia deve raggiungere SelftapTorqueMin, ma non superare SelftapTorqueMax, durante la finestra angolo.

Parametro | Descrizione | Valore predefinito
--- | --- | ---
Autofilettatura | Attiva la fase di autofilettatura. | OFF
Velocità | Determina la velocità durante l'autofilettatura. | Velocità di avvio graduale o 5% della Velocità max. dell'utensile
Lunghezza | Determina l'angolo di rotazione della bussola durante l'autofilettatura. Misurato dalla fine della fase di Avvio. | 360°
Coppia minima | Valore di coppia per il limite inferiore di autofilettatura. | 0 Nm
Coppia massima | Valore di coppia per il limite superiore di autofilettatura. | Coppia max. utensile