# 緩め有効 - 185

緩め有効は、緩めが次の信号のいずれかによって外部的にロックされていないときに有効化する出力信号です：

- 20003 - ロック緩め

- 20004 - 高でロックツール有効

- 20033 - ラインコントロールロック

- 20018 - オープンプロトコルロック

- 20021 - フィールドバスロック緩め

- 20041 - Soft PLCロック緩め

- 20061 - 低でロックツール有効

SoftPLCでの名前 ：LOOSENING_ENABLED

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：TRUE

- 入出力拡張器: TRUE