# Inställningar för batchsekvens

En batchsekvens kan bestå av upp till 99 batcher med en batchstorlek på upp till 250 åtdragningar. Batcherna i en batchsekvens kan utföras i den ordning som anges eller genom att välja en hylsväljare som bestämmer vilken batch som ska köras.

Batchinställningar, parametrar
Parameternamn | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Lås verktyg när batchsekvens är klar | En batchsekvens är klar när batchsekvensräknaren är lika med storleken på batchsekvensen. På: Verktyget är låst och ett åtdragningsprogram eller en batchsekvens måste väljas för att fortsätta utföra åtdragningar. Av: När batchsekvensen är slutförd kan den upprepas igen. | På
Fri ordning | Nej: De konfigurerade batcherna utförs i den följd de listats, förutsatt att de konfigurerats för att utföra åtdragningar. Om en hylsa har angivits frågar systemet efter hylsan när batcherna ska köras. Ja: De konfigurerade batcherna kan köras i vilken följd som helst. Operatören måste tala om för systemet vilken batch som ska utföras genom att välja en hylsväljare. En batch betraktas som avslutad när alla förband har dragits. | Nej
Uppräkning vid NOK | Gör det möjligt att räkna upp värdet för batchräkning trots att åtdragningen rapporterats som NOK. För att funktionen Max NOK efter varandra ska fungera (max antal en enda skruv kan dras åt) måste Uppräkning vid NOK vara inställd på Nej. Om parametern ställs in på Ja kommer sekvensen att gå vidare till nästa dragning. | Nej
Max NOK efter varandra | Max INTE OK (NOK) åtdragningar i följd anges som ett högsta antal tillåtna NOK åtdragningar i följd i en batch. Om max. antal NOK i följd nås visas händelsen För många NOK åtdragningar (4020). | 0
Nedräkning vid lossning | Räknar ned räknevärdet inom den aktiva batchen. Slutförd batch kan inte räknas ned. Aldrig: Inställningen är av. Räknaren stegas inte ned vid lossning i den aktiva batchen. Alltid: Batchräknaren räknar ned om en lossning utförs. När senaste åtdragning är OK Batchräknaren räknar ned om en lossning utförs efter att föregående åtdragning var OK. | Aldrig
Sekvensavbrottstimer | På: Den valda batchsekvensen kan avbrytas inom en angiven tidsgräns Av: Den valda batchsekvensen kan inte avbrytas. | Av
Avbrottstid (10–600) | Antalet sekunder medan den valda batchsekvensen kan avbrytas. | 10