# Limiti della coppia di avvitatura

La frizione tra il dado e il giunto può variare. Questo può causare di conseguenza la variazione della coppia necessaria per avvitare un dado nel filetto prima dell'innesto con la superficie del giunto. Questi effetti possono essere, ad esempio, l'interferenza nel foro, la coppia prevalente o la lubrificazione variabile.

Il monitoraggio della coppia di avvitamento può essere utile quando si avvita un controdado con un inserto in plastica nei filetti in modo che il fermo posso resistere alle vibrazioni. Questo controdado richiederà una coppia maggiore, denominata coppia prevalente, per ovviare all'interferenza.

Parametro | Descrizione | Valore predefinito
--- | --- | ---
Limiti della coppia di avvitamento | Imposta i limiti della coppia di avvitamento su attivato o disattivato. Off: Limiti non impostati. On: Limiti di coppia e intervallo dell'angolo impostati. | OFF
Offset | Distanza angolare prima dell'inizio dell'intervallo dell'angolo. | 0°
Lunghezza | Angolo che determina il limite della coppia di avvitamento. | 360°
Coppia minima | Valore di coppia per il limite inferiore della coppia di avvitamento. | 0 Nm
Coppia massima | Valore di coppia per il limite superiore della coppia di avvitamento. | 19% della coppia finale