# チャンネルコマンド - 10054

チャンネルコマンドは、個々のツールを禁止し、それらのツールが次の締め付けに含まれるのを防ぐ入力信号です。Sync Mode構成で構成された締め付けプログラムまたはボルト番号を置き換えることも可能です。最大で64チャンネルがサポートされています。

SoftPLCでの名前 ：CHANNEL_COMMAND

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | uint32 配列 | 1 | 64

信号チャンネルコマンド -1 0054には、サブ信号が含まれています（詳細については次を参照してください：「入力信号：サブ信号」）。

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス： FALSE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：TRUE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE