# Konfiguration von StepSync

Die Konfiguration der Sync-Referenz und aller Sync-Mitglieder muss vor der Einrichtung der Hardware abgeschlossen sein.

## Konfiguration der Sync-Referenz

1. Gehen Sie in das Menü des Controllers und wählen dann die Registerkarte StepSync.

2. Wählen Sie im Abschnitt StepSync Keine Sync

   Das Fenster Step Sync-Modus wird angezeigt.

3. Wählen Sie Sync-Referenz

   Das Fenster Step Sync-Modus wird geschlossen.

4. Wählen Sie Übernehmen.

   Der Controller bootet dann erneut und bootet in die StepSync-Konfiguration, die eine vereinfachte Version der normalen Power Focus 6000-Benutzeroberfläche ist.

## StepSync aktivieren

Damit StepSync funktioniert, muss es in der Sync-Referenz aktiviert werden. Es gibt zwei Möglichkeiten, StepSync zu aktivieren:

1. Das E/A-Signal „Aktion aktivieren“ (10055) auf Hoch zu stellen oder

2. Gehen Sie in der Sync-Referenz zu Konfigurationen, dann zu der Registerkarte Allgemeine virtuelle Station und klicken Sie bei der betreffenden Konfiguration auf Bearbeiten. Stellen Sie dann im Feld Feste Stationen den Menüpunkt Auto-Aktivierung auf Immer.

Wurde StepSync nicht aktiviert, wird dem Benutzer zum Einschaltzeitpunkt eine Fehlermeldung mit dem Wortlaut „Starten nicht möglich, Aktivierungssignal niedrig angezeigt.“

## Konfiguration des Sync-Mitglieds

1. Gehen Sie in das Menü des Controllers und wählen dann die Registerkarte StepSync.

2. Wählen Sie im Abschnitt StepSync Keine Sync

   Das Fenster Step Sync-Modus wird angezeigt.

3. Wählen Sie Sync-Mitglied

   Das Fenster Step Sync-Modus wird geschlossen.

4. Stellen Sie im Feld Kanal die Kanalnummer für das Sync-Mitglied durch Auswahl der Kanalnummer ein. Wählen Sie dann den passenden Kanal für das Sync-Mitglied.

   Die Kanalnummern der Sync-Mitglieder innerhalb des gleichen Setups müssen eindeutig sein.

5. Wählen Sie Übernehmen.

   Der Controller bootet dann erneut und bootet in die StepSync-Konfiguration, die nur die Kanalnummer des Sync-Mitglieds anzeigt.

## Zurückwechseln auf den regulären Power Focus 6000-Modus (StepSync verlassen)

1. Wählen Sie das Menü PF6 FlexSystem, und wählen Sie dann die Registerkarte StepSync.

2. Wählen Sie im Abschnitt StepSync Sync-Referenz

   Das Fenster Step Sync-Modus wird angezeigt.

3. Wählen Sie Keine Sync

   Das Fenster Step Sync-Modus wird geschlossen.

4. Wählen Sie Übernehmen.

   Der Controller bootet dann erneut und bootet in die reguläre Konfiguration.