# Identificatore pass-through: 104

Segnale di output per l'invio di una stringa scannerizzata dallo scanner a un dispositivo esterno.

Nome in SoftPLC: BARCODE_ID_PASSTHROUGH

Tipo di segnale | Tipo di valore | Dimensione minima [bit] | Dimensione massima [bit]
--- | --- | --- | ---
Evento | Stringa | 8 | 800

## Dispositivi

- Fieldbus: TRUE

- Casella dell'indicatore: FALSE

- I/O interno: FALSE

- Pannello dell'operatore: FALSE

- Funzioni dello strumento: FALSE

- Selettore ST: FALSE

- Stacklight: FALSE

- Tag TLS: FALSE

- Espansore I/O: FALSE