# Konfigurácia správcu licencií

Správca licencií Atlas Copco je pripojený k ovládaču a nastavenia protokolu sa aktivujú na ovládači, z karty Pripojenia na serverv menu Nastavenia.

Oblasť | Popis
--- | ---
Zap/Vyp | Aktivuje/Deaktivuje komunikáciu so správcom licencií Atlas Copco.
Hostiteľ servera | IP adresa servera správcu licencií Atlas Copco
Port servera | IP adresa servera správcu licencií Atlas Copco