# PF6 FlexSystem メニュー

## DC IAM

インテリジェントアプリケーションモジュール (IAM) は、コントローラ内にある不揮発性記憶装置です。ストレージモジュールには、すべてのコントローラのプログラム、構成、結果が含まれます。特定のモジュールは、追加で読み込まれた機能項目も含む場合があります。

パラメーター | 説明
--- | ---
名称 | システムを ToolsTalk 2 に接続する際の識別子として使用されます。
IAM 情報 | FlexIAM に関する情報

## ソフトウェア

ソフトウェアは、新しいシステムソフトウェアを読み込むために使用されます。

パラメーター | 説明
--- | ---
現在のバージョン | 現在のソフトウェアバージョンに関する情報。
保存したバージョン | 保存されているソフトウェアバージョンに関する情報。
ソフトウェアの有効化 | 使用するソフトウェアバージョン（現在のバージョンまたは保存されているバージョン）を選択します。
ソフトウェア更新 | [参照] ボタンをクリックしてソフトウェアを更新します。 ソフトウェアの更新ファイルを参照、選択して、インストールを終了するには指示に従ってください。

ソフトウェアを更新するには、次の手順を実行します：

1. Web GUI を開きます。

2. [コントローラー] のアイコンをクリックします。

3. [PF6 FlexSystem] を選択します。

4. [ソフトウェア更新] フィールドで [参照] ボタンをクリックします。

5. 新しいソフトウェアを見つけます。ZIP ファイルにバンドルされています。

6. [続行] をクリックします。

7. 画面に表示される指示に従って進みます。

本コントローラーには、インストール済みソフトウェアバージョンを 2 つ（現バージョンと保管バージョン）保存することができます。ソフトウェアの有効化を使用すると、どのソフトウェアのバージョンを使用するかが選択できます。

他のソフトウェアバージョンに切り替えても、有効なソフトウェアの構成は複製されません。つまり、1 つのソフトウェアで構成を変更しても、インストールされている他のソフトウェアには影響しません。

インストール済みソフトウェアを有効化するには：

1. [PF6 FlexSystem] メニューで、[ ソフトウェア] に移動します。

2. [ソフトウェアの認証] をスワイプして指示に従います。

3. システムを再起動します。

## ハードウェア

パラメーター | 説明
--- | ---
コントローラー情報 | コントローラー に関する情報
バッテリーステータス | バッテリーのステータス。
Anybus CC モジュール | Anybus CC モジュールに関する情報。

## チャンネル

チャネルは障害検出に使用されます。システム内のすべてのチャネルが一覧表示され、各チャネルの現在のステータスが表示されます。

パラメーター | 説明
--- | ---
チャネル 1 | 有効な各チャネルの FlexDrive およびツールに関する情報を表示します。
チャンネル 2
···

## エクスポート/インポート

エクスポート/インポートタブはユーザーが次のいずれかの操作を実行できるようにします。エクスポート、インポート、および自動バックアップ。

[エクスポート]ウィンドウでは、ユーザーによるコントローラーの構成、設定、結果、およびイベントのエクスポートがサポートされています。さらに、ツールログをエクスポートすることも可能で、アトラスコプコのサービス担当者と共有して、ツールに関する問題のトラブルシューティングを行うことができます。

[インポート]ウィンドウでは、ユーザーがコントローラーの構成と設定をインポートできます。

同時に有効にすることが可能なエクスポートまたはインポートは１つのみです。進行中のエクスポート/インポートがある最中に新しいエクスポート/インポートを開始しようとすると、拒否されます。

自動バックアップウィンドウでは、ユーザーによるバックアップファイルの自動生成がサポートされています。

## コントローラー同士間のエクスポートとインポート

コントローラーには、さまざまな機能を備えたさまざまなIAMタイプがある場合があります。
コントローラーは、現在のタイプの IAM モジュールに適用可能なすべての構成をエクスポートできます。

コントローラーは、異なるタイプの IAM モジュールからエクスポートしたファイルをインポートすることはできません。これは、ToolsTalk 2 を使用する場合にも該当します。

本セクション内

- 自動バックアップ