# 最初のFlexCarrierの取り付け

1. 回路遮断器がオフ(ダウン)であることを確認します。

2. FlexCarrierを固定します。M6ネジを使用します。9.8 Nmに締め付けます。

   3スロットFlexCarrierに4つのネジを使用します。

   6スロットFlexCarrierに6つのネジを使用します。

3. FlexCarrierアドレスを設定します。

   最初のFlexCarrierを1に設定し、2番目を2、というように設定します。工場出荷時のデフォルト設定は0です。インストールされているアプリケーションのアドレスに0を使用することはできません。システム計画の詳細については、FlexSystemのシステム概要マニュアルを参照してください。

4. e-stopプラグを選択します。

   - e-stopエントリプラグ。

   - Advanced Security Module (ASM)プラグ。

5. 図に従って、e-stopケーブルをe-stopエントリプラグに固定します。このステップは、ASMプラグには適用されません。

   これは、作業台で行うと簡単です。

6. e-stopプラグに差し込みます。

7. 24 VDC OUTと24 VDC INを使用する場合、コネクタを準備します。

   これは、作業台で行うと簡単です。

8. 24 VDC IN/OUTコネクタを取り付けます。正しいコネクタを使用していることを確認します。

   コネクタをFlexCarrierに固定している場合は、コネクタにケーブルを接続しないでください。

   外部の8 A電源を使用している場合は、二重絶縁で8 Aに電流が限定されています。これは、EN 61010-1、またはEN 61010-1の要件に対応する別の標準(EN 60950またはEN 60601など)に従って認定されています。

9. ケーブルをガスケットを通して配線します。

   カバーを戻してもケーブルがはさまれたり、損傷しないようにします。

   カバーのLEDライトガイドをブロックしないようにケーブルを配線します。