# FlexCarrierに電源ケーブルとコントロールケーブルを配線して取り付けます。

システムに接続する前に、ケーブルが良好な状態であることを確認します。以下を確認してください。

- ケーブルが損傷していない

- コネクタが損傷していない。

この条件が満たされていない場合、システムを電源に接続したり、オンにしないでください。

接続やケーブルに損傷のあるシステムは、直ちに切断して、修理する必要があります。

警告

アトラスコプコまたはサードパーティで製造された、良好な状態でないもの、または電気規則とシステム要件に従っていないシステム、ケーブル、ユニットを使用することは危険です。

手順

1. 電源ケーブルを取り付けます。

   警告

   アトラスコプコのツールケーブルのみを使用します。

   警告

   電源がオンのときに電源ケーブルを接続したり、切断しないでください。常に電源からシステムの電源をオフにします。

   警告

   電源ケーブルのラッチ取り扱い時の怪我の可能性

   指の怪我をする可能性。

   - ラッチの開閉には注意してください。

2. コントロールケーブルを取り付けます。