# FlexSystem のテストと検証の前提条件

すべての機器があるべき位置にあることを確認します。次の点に特に注意してください：

- 1 番目の FlexCarrier に非常停止エントリープラグが接続されていること。

- デイジーチェーン接続の FlexCarrier にバイパスプラグが接続されていること。

- 非常停止ボタンは開（遮断）モデル（NC接点）と非常停止エントリープラグに接続されていること

- リセットボタンは閉（通電）モデル（NO接点）と非常停止エントリープラグに接続されていること。

- ケーブルが外れないように、端子台のねじがしっかりと締められていることを確認してください。

- すべての FlexCarrier がすべて接続されていること。空きスロットがあってはなりません。空きスロットがある場合は、FlexBlank モジュールを取り付けてください。

- すべての FlexCarrier を FlexControl ケーブルで接続します。FlexCarrier の In（入力）と OUT（出力）のマークに注意してください。

- デイジーチェーン内の最初と最後の FlexCarrier には FlexControl ケーブルを 1 本だけ接続する必要があります。

- FlexSystem Web GUI、[レポート] > [イベント] > [すべてのイベントを表示] にアクセスできること。すべてのアラームはイベントリストに表示されます。