# デイジーチェーン接続の FlexCarrier を取り付ける

1. ブレーカーがオフ（下）になっていることを確認します。

2. FlexCarrier を締め付ける場所に印を付けます。寸法については、寸法図を参照してください。

   FlexCarrierを固定します。

3. FlexCarrierアドレスを設定します。

   アドレスを連番で設定します。1 番目の FlexCarrier のアドレスが1に設定されている場合は、2番目のアドレスを2に、3番目のアドレスを3などに設定します。

   工場のデフォルト設定は 0 です。インストールされているアプリケーションのアドレスに0を使用することはできません。システム計画の詳細については、『FlexSystem のシステム概要マニュアル』を参照してください。

   1 つの FlexSystem に接続されている 2 つの FlexCarrier を同じアドレスにすることはできません。

4. バイパスプラグを取り付けます。

5. 24 VDC OUTを使用する場合、コネクタを準備します。

   これは、作業台で行うと簡単です。

6. 24 VDC OUTコネクタを取り付けます。

   コネクタが FlexCarrier に固定されている場合は、コネクタにケーブルを接続しないでください。