# PROFIsafe のテストと検証の前提条件

すべての機器があるべき位置にあることを確認します。次の点に特に注意してください：

- 1 番目の FlexCarrier にはASMプラグが接続されています。

- デイジーチェーン接続の FlexCarrier にバイパスプラグが接続されていること。

- FlexControllerと安全 PLCの間に PROFINET ケーブルが接続されていること。

- すべての FlexCarrier がすべて接続されていること。空きスロットがあってはなりません。空きスロットがある場合は、FlexBlank モジュールを取り付けてください。

- すべての FlexCarrier を FlexControl ケーブルで接続します。FlexCarrier の In（入力）と OUT（出力）のマークに注意してください。

- デイジーチェーン内の最初と最後の FlexCarrier には FlexControl ケーブルを 1 本だけ接続する必要があります。

- FlexSystem Web GUI、[レポート] > [イベント] > [すべてのイベントを表示] にアクセスできること。すべてのアラームはイベントリストに表示されます。

- PROFIsafe（安全 PLC）を備えた PROFINET IO コントローラーは、表に示すように構成パラメーターを使用してパラメーター化する必要があります。PROFIsafe の送り先アドレスは、ステーションとネットワーク内で一意である必要があります。

- 安全 PLCは、安全出力 Do1（ビット0）を有効化し、デジタル入力 DI4（ビット3）のフィードバックを監視するようにプログラムする必要があります。