# 配置方案

所有组件直接连接到工厂网络

在此替代方案中，所有组件都直接连接到工厂网络。服务以太网端口用于连接到每个单独的 FlexSystem。

位置 |
--- | ---
A | 工厂网络。
B | ToolsNet 服务器。
C | ToolsTalk 服务器。
D | 带有 ToolsTalk 客户端的工业PC（IPC）。
Ë | 使用 ToolsTalk 客户端连接到工厂网络的计算机。
F | 服务计算机连接到 FlexSystem 的服务以太网端口
G | 服务以太网端口。
H | 工厂以太网端口。
I | 工厂以太网端口。

通过交换机连接到本地 ToolsTalk 服务器的组件

在此替代方案中，FlexSystems 连接到交换机。ToolsTalk 服务器安装在连接到同一开关的工业 PC（IPC）上。服务以太网端口用于连接到每个单独的 FlexSystem。

位置 |
--- | ---
A | 工厂网络
B | ToolsNet 服务器
C | 开关
D | 服务计算机连接到 FlexSystem 的服务以太网端口
Ë | 服务以太网端口
F | 工厂以太网端口
G | 带有 ToolsTalk 服务器和 ToolsTalk 客户端的工业 PC（IPC）。

ToolsTalk 服务器本地连接到服务以太网端口

在此替代方案中，ToolsTalk 服务器安装在连接到服务以太网端口的 IPC 上。FlexSystem 通过工厂以太网端口连接到工厂网络。

位置 |
--- | ---
A | 工厂网络
B | ToolsNet 服务器
C | 带有 ToolsTalk 服务器和 ToolsTalk 客户端的工业 PC（IPC），连接到 FlexSystem 的服务以太网端口。
D | 服务以太网端口。
Ë | 工厂以太网端口。

通过服务以太网端口将多个 FlexSystem 本地连接到一个 ToolsTalk 服务器

由于服务以太网端口具有固定的 IP 地址，因此无法使用此替代方案。

位置 |
--- | ---
A | 工厂网络
B | ToolsNet 服务器
C | 服务以太网端口。
D | 工厂网络
Ë | 带有 ToolsTalk 服务器的工业 PC（IPC），连接到 FlexSystem 的服务以太网端口
F | 服务以太网端口。
G | 工厂以太网端口。