# 设置菜单

设置菜单用于配置 FlexController 的 IP 地址，并设置 FlexController 如何连接到 ToolsTalk 2。它也被用来改变系统的日期和时间。

## 网络

以太网端口窗格包含一个指出服务以太网端口和工厂以太网端口的图示。

参数 | 说明
--- | ---
工厂以太网端口 | 手动或通过DHCP设置IP地址、子网掩码和网关。
服务以太网端口 | 显示服务以太网端口的静态IP地址。
防火墙 | 详情请参见 设置防火墙。

## 服务器连接

参数 | 说明
--- | ---
ToolsTalk | 打开或关闭 ToolsTalk 连接。 服务器端口是安装ToolsTalk服务器的计算机上的端口。 服务器主机是在安装了ToolsTalk服务器的计算机上设置的IP地址。
ToolsNet | 打开或关闭 ToolsNet 连接。 服务器端口是 ToolsNet 所连接的服务器的端口。 服务器主机是 ToolsNet 所安装的服务器的 IP 地址。
Atlas Copco 许可证管理器 | 开启或关闭与 Atlas Copco 许可证管理器的通信。 服务器端口是 Atlas Copco 许可证管理器服务器端口。 服务器主机是 Atlas Copco 许可证管理器 IP 地址。
远程日志记录 | 开启或关闭与远程日志记录服务器的通信。 选择 TCP 或 UDP 协议。 服务器端口是远程日志记录服务器端口。 服务器主机是远程日志记录服务器 IP 地址。

配置日志级别

1. 在主视图上，前往设置选项卡，并在左窗格上选择服务器连接。

2. 在远程日志记录窗口中，选择配置。

3. 在配置事件窗口选中适用的复选框。

   类别 | 系统日志分类
   --- | ---
   错误 | 警报、严重、紧急、错误
   警告 | 警告
   信息 | 信息、通知

   要将选择恢复到以前的配置，请选择撤消。

4. 选择应用。

## 首选项

在这里可以设置 FlexSystem 的日期和时间。

参数 | 说明
--- | ---
日期和时间 | 选择系统日期和时间的来源。 手动。在 Web GUI 中设置日期和时间。 NTP日期和时间来自 NTP 服务器。 ToolsNet。日期和时间由 ToolsNet 设置。
语言 | 从列表中选择语言。
扭矩单位 | 从列表中选择单位。
温度单位 | 选择应以哪个单位显示温度。
可访问性 | 开启或关闭通过工厂端口访问。

## PIN 码

设置 PIN 码是否应处于活动状态以及应开启多长时间。请参阅“在 FlexSystem 上设置 PIN 码保护”

## 警报

警报设置为控制何时对连接到系统的工具执行维护或校准。

工具保养间隔和其他信息可见于工具菜单中的工具视图。

字段 | 说明
--- | ---
保养指示灯警报 | 针对何时达到保养间隔启用警报。
校准警报 | 针对与控制器连接的所有工具启用工具校准警报。

启用警报

1. 前往 设置菜单。

2. 打开警报菜单。

3. 针对选定的警报设置开启，以启用它。

## 事件

控制器中可用的事件可以配置为下列一种或若干种状态：

- 已确认

- 已登录

- 已显示

## 现场总线

字段 | 说明
--- | ---
现场总线类型 | 表示正在使用的现场总线类型。
连接状态 | 表示现场总线连接状态：在线或离线。

## 扩展日志记录

FlexController 自动创建日志并存储它们。这些日志可以配置为包括使用日志组的扩展日志记录。

## 重置

字段 | 说明
--- | ---
控制器出厂重置 | 点击重置以清除： 设置和配置 结果（包括曲线） 事件 您需要在以下确认消息中确认该操作。控制器将在过程结束时重启。
清除结果 | 点击清除以清除： 结果（包括曲线） 事件 设置和配置将保留。 您需要在以下确认消息中确认该操作。控制器将在过程结束时重启。

此部分内容

- 设置防火墙