# FlexSystemの取り付け

設置面積を最小にするには、電源ケーブルを選択し、指定されている距離に従ってFlexSystemを取り付けます。

FlexCarrierはシステム機能を最適にするために垂直に取り付けます。空気の流れと伝熱が最適になります。FlexCarrierを縦方向に取り付けると、システムの寿命に影響することがあります。

FlexSystemとメインスイッチボックスは、地域の規定で追加のケースが必要とされていない場合は、追加のケースのない通常の産業環境で取り付けることができます。

FlexSystemは過度の振動にさらさないでください。振動は 10 g (98 m/s2) 未満で、 1000 ～ 2000 Hz の範囲内である必要があります。

ネジ: M6、トルク: 9.8 Nm

最小設置面積でのFlexSystem部品間の距離( FlexFanあり)

最小設置面積でのFlexSystem部品間の距離( FlexFanなし)

本セクション内

- FlexSystemの配置