# 同期モード有効 - 207

選択した同期モードが有効かどうかを示します。つまり、それが存在し、適切に構成されているかどうかです。

SoftPLCでの名前: SYNC_MODE_VALID

コンバーター | 信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | --- | ---
標準 | 状態 | ブール値 | 1 | 1
反転 | 状態 | ブール値 | 1 | 1

信号の重複を避けるために、 値コンバーターを定義することができます。

コンバーターは、同じ信号の複数の表現をサポートするために使用されます（たとえば、角度/トルクステータスは両方ともビット単位またはステータス文字として表すことができます）。

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE