# 代替構成

すべてのコンポーネントを工場ネットワークに直接接続

この代替方法では、すべてのコンポーネントが工場ネットワークに直接接続されます。サービスイーサネットポートは、個別の FlexSystem への接続に使用されます。

位置 |
--- | ---
A | 工場ネットワーク。
B | ToolsNet サーバー。
C | ToolsTalk サーバー。
D | ToolsTalk クライアントを備えた産業用 PC（IPC）。
E | ToolsTalk クライアントを使用して工場ネットワークに接続されたコンピューター。
F | FlexSystem のサービスイーサネットポートに接続されたサービスコンピューター
G | サービスEthernetポート。
H | 工場Ethernetポート。
I | 工場Ethernetポート。

スイッチを介してローカルの ToolsTalk サーバーに接続されたコンポーネント

この代替方法では、FlexSystem はスイッチに接続されます。ToolsTalk サーバーは、同じスイッチに接続されている産業用PC（IPC）にインストールされます。サービスイーサネットポートは、個別の FlexSystem への接続に使用されます。

位置 |
--- | ---
A | 工場ネットワーク
B | ToolsNet サーバー
C | スイッチ
D | FlexSystem のサービスイーサネットポートに接続されたサービスコンピューター
E | サービスイーサネットポート
F | 工場イーサネットポート
G | ToolsTalk サーバーと ToolsTalk クライアントを備えた産業用PC （IPC）。

ToolsTalk サーバーをサービスイーサネットポートにローカルで接続

この代替方法では、ToolsTalk サーバーはサービスイーサネットポートに接続された IPC にインストールされます。FlexSystem は、工場のイーサネットポートを介して工場ネットワークに接続されます。

位置 |
--- | ---
A | 工場ネットワーク
B | ToolsNet サーバー
C | ToolsTalkサーバーとToolsTalkクライアントを搭載した産業用PC（IPC）が、FlexSystem のサービスイーサネットポートに接続されています。
D | サービスEthernetポート。
E | 工場Ethernetポート。

複数のFlexSystemがサービスイーサネットポート経由で1つの ToolsTalk サーバーにローカルで接続

サービスイーサネットポートには IP アドレスが固定されているため、この方法は使用できません。

位置 |
--- | ---
A | 工場ネットワーク
B | ToolsNet サーバー
C | サービスEthernetポート。
D | 工場ネットワーク
E | ToolsTalkサーバーを搭載した産業用PC（IPC）が、FlexSystem のサービスイーサネットポートに接続されています。
F | サービスEthernetポート。
G | 工場Ethernetポート。