# リレー

リレーのリレー出力

リレー出力は 8 つあります。接続に応じて、ノーマルオープンまたはノーマルクローズです。

コネクタ

24ピンの取り外し可能なねじ端子。接続相手のコネクタは Phoenix MCVR 1.5/12-ST.3.81 またはそれに互換性のあるもの。

機能

双方向ドライ接点リレー。双方向ドライ接点リレー。論理機能は、Power Focus または DS ドライブの構成で設定されます。

電気データ

最大 50VDC/AC。スイッチング負荷：抵抗負荷の最小 1mA、最大 500mA。

位置番号 | 機能
--- | ---
1 | リレー 5 ノーマルオープン
2 | リレー 5 共通
3 | リレー 5 ノーマルクローズ
4 | リレー 6 ノーマルオープン
5 | リレー 6 共通
6 | リレー 6 ノーマルクローズ
7 | リレー 7 ノーマルオープン
8 | リレー 7 共通
9 | リレー 7 ノーマルクローズ
10 | リレー 8 ノーマルオープン
11 | リレー 8 共通
12 | リレー 8 ノーマルクローズ
13 | 24V 外部出力
14 | 24V 外部出力
25 | リレー 5 ノーマルオープン
26 | リレー 5 共通
27 | リレー 5 ノーマルクローズ
28 | リレー 5 ノーマルオープン
29 | リレー 5 共通
30 | リレー 5 ノーマルクローズ
31 | リレー 5 ノーマルオープン
32 | リレー 5 共通
33 | リレー 5 ノーマルクローズ
34 | リレー 5 ノーマルオープン
35 | リレー 5 共通
36 | リレー 5 ノーマルクローズ
37 | 24V 外部接地
38 | 24V 外部接地

ねじ端子

外部出力