# E-stop ケーブルの長さ

非常停止チェーンの最大許容抵抗は 200Ω です。許容される最大ケーブル長を計算するには、次の式を使用する必要があります。

2.7Nキャリア + 0.22L10-ケーブル全長 + RE‐stop 1 m あたりのケーブル • LE‐stop ケーブル • 6 ≤ 200Ω

Nキャリア = FlexCarrier の数

LIO ケーブル全長 = 制御ケーブルの全長

RE‐stop ケーブル/m = 非常停止ケーブルにおける1メートルあたりの抵抗

LE‐stop ケーブル = 非常停止ケーブルの長さ

ワイヤ寸法の最大および最小

AWG: 16、18、20、22、24、26、28

mm2：0.2 - 1

例：

2 つの 6 スロットと 1 つの 3 スロットの FlexCarrier を備えた 14 チャネルシステム。システムには、3 つの非常停止ボタンと 1 つの再起動ボタンを備えた通常の非常停止ソリューションが備わっています。非常停止ケーブルの長さは150 m、制御ケーブルの長さは2 mと5 mです。

非常停止ケーブルは 6 線式 AWG 22 （0.64 mm2 0.11 Ω/m） です。

2.7·3 + 0.22(2+5) + 0.11·150·6 = 108.64 ≤ 200

配電上の理由から、制御ケーブルの長さはどのセグメントでも 30 m を超えてはなりません。