# デジタル入力

光学的に絶縁された入力が 8 つあります。内部電源と接地はガルバニック絶縁されているため、押しボタンなどを信号として使用できます。

コネクタ

20ピンの取り外し可能なねじ端子。接続相手のコネクタは Phoenix MCVR 1.5/10-ST-3.81 またはそれに互換性のあるもの。

機能

絶縁された光結合デジタル入力。論理機能は、Poweｆr Focus の構成で設定されます。

電気データ

IEC 61131-2 に準拠しています。

位置番号 | 機能
--- | ---
15 | デジタル入力 5+
16 | デジタル入力 5-
17 | デジタル入力 6+
18 | デジタル入力 6-
19 | デジタル入力 7+
20 | デジタル入力 7-
21 | デジタル入力 8+
22 | デジタル入力 8-
23 | +24 VDC 絶縁型
24 | 接地（+24 VDC 絶縁型）
39 | デジタル入力 1+
40 | デジタル入力 1-
41 | デジタル入力 2+
42 | デジタル入力 2-
43 | デジタル入力 3+
44 | デジタル入力 4-
45 | デジタル入力 4+
46 | デジタル入力 4-
47 | +24 VDC 絶縁型
48 | 接地（+24 VDC 絶縁型）