# 电源电缆，开口端 (OE)

长度 | 名称 | 货号 | 附注
--- | --- | --- | ---
3 m | 电源电缆 | 4222 1887 03（欧式） 4222 3147 03（美式） 4222 3189 03（橙色） | 柔性 PowerCable(EU)OE 3m 柔性 PowerCable(US)OE 3m 柔性 PowerCable（橙色）OE 3m
10 m | 电源电缆 | 4222 1887 10（欧式） 4222 3147 10（美式） 4222 3189 10（橙色） | 柔性 PowerCable(EU)OE 10m 柔性 PowerCable(US)OE 10m 柔性 PowerCable（橙色）OE 10m
30 m | 电源电缆 | 4222 1887 30（欧式） 4222 3147 30（美式） 4222 3189 30（橙色） | 柔性 PowerCable(EU)OE 30m 柔性 PowerCable(US)OE 30m 柔性 PowerCable（橙色）OE 30m

在欧盟地区使用 4222 1887 xx 进行固定安装。
在美国和加拿大使用 4222 3147 xx 进行固定安装。
对于非固定安装使用 4222 3189 xx。
所有安装必须遵守当地的法律和法规。