# 急停电缆长度

急停链的最大允许电阻为 200Ω。要计算允许的最大电缆长度，应使用以下公式：

2,7Ncarriers + 0,22L10-cabletotL + REstop cable per m • LEstop cable • 6 ≤ 200Ω

NCarriers = FlexCarrier 的数量

LIO-cabletot = 控制电缆的总长度

REstop cable per m = 急停电缆的每米电阻

LEstop cable = 急停电缆的长度

最大和最小电线尺寸

AWG: 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28

mm2：0.2 - 1

例如：

一个 14 通道系统带有两个 6 插槽和 1 个 3 插槽 FlexCarrier。系统已经有一个常规急停解决方案，该方案有 3 个急停按钮和 1 个重启按钮。急停电缆长度为 150 m，控制电缆长度分别为 2 m 和 5 m。

急停电缆是一根 6 线 AWG 22 (0.64 mm2 0.11 Ω/m)。

2.7·3 + 0.22(2+5) + 0.11·150·6 = 108.64 ≤ 200

出于配电原因，任何部分的控制电缆长度不得超过 30 m。