# 继电器

继电器继电器

有8个继电器输出。常开或常闭取决于连接。

连接器

24针可拆卸螺纹端子。配合连接器Phoenix MCVR 1.5 / 12-ST.3.81或兼容型。

功能

双向干接点继电器。隔离输出。逻辑功能在PowerFocus或DS-drive的配置中设置。

电气参数

最大50VDC / AC。开关负载：最小1mA，最大500mA电阻负载。

位置编号 | 功能
--- | ---
1 | 继电器 5 常开
2 | 继电器 5 普通
3 | 继电器 5 常闭
4 | 继电器 6 常开
5 | 继电器 6 普通
6 | 继电器 6 常闭
7 | 继电器 7 常开
8 | 继电器 7 普通
9 | 继电器 7 常闭
10 | 继电器 8 常开
11 | 继电器 8 普通
12 | 继电器 8 常闭
13 | 24V 外部输出
14 | 24V 外部输出
25 | 继电器 5 常开
26 | 继电器 5 普通
27 | 继电器 5 常闭
28 | 继电器 5 常开
29 | 继电器 5 普通
30 | 继电器 5 常闭
31 | 继电器 5 常开
32 | 继电器 5 普通
33 | 继电器 5 常闭
34 | 继电器 5 常开
35 | 继电器 5 普通
36 | 继电器 5 常闭
37 | 24V 外部接地
38 | 24V 外部接地

螺纹端子

外部输出