# 汎用配置用に推奨されるケーブル

FlexCarrier は固定せずに配置することが可能で、より広い間隔で、または FlexCarrier が同一平面上にない配置も出来ます。

電源ケーブル

選択はケーブル端部のAからBに配線された長さに基づきます。測定寸法に最も近い長さの FlexPower ケーブルを選択してください。

最小曲げ半径 (0.12 m) は必ず守ってください。

長さ (L) | 名称 | 製品番号 | 注意
--- | --- | --- | ---
1 m | 電源ケーブル | 4222 1948 01 | デイジーチェーン電源ケーブル SE 1m
2 m | 電源ケーブル | 4222 1948 02 | デイジーチェーン電源ケーブル SE 2m
3 m | 電源ケーブル | 4222 1948 03 | デイジーチェーン電源ケーブル SE 3m
5 m | 電源ケーブル | 4222 1948 05 | デイジーチェーン電源ケーブル SE 5m
10 m | 電源ケーブル | 4222 1948 10 | デイジーチェーン電源ケーブル SE 10m

コントロールケーブル

選択はケーブル端部のAからBに配線された長さに基づきます。測定寸法に最も近い長さの FlexControl ケーブルを選択してください。

最小曲げ半径 (0.1 m) は必ず守ってください。

長さ (L) | 名称 | 製品番号 | 注意
--- | --- | --- | ---
1 m | コントロールケーブル | 4222 2062 11 | Flex デイジー制御ケーブル 1m
2 m | コントロールケーブル | 4222 2062 12 | Flex デイジー制御ケーブル 2m
3 m | コントロールケーブル | 4222 2062 13 | Flex デイジー制御ケーブル 3m
5 m | コントロールケーブル | 4222 2062 15 | Flex デイジー制御ケーブル 5m
10 m | コントロールケーブル | 4222 2062 20 | Flex デイジー制御ケーブル 10m