# 最初の FlexCarrier 接続されたボタンからの非常停止ソース

このモードでは、デイジーチェーンの１番目の FlexCarrier が一次 FlexCarrier として使用されます。1番目の FlexCarrier に非常停止エントリープラグを接続します。デイジーチェーンに複数の FlexCarrier が接続されている場合は、次の各 FlexCarrier にバイパスプラグを接続します。バイパスプラグは、チェーンが正しいことを知らせるために使用されます。

すべての FlexCarrier にはプラグが必要です。プラグがないと非常停止機能により FlexSystem が起動できなくなります。

システムを動作させるには、非常停止ボタンとリセットボタンをエントリープラグに接続する必要があります。

1. 非常停止エントリープラグを備えた１番目の FlexCarrier

2. バイパスプラグの付いた２番目の FlexCarrier

3. バイパスプラグの付いた３番目の FlexCarrier