# 数字输入

系统有 8 个光隔离输入。内部电源和接地是电隔离的，提供了使用实际按钮作为信号的可能性。

连接器

20针可拆卸螺纹端子。配合连接器Phoenix MCVR 1.5 / 10-ST-3.81或兼容型。

功能

隔离的光电耦合数字输入。逻辑功能在PowerFocus的配置中设置。

电气参数

根据 IEC 61131-2。

位置编号 | 功能
--- | ---
15 | 数字输入 5 +
16 | 数字输入 5 -
17 | 数字输入 6 +
18 | 数字输入 6 -
19 | 数字输入 7 +
20 | 数字输入 7 -
21 | 数字输入 8 +
22 | 数字输入 8 -
23 | +24 VDC 隔离
24 | GND （+24 VDC 隔离）
39 | 数字输入 1 +
40 | 数字输入 1 -
41 | 数字输入 2 +
42 | 数字输入 2 -
43 | 数字输入 3 +
44 | 数字输入 4 -
45 | 数字输入 4 +
46 | 数字输入 4 -
47 | +24 VDC 隔离
48 | GND （+24 VDC 隔离）