# スタックライト

スタックライトは、コントローラーからの I/O 信号を表示するように構成できます。

スタックライトは、次の方法でカスタマイズできます：

- 4つのライトの積層型表示（スタック）。この積層型表示にはオプションでライトを 1 つ追加できます。ライトの順序や色をカスタマイズすることもできます。

- A と B の 2 つの位置は、インジケーターランプまたはスイッチでカスタマイズできます。

- ボックスの側面に配置されたブザーの固定周波数は 3000 Hz です。ブザーは、あらゆる締め付けコントローラー信号で作動するように構成できます。

- 2 つの外部出力、2 つの外部入力、および 1 つの外部電源用コネクタ。

- 2 つの I/O バスコネクタ。2 番目の I/O バスコネクタが I/O バスラインの終端にある場合は、終端プラグを取り付ける必要があります。I/O バス終端プラグはアクセサリリストに記載されています。