# 構成パラメーター

パラメーター | アトラスコプコ FlexSystem
--- | ---
CH1/2：入力有効 | 無効
CH1/2：入力チャネルモード | シングルチャネル
CH1/2：入力タイプ | DIC
CH1/2：入力リセットタイプ | 手動
CH1/2：入力テスト出力信号 | 2400us
CH1/2：入力デバウンスフィルター時間（400us ステップ） | 0
CH1/2：入力一貫性フィルター時間（400us ステップ） | 0
CH3/4：入力有効 | 有効
CH3/4：入力チャネルモード | シングルチャネル
CH3/4：入力タイプ | DIC
CH3/4：入力リセットタイプ | 手動
CH3/4：入力テスト出力信号 | 2400us
CH3/4：入力デバウンスフィルター時間（400us ステップ） | 125
CH3/4：入力一貫性フィルター時間（400us ステップ） | 625
CH5/6：入力有効 | 無効
CH5/6：入力チャネルモード | シングルチャネル
CH5/6：入力タイプ | DIC
CH5/6：入力リセットタイプ | 手動
CH5/6：入力テスト出力信号 | 2400us
CH5/6：入力デバウンスフィルター時間（400us ステップ） | 0
CH5/6：入力一貫性フィルター時間（400us ステップ） | 0
CH1/2：出力有効 | 有効
CH1/2：出力チャネルモード | デュアルチャネル
CH1/2：出力リセットタイプ | 手動
CH1/2：出力テストオフセット（拡張） | オフセットなし
iPar CRC | 0x4DC13CF8