# FlexFan の取り付け

FlexFan を取り付けるときは、電源をオフにする必要があります。

このステップはオプションです。

3 スロット FlexCarrier の場合：

1. FlexCarrier のファン カバーを取り外します。

2. FlexFan ケーブルを FlexCarrier の端子に差し込みます。

3. FlexFan を背面に最も近いねじで固定します。2.2 Nm のトルクを使用します。

   MRT M4x20 タフロック（またはねじ緩み止め接着剤）とワッシャーをねじ込みます。

4. FlexFan を前面に最も近い残りのねじで固定します。トルク 2.2 Nm。

   MRT M4x70 タフロック（またはねじ緩み止め接着剤）をねじ込みます。

6 スロット FlexCarrier の場合は、2 番目の FlexFan に対してこの手順を繰り返します。