# FlexControllerの取り付け

1. FlexIAMを挿入します。

2. FlexControllerをFlexCarrierの最初のスロットに差し込みます。

3. FlexControllerをFlexCarrierに固定します。すべてのモジュールがFlexCarrierに固定されるまで待ってから締め付けます。

4. ケーブルをFlexControllerに配線します。

5. ガスケットのケーブル配線の準備をします。

6. ケーブルを取り付けます。

   ケーブルがカバーの下に収まるようにします。

   接続パネル面からカバー内への最大長(L) | 最大45.7 mm
   最大ケーブル曲げ(R) | 25 mm

7. 取り付けたケーブルをケーブル配線ガスケットに通して配線します。

   FlexControllerに埃や水が入らないように、ケーブルとガスケットがぴったりと取り付けられていることを確認します。

8. カバーを取り付けます。カバーがきつくはまっていることを確認します。