# Flex 熔断

Flex System 输入功率分布设计用于菊链式连接最大 32 A 的电流。本系统仅批准使用 Atlas Copco 32 A 电源电缆。这将一条链的最大允许熔断电流设置为 32 A。当使用外部保险丝时，建议使用慢熔，CC 类。

在两个熔断表中，假设所有通道/工具都设置为执行同步同时拧紧。如果不是这样，例如一些拼接操作，则应根据同时拧紧的实际数量使用保险丝值。

熔断表列出了正常性能下一个菊链主电源（一个保险丝）的建议值。

FlexSystem 通道 | 推荐外部保险丝 QST42 | 推荐外部保险丝 QST50 | 推荐外部保险丝 QST62 | 推荐外部保险丝 QST80/90
--- | --- | --- | --- | ---
2 | 16 A | 16 A | 16 A | 20 A
5 | 20 A | 20 A | 20 A | 30 A
8 | 20 A | 20 A | 25 A | 32 A
11 | 20 A | 25 A | 30 A | 35 A
14 | 25 A | 30 A* | 32 A [Max] | 45 A

* 使用 14 个 QST50 型工具在软接头上同时拧紧，最终拧紧扭矩为 75 Nm。

给定保险丝值（一个功率链）的工具的性能约为最大性能的 75%

工具类型 | 工具数量 – 32A | 工具数量 – 25A | 工具数量 – 20A
--- | --- | --- | ---
QST42 | 21 | 18 | 15
QST50 | 18 | 15 | 12
QST62 | 16 | 11 | 7
QST89/90 | 9 | 7 | 5

如果工具数量超过上表中的数字，强烈建议拆分主电源链。

EMC 认证适用于一个 FlexCarrier。

一条链中的第一根主电源电缆必须是 Atlas Copco 批准的 32A 电缆。它是安全认证的关键部分。

第三方主电源

当使用第三方主电源时，需要使用另一个经过安全认证（UL 61010-1 或同等）的主开关。在这种情况下，建议外部保险丝的值与一个电源插座的保险丝相同，即 30-32A 慢熔保险丝。但是，如果安装较小的系统，则应使用一个 20A 外部保险丝。

FlexCarrier 中的保险丝应始终在 FlexSystem 之前安装的任何保险丝之前熔断。

示例

6 通道 FlexSystem 可安装 20A 外部保险丝。

如果 Atlas Copco 32A 主电缆从主开关连接到 FlexCarrier，则不一定需要为工厂安装系统主开关供电的电缆设置相同的额定电流。电缆尺寸应符合所选保险丝值。

此部分内容

- 配电电缆
- 电源到电源开关盒