# 工具菜单

## 工具信息

工具信息视图包含用来为维修人员提供关于连接到控制器的工具的准确信息以便其提供足够帮助和支持的信息，或者为操作人员提供哪种工具已连接到控制器的信息。

参数 | 说明
--- | ---
型号 | 工具型号名称。
最大速度 | 工具的最大旋转速度。
齿轮比 | 输入齿轮角速度与输出齿轮角速度的比。
序列号 | 当需要正确版本的产品说明时，可能需要使用该工具的序列号，以获得正确的备件或维修说明。
最大扭矩 | 工具可以针对拧紧使用的最大扭矩。
软件版本 | 工具软件版本。
产品号 | 该工具的产品或订购号。

## 连接

连接窗格显示该工具连接到的 FlexDrive。

## 运行状况

参数 | 说明
--- | ---
工具电子设备温度 | 显示电子温度。 点击显示电子器件峰值温度列表。
工具电机温度 | 显示电机温度。 点击显示工具电机峰值温度列表。

## 维护

该工具存储服务间隔编号，并计算在执行工具维护或服务之前可执行的拧紧次数。

参数 | 说明
--- | ---
上次保养 | 执行上次保养的日期和时间。上次服务日期在修理车间设置。按下重置服务计数按钮时，上次服务日期被设置为当前日期和时间。
自保养以来的总拧紧次数 | 自工具第一次使用以来，由工具执行的拧紧总次数。该值在每个服务中都会更新，并且在下一个服务之前保持不变。
剩余拧紧 | 到下次保养前剩余的拧紧的总数。
保养间隔 | 下次保养前将要执行的拧紧次数。可以设为 10000 的倍数。
重置保养计数器 | 重置剩余拧紧计数器并将上次服务日期设置为当前日期。

## 校准

参数 | 说明
--- | ---
上次校准日期 | 显示工具上次校准的时间。
校准值 | 校准值
下次校准日期 | 设置下次校准日期。

准备校准

确保设定好工具和控制器来执行拧紧操作。使用 STanalyser、ACTA 或 BLM Bench 等扭矩参考传感器来设置工具。有关设置说明，请参阅扭矩参考传感器的产品信息。

选择一个拧紧程序，其目标扭矩与您的工具正常使用的拧紧相对应。

校准工具

要设置工具的校准值，首先必须使用下面的等式，根据控制器和扭矩参考传感器中的扭矩读数计算该校准值。

1. 在工具菜单中，选择要校准的工具并转至校准选项。

2. 旧校准值显示在校准值文本框中。

3. 请至少进行三次拧紧操作，并使用从控制器和参考传感器（ACTA 或类似传感器）中读取的扭矩值来计算平均扭矩值。

4. 计算新的校准值。

5. 将计算出的数值输入校准值文本框并点击应用，将新校准值存储在工具存储器中。

## 工具诊断

要诊断工具、角度或扭矩传感器，可以在工具菜单中启动传感器跟踪。传感器跟踪会话的时间超过 20 分钟。超时前 5 分钟显示警告，然后可以延长或停止会话。

传感器跟踪仅适用于电缆工具。

一次只能为每个控制器启动一个传感器跟踪会话。

工具诊断信息
工具角度 | 自传感器跟踪会话开始或自上次重置以来，工具转动了多少度。
扭矩 | 读数：扭矩的瞬时值。 峰值：自传感器跟踪会话开始或自上次重置以来测得的最高扭矩值。
速度 | 读数：速度的瞬时值。 峰值：自传感器跟踪会话开始或自上次重置以来测得的最高速度值。

启动传感器跟踪会话

1. 在主页 窗口中，选择工具。

2. 选择电缆工具和诊断中的传感器跟踪。

3. 开启启动传感器跟踪。

4. 工具角度、扭矩和速度将显示。

## 零位

该配置使系统在执行每个拧紧或序列时总是返回到原始起始位置。手持式和固定式的每个工具的零位都是单独设置的。零位设置工具的当前位置。在正在进行的拧紧或序列过程中，无法设置零位。

设置零位。

1. 在主页视图中，选择工具。

2. 在右侧菜单中依次选择电缆工具和零位。

3. 选择设置。工具的当前位置将被设置为零位。

## 电机调谐

电机调谐可调整工具的电机控制单元，以优化性能并最大限度地减少损失

将工具从Power MAC 4000系统移至PF6 FlexSystem时，请务必进行电机调校。

开始电机调谐

注意

启动电机调谐时，确保没有任何东西正在碰触工具头。

电机调谐将需要大约 1 分钟的时间来执行，并且在完成之前将会按顺时针和逆时针方向高速旋转刀具。

1. 打开工具菜单。

2. 在电机调谐菜单中选择执行。

3. 点击开始以开始电机调谐。

## 零点偏移和分路

信息 | 说明
--- | ---
分路值 | 所测量分路校准值的最大允许值，以 ％ 表示。
分路漂移值 | 所测量分路校准值的最大允许变化值，以 ％ 表示。
零点偏移值 | 零点偏移补偿的最大允许值，以 ％ 表示。
零点偏移漂移值 | 零点偏移补偿的最大允许变化值，以 ％ 表示。

## 传感器信息

角度转换器
信息 | 说明
--- | ---
已启用 | 指示传感器是否已启用。
齿轮比 | 传感器与工具外出轴之间的传动比。
饱和 | 角度传感器的饱和补偿系数。

扭矩传感器
信息 | 说明
--- | ---
已启用 | 指示传感器是否已启用。
序列号 | 传感器的序列号，以字符串表示。
货号 | 传感器的货号，以字符串表示。
校准值 | 传感器的校准值，以 Nm 表示。