# PF6 FlexSystem (3.10)

## Software

# 简介

在本部分，您可以找到有关产品的基本信息以及主题中使用的格式约定。

# 一般数据保护条例（GDPR）

本产品提供了处理个人身份信息的可能性，例如系统用户名、角色和 IP 地址。这种处理能力的目的可能是通过可追溯性和适当的访问管理来加强质量控制。

如果您决定处理个人数据，您需要了解并遵守相关的个人数据保护规则，包括 EU GDPR 以及任何其他适用的指令和法规。对于您对本产品的任何使用，阿特拉斯·科普柯不承担任何责任。

# 规则

为了增强用户的了解，本文档中使用了某些格式约定。所使用的格式约定列出如下。

用户指南约定
元素 | 符号 | 说明 | 输出
--- | --- | --- | ---
一般重点 | 在程序工作区中。 | 使某些文本元素脱颖而出，或突出显示。 | 文字为粗体
图形用户界面 (GUI) 项目 | 选择功能按钮。 | 对在图形用户界面 (GUI) 屏幕上找到的项目的任何引用（例如：命令按钮、图标名称和字段名称）。 | 文字为粗体
图形用户界面 (GUI) 路径 > | 通常，在图形用户界面 (GUI) 的顶部。 | 导航辅助工具，可在图形用户界面 (GUI) 中跟踪位置。 | 例如：控制器 > 程序 > 编辑
用户输入 | 输入程序的说明。 | 用户输入的任何文本 | 文字为粗体
文件名 | 输入导出的文件名。 | 文件被导出或导入系统中 | 文字为粗斜体
变量和参数名称 | 输入导出的名称。 | 变量和参数名称（非值）。 | 文字为斜体
变量和参数值 | 输入导出的值。 | 变量和参数值。 | 文字为粗体大写
系统输出 | Client.Domain.Models.ExportImportConfiguration | 系统输出的任何文本。 | 文字为等宽字体
外部链接 | https://servaid.atlascopco.com www.atlascopco.com http://webbox.atlascopco.com/webbox/dimdrw | 指向具有与文档或主题内容相关的信息的外部站点的链接。这些可能包括： 产品技术数据 尺寸图 附件 产品特定信息 | 可选文本到外部站点
内部文档链接 |  | 相关信息 – 指向与当前主题直接相关的信息的链接 ，并且需要考虑进行某些配置。 在本部分 – 指向本部分所有主题的链接 ，这在理解功能或配置时可能有用。 如果可用，这些链接将显示在文本下方。 | 可选文本到内部内容

# 责任和警告

# 责任

在工作环境下，许多情况可能影响拧紧流程，为此须对结果进行验证。在此，我们要求用户遵守相关标准和/或法规，在出现可能影响拧紧结果的情况后，检查安装的扭矩和旋转方向。此类情况的示例包括但不限于：

- 工具系统初始安装

- 更改部件批次、螺栓、螺钉批次、工具、软件、配置或环境

- 更改通风或电气连接

- 更改管路人体工程学特性、流程、质量程序或操作法

- 更换操作员

- 任何影响拧紧流程结果的其他变更

检查应：

- 确保未因发生的影响情况改变接头状况。

- 在设备初始安装、维护或修理后实施。

- 至少在每次换班后检查一次或以合适的频率进行检查。

# 安全警示语

危险、警告、小心和注意等安全警示语的意思如下：

危险 | 危险表示一种危险的情况，如果不能避免，将会导致死亡或严重伤害。
警告 | 警告表示一种危险的情况，如果不能避免，可能导致死亡或严重伤害。
小心 | 小心与安全警告标志一起使用，表示一种危险的情况，如果不能避免，可能会导致轻微或中等程度的伤害。
注意 | 注意用于指示与个人伤害无关的操作。

# 系统说明

# FlexSystem 常规功能

主要功能

- 灵活的系统构建可能性

- 易于离地安装，节省占地空间

- 紧凑

- 线路和工艺灵活性

- 可维护性

ToolsTalk 2

FlexSystem 配置了 ToolsTalk 2。有关如何配置 FlexSystem 的信息，请参见 ToolsTalk 2 用户指南。

# FlexSystem 描述

# FlexSystem组件

FlexSystem 还可以包括以下部分

A | FlexCarrier
B | FlexController
C | FlexDrive
D | FlexIAM（Flex 智能应用模块）
E | 工具
F | FlexSystem 电缆

The FlexSystem 还可以包括以下部分

G | FlexDrive blank（如果 Flex Carrier 中有空插槽，则需要此选项）
H | FlexFan 模块

# FlexCarrier

FlexCarrier 有两个版本：3 插槽和 6 插槽。FlexController 和 FlexDrives 连接到 FlexCarrier 上的设备插槽中。FlexCarrier 负责配电、互连、紧急停止（急停）和冷却。它还与附件连接。

可将一个 FlexCarrier 连接到菊链中的其他 FlexCarrier。

FlexCarrier 模块有以下功能：

- 交流电源，带保险丝和配电

- 直流 24V 发电，监视/控制

- 紧急停止功能

- 监督和风扇控制。

灵活安装

可将 FlexCarrier 安装在：

- 站点

- 动力头架

- 机器人手臂

- 手动站点桩

- 悬挂工具站点

- 落地式站点。

# FlexController

FlexController 包含用于内部和外部通信的中央处理逻辑单元。

一个 FlexController 可控制多个 FlexDrive。

FlexController 包含下列功能：

- USB 2.0

- 以太网通信（工厂网络、服务和工业端口）100BaseTX（100Mbit，3 端口），全双工

- 与现场总线模块通信

- PROFIsafe 能力（仅对 8436 1500 01 有效）

- 实时时钟 (RTC)，带备用电池（10 年）

- 全隔离外部 IO 端口。

# FlexDrive

FlexDrive 连接到三相工具。

FlexDrive 包含下列功能：

- 电机电源

- 励磁和直流总线监控

- 三相功率级和电流测量

- 工具接口驱动器和工具电源

- 温度传感器、功率级和分析

- III 类急停通道

- 交流输入、直流总线和电流控制

- 工具控制

- 伺服

- 功率整流

- 控制板

- 连接主轴的工具电缆端口。

# FlexDrive 空白模块

FlexCarrier 上的每个插槽必须插上相应的模块。如果不需要 FlexController 或 FlexDrive，则必须添加一个 FlexDrive 空白模块。

FlexDrive 空白模块包括 IP、冷却和急停功能。

# 电缆

FlexSystem 包含以下电缆：

电缆 | 说明
--- | ---
控制电缆 | FlexCarrier 之间的通信电缆。
电源电缆 | 在 FlexCarrier 之间分配电源的电源电缆。
FlexTool 电缆 | 从 FlexDrive 到工具的电源电缆。

# FlexIAM

Flex 智能应用模块 (FlexIAM) 是一种存储卡，用于应用软件和结果存储。

FlexIAM 可存储：

- FlexController 的必要软件

- 配置数据

- 工作任务

- 工作数据日志

- 过去的事件和数据日志

# FlexSystem 能力

FlexSystem 中的 FlexCarrier 的最大数量受限于系统中的工具数量和工具大小。这是由三相电源电缆的额定电流决定的。

此部分内容

- 通道/主轴的最大数量

# 通道/主轴的最大数量

主开关盒 | 通道/主轴的最大数量 | 前端电源电缆数量
--- | --- | ---
| QST 34 | QST 42 | QST 50 | QST 62 | QST 80 |
70% 扭矩，30% 速度 | 60% 扭矩，20% 速度
30 A | 38 | 30 | 28 | 22 | 13 | 1
2x30A | 64* | 60* | 56* | 44 | 26 | 2

* 对于完全同步的主轴，64 根主轴是极限。

然而，系统中最多可设置 64 个螺栓。也就是说，举个例子，可以设置含有 60 个螺栓和 30 个主轴的系统，并且每个螺栓都有唯一的编号。30 个主轴可以先拧紧前 30 个螺栓，然后再拧紧其余 30 个螺栓。

条件

- 所有通道同步拧紧。

- 最终拧紧时的角速度：对于 QST50 - QST80，为工具最大速度的 20％，对于 QST34 - QST42，为速度的 30％

- 最终扭矩：对于 QST50 - QST80，为工具最大扭矩的 60%，对于 QST34 - QST42，为扭矩的 70%

- 拧紧间隔 30 s（每分钟两次）

- 环境：海平面，室温，无冷却风扇

- 拧紧角度 360 度。

- 功率因数：PF=0.6

- 对于更高的扭矩、速度和更短的拧紧间隔，可能需要使用比本表中所述更多的主连接电缆和主开关盒。在这种情况下，请联系您的服务中心获得建议。

基于保险丝的可用功率

- 30 A 输出：12.5 kW (PF=0.6，U=400Vac)，41.8 kW 峰值 @ 1 秒。

- 2x30 A 输出：2x12.5 kW=25 kW (PF=0.6，U=400Vac)，83.6 kW 峰值 @ 1 秒。

- FlexCarrier 内部 16 A 断路器：6.7 kW，13 kW 峰值 @ 1 秒。

# FlexSystem 兼容的工具

FlexSystem 与所有 QST 工具兼容，包括双传感器工具。

# FlexSystem 控制电缆

菊链中 FlexCarrier 之间的以太网、急停和 24 VDC 通过控制电缆控制。

从 FlexCarrier 到 FlexCarrier 的控制电缆可与最长 30 m 的控制电缆一起使用。

控制电缆连接
此部分内容

- 控制电缆

# 控制电缆

系统定向 | 名称 | 货号
--- | --- | ---
水平 3 插槽 | 挠性菊链控制电缆 0.46 m | 4222 2062 01
水平 6 插槽 | 挠性菊链控制电缆 0.61 m | 4222 2062 04
垂直系统 | 挠性菊链控制电缆 0.84 m | 4222 2062 03

FlexCarriers 彼此远离安装时提供以下电缆：

长度 | 名称 | 货号
--- | --- | ---
1 m | 挠性菊链控制电缆 1m | 4222 2062 11
2 m | 挠性菊链控制电缆 2m | 4222 2062 12
3 m | 挠性菊链控制电缆 3m | 4222 2062 13
5 m | 挠性菊链控制电缆 5m | 4222 2062 15
10 m | 挠性菊链控制电缆 10m | 4222 2062 20

# FlexSystem 电缆

菊链中 FlexCarrier 之间的 400/480 VAC 通过电源电缆控制。

电源电缆专为电缆载波设计。

连接第三方电源开关的电缆必须是 Atlas Copco 开放式电源电缆。

电源电缆连接

电源电缆有以下版本：

- 笔直进入 (SE)

- 右侧进入 (RE)

- 左侧进入 (LE)

- 开口端 (OE)

- 笔直转右侧进入 (SRE)

- 右侧进入转笔直 (RES)

此部分内容

- FlexSystem 电源电缆产品数据
- 电源电缆，笔直进入 (SE)
- 电源电缆，右侧进入 (RE)
- 电源电缆，左侧进入 (LE)
- 电源电缆，笔直转右侧进入 (SRE)
- 电源电缆，右侧进入转笔直 (RES)
- 电源电缆，开口端 (OE)

# FlexSystem 电源电缆产品数据

最小弯曲半径 | 112.5
材料 | PP/CU/PUR
标称电压 U0/U / 工作电压 | 1000V
温度 (°C) | -30° 至 +80

# 电源电缆，笔直进入 (SE)

长度 | 名称 | 货号 | 附注
--- | --- | --- | ---
1 m | 电源电缆 | 4222 1948 01 | DaisyCh 电源电缆 SE 1m
2 m | 电源电缆 | 4222 1948 02 | DaisyCh 电源电缆 SE 2m
3 m | 电源电缆 | 4222 1948 03 | DaisyCh 电源电缆 SE 3m
5 m | 电源电缆 | 4222 1948 05 | DaisyCh 电源电缆 SE 5m
10 m | 电源电缆 | 4222 1948 10 | DaisyCh 电源电缆 SE 10m

# 电源电缆，右侧进入 (RE)

当 FlexCarriers 水平安装时，使用右侧进入 (RE) 电源电缆。

长度 | 名称 | 货号 | 附注 | FlexCarrier 尺寸
--- | --- | --- | --- | ---
0.22 m | 电源电缆 | 4222 1946 11 | DaisyCh 电源电缆 RE 0.22m | 3 插槽
0.365 m | 电源电缆 | 4222 1946 12 | DaisyCh 电源电缆 RE 0.365m | 6 插槽

# 电源电缆，左侧进入 (LE)

当 FlexCarriers 水平安装时，使用左侧进入 (LE) 电缆。

长度 | 名称 | 货号 | 附注 | FlexCarrier 尺寸
--- | --- | --- | --- | ---
0.22 m | 电源电缆 | 4222 2082 11 | DaisyCh 电源电缆 LE 0.22m | 3 插槽
0.365 m | 电源电缆 | 4222 2082 12 | DaisyCh 电源电缆 LE 0.365m | 6 插槽

# 电源电缆，笔直转右侧进入 (SRE)

当 FlexCarriers 自顶向下垂直安装时，使用笔直转右侧进入 (SRE)，即：第一个 FlexCarrier 安装在第二个 FlexCarrier 上方。

长度 | 名称 | 货号 | 附注
--- | --- | --- | ---
0.65 m | 电源电缆 | 4222 2083 11 | DaisyCh 电源电缆 SRE 0.65m

# 电源电缆，右侧进入转笔直 (RES)

当 FlexCarriers 自底向上垂直安装时，使用右侧进入转笔直 (RES)，即：第一个 FlexCarrier 安装在第二个 FlexCarrier 下方。

长度 | 名称 | 货号 | 附注
--- | --- | --- | ---
0.65 m | 电源电缆 | 4222 2084 11 | DaisyCh 电源电缆 RES 0.65m

# 电源电缆，开口端 (OE)

长度 | 名称 | 货号 | 附注
--- | --- | --- | ---
3 m | 电源电缆 | 4222 1887 03（欧式） 4222 3147 03（美式） 4222 3189 03（橙色） | 柔性 PowerCable(EU)OE 3m 柔性 PowerCable(US)OE 3m 柔性 PowerCable（橙色）OE 3m
10 m | 电源电缆 | 4222 1887 10（欧式） 4222 3147 10（美式） 4222 3189 10（橙色） | 柔性 PowerCable(EU)OE 10m 柔性 PowerCable(US)OE 10m 柔性 PowerCable（橙色）OE 10m
30 m | 电源电缆 | 4222 1887 30（欧式） 4222 3147 30（美式） 4222 3189 30（橙色） | 柔性 PowerCable(EU)OE 30m 柔性 PowerCable(US)OE 30m 柔性 PowerCable（橙色）OE 30m

在欧盟地区使用 4222 1887 xx 进行固定安装。
在美国和加拿大使用 4222 3147 xx 进行固定安装。
对于非固定安装使用 4222 3189 xx。
所有安装必须遵守当地的法律和法规。

# FlexSystem 工具电缆

FlexTool 电缆连接工具与 FlexDrive。

FlexTool 电缆的最大长度为 60 m。最多支持 8 条电缆（9 个连接）。

长度 | 名称 | 附注 | 货号
--- | --- | --- | ---
1 m | 工具电缆 | 挠性 QST 工具电缆 1m | 4220 5272 01
1.25 m | 工具电缆 | 挠性 QST 工具电缆 1.25m | 4220 5272 11
1.5 m | 工具电缆 | 挠性 QST 工具电缆 1.5m | 4220 5272 12
2 m | 工具电缆 | 挠性 QST 工具电缆 2m | 4220 5272 02
3 m | 工具电缆 | 挠性 QST 工具电缆 3m | 4220 5272 03
5 m | 工具电缆 | 挠性 QST 工具电缆 5m | 4220 5272 05
7 m | 工具电缆 | 挠性 QST 工具电缆 7m | 4220 5272 07
10 m | 工具电缆 | 挠性 QST 工具电缆 10m | 4220 5272 10
15 m | 工具电缆 | 挠性 QST 工具电缆 15m | 4220 5272 15

# QST 工具电缆

QST 工具电缆可用于延长从工具到 FlexDrive 的 PF6 FlexTool 电缆。

合并的 FlexTool 和 QST 工具电缆的最大长度为 60 m。最多支持 8 条电缆（9 个连接）。

长度 | 名称 | 货号
--- | --- | ---
2 m | QST 标准/延长电缆 2m | 4220 3799 02
3 m | QST 标准/延长电缆 3m | 4220 3799 03
5 m | QST 标准/延长电缆 5m | 4220 3799 05
7 m | QST 标准/延长电缆 7m | 4220 3799 07
10 m | QST 标准/延长电缆 10m | 4220 3799 10

# 连接到 FlexController 正面的电缆

连接到 FlexController 正面的以太网电缆必须是屏蔽的 5 类电缆。电缆的最大长度为 100 m。

# IP54

FlexSystem 已通过 IP54 认证。

确保 FlexSystem 上的每个外部连接点与电缆接头或保护插头相配。

# FlexSystem 的电源电压

24 V FlexCarrier 电源

24 V 电源有两种操作模式：

- 常规

- 备用。

常规模式

在常规模式下，功率来自 FlexCarrier 内部由三相交流电产生的半浮动 24 VDC 电源。24VDC 的保险丝安装在 FlexCarrier 内部，这意味着它不依赖于安装在 FlexCarrier 正面的主断路器。

备用模式

在备用模式下，电源来自外部 24V 电源。

当连接到 FlexCarrier 的一个或多个 FlexDrive 缺少三相交流电时，启用备用模式。连接到 FlexDrive 的工具将没有任何电源且无法监控，也就是说，它在控制软件（例如 ToolsTalk 2）中不可见。FlexSystem 中的所有其他通信都正常工作。

外部电源的电流应不超过 8A，且应采用双重绝缘。它应根据 EN 61010-1 认证，或根据与 EN 61010-1 中的要求兼容的类似标准（比如 EN 60950 或 EN 60601）认证。

24V 输出

每个 FlexCarrier 前面都有一个浮动的 1.8 A，24 VDC 输出用于外部设备。

菊链式 FlexCarrier 中故障单元的电流输出

即使菊链中的一个或多个 FlexCarrier 中的电源功能中断，仍然可以将外部设备连接到 FlexSystem 中的所有 FlexCarrier。可用电流请参见下表：

6 插槽 FlexCarrier 的数量 | 1 个故障 FlexCarrier | 2 个故障 FlexCarrier | 3 个故障 FlexCarrier
--- | --- | --- | ---
1 个 FlexCarrier | 无输出 | 无输出 | 无输出
2 个 FlexCarrier | 1.1 A | 无输出 | 无输出
3 个 FlexCarrier | 3.45 A | 无输出 | 无输出
4 个 FlexCarrier | 5.8 A | 2.2 A | 无输出
5 个 FlexCarrier | 8.15 A | 4.55 A | 1 A
6 个 FlexCarrier | 10.5 A | 6.9 A | 3.3 A

示例

如果一个 FlexSystem 由 2 个 FlexCarrier 组成，当 1 个 FlexCarrier 发生故障时，总可用最大电流为 1.1 A。这意味着如果外部设备连接到这两个 FlexCarrier，则每个 FlexCarrier 可提供 0.55 A 的电流。

如果一个 FlexSystem 由 6 个 FlexCarrier 组成，当 1 个 FlexCarrier 发生故障时，总可用最大电流为 10.5 A。这意味着如果外部设备连接到所有 6 个 FlexCarrier，则每个 FlexCarrier 可提供 1.75 A 的电流。如果外部设备连接到其中 5 个 FlexCarrier，则每个外部设备的可用电流将为 1.8 A。

备用模式

如果外部 24 VDC 电源连接到 FlexSystem，则将以不同方式分配。带有 1 个 FlexCarrier 的 FlexSystem 可以承载 1.8 A 电流。

最大输入电流可为 8 A。每个 FlexCarrier 需要 1.25 A。

可用电流请参见下表：

没有 FlexCarrier | 总可用电流 | 如果所有端口都被使用，则每个端口中都有电流 | 只使用一个端口时电流最大
--- | --- | --- | ---
2 | 5.5 A. (8 – 3*1.25). | 两个输出端口各有 1.8 A 的电流 | 1.8
3 | 4.25 A. (8 – 3*1.25). | 每个输出端口各有 1.4 A 的电流 | 1.8
4 | 3 A. (8 – 4*1.25). | 每个输出端口各有 0.75 A 的电流 | 1.8
5 | 1.75 A. (8 –5*1.25). | 每个输出端口各有 0.35 A 的电流 | 1.75

控制电缆中的功率损耗

建议菊链中最后一个 FlexCarrier 的残余电压至少为 20 V。

长控制电缆的功率损耗限制了长电缆的使用。

如果以备用模式运行系统，则必须考虑 IO 总线的长度。

10 m 电缆中的功率损耗
载荷 | 残余电压
--- | ---
@1A | 23 V
@3A | 22 V
@6A | 20 V
@10A | 18 V

# FlexSystem 监督

AC/24 VDC 电源电压监督测量三相电压。

FlexCarrier 网络包含：

- 温度传感器

- 风扇控制器

- 电压监控器

- 驱动网络

第一个插槽中的设备负责：

- 收集来自 FlexDrive 的所有本地网络的所有信息

- 控制风扇（可选）。

示例

如果温度传感器记录的温度过高，则会通过监督网络发送信号以提高风扇速度。

# Flex 熔断

Flex System 输入功率分布设计用于菊链式连接最大 32 A 的电流。本系统仅批准使用 Atlas Copco 32 A 电源电缆。这将一条链的最大允许熔断电流设置为 32 A。当使用外部保险丝时，建议使用慢熔，CC 类。

在两个熔断表中，假设所有通道/工具都设置为执行同步同时拧紧。如果不是这样，例如一些拼接操作，则应根据同时拧紧的实际数量使用保险丝值。

熔断表列出了正常性能下一个菊链主电源（一个保险丝）的建议值。

FlexSystem 通道 | 推荐外部保险丝 QST42 | 推荐外部保险丝 QST50 | 推荐外部保险丝 QST62 | 推荐外部保险丝 QST80/90
--- | --- | --- | --- | ---
2 | 16 A | 16 A | 16 A | 20 A
5 | 20 A | 20 A | 20 A | 30 A
8 | 20 A | 20 A | 25 A | 32 A
11 | 20 A | 25 A | 30 A | 35 A
14 | 25 A | 30 A* | 32 A [Max] | 45 A

* 使用 14 个 QST50 型工具在软接头上同时拧紧，最终拧紧扭矩为 75 Nm。

给定保险丝值（一个功率链）的工具的性能约为最大性能的 75%

工具类型 | 工具数量 – 32A | 工具数量 – 25A | 工具数量 – 20A
--- | --- | --- | ---
QST42 | 21 | 18 | 15
QST50 | 18 | 15 | 12
QST62 | 16 | 11 | 7
QST89/90 | 9 | 7 | 5

如果工具数量超过上表中的数字，强烈建议拆分主电源链。

EMC 认证适用于一个 FlexCarrier。

一条链中的第一根主电源电缆必须是 Atlas Copco 批准的 32A 电缆。它是安全认证的关键部分。

第三方主电源

当使用第三方主电源时，需要使用另一个经过安全认证（UL 61010-1 或同等）的主开关。在这种情况下，建议外部保险丝的值与一个电源插座的保险丝相同，即 30-32A 慢熔保险丝。但是，如果安装较小的系统，则应使用一个 20A 外部保险丝。

FlexCarrier 中的保险丝应始终在 FlexSystem 之前安装的任何保险丝之前熔断。

示例

6 通道 FlexSystem 可安装 20A 外部保险丝。

如果 Atlas Copco 32A 主电缆从主开关连接到 FlexCarrier，则不一定需要为工厂安装系统主开关供电的电缆设置相同的额定电流。电缆尺寸应符合所选保险丝值。

此部分内容

- 配电电缆
- 电源到电源开关盒

# 配电电缆

配电电缆是连接电源开关盒和电源系统的电缆。

建议的电缆规格 | 值
--- | ---
额定电流 | 40-60 A
电压 | 560 VACrms

# 电源到电源开关盒

首选使用 TN 或 TT 电源

如果电源系统不在上述之列，则需要一个隔离变压器。下面是使用最高 480 VAC（相间）电压（需要一个隔离变压器）的其他电源系统类型的一些示例

示例

图例 |
--- | ---
A | 工厂电源系统
B | 变压器
C | 电源开关盒

示例 1：

示例 2：

示例 3：

示例 4：

示例 5：

# FlexSystem 布置

FlexCarrier 应垂直安装以获得最优系统功能。这样做可实现最佳通风和换热。

FlexSystem 和电源开关盒可安装在任何正常工业环境中，无需任何额外围护，如果当地法规不要求的话。

FlexSystem 不应受到过度震动。震动应少于 10 g (98 m/s2)，频率介于 1000 到 2000 Hz 之间。

此部分内容

- FlexSystem 部件间的距离
- 紧固孔的布置
- 到保温墙体的距离
- 菊链

# FlexSystem 部件间的距离

# 紧固孔的布置

紧固装置时，使用：

- 螺钉：M6

- 扭矩：9.8 Nm

FlexCarrier

FlexMSB 60

FlexMSB 30

将电源开关盒安装在容易接近的方便位置。电源开关盒应该可以打开以便接触保险丝。

# 到保温墙体的距离

FlexSystem 与保温墙体的距离必须保持 20 mm。

# 菊链

可将一个 FlexCarrier 连接到菊链中的其他 FlexCarrier。这样，比起安装在一个 FlexCarrier 中，一个 FlexController 可以控制更多 FlexDrive。

FlexCarrier 地址设置

按顺序设置地址。第一个 FlexCarrier 的地址设置为 1，第二个设置为 2 ，第三个设置为 3，以此类推。

默认出厂设置为 0。在已安装的应用中，不允许使用 0 作为地址。

1. 第一个 FlexCarrier 的地址为 1

2. 第二个 FlexCarrier 的地址为 2

3. 第三个 FlexCarrier 的地址为 3

# FlexCarrier 中的模块布置

以下规则适用于 FlexCarrier 中的模块布置：

- FlexController 必须放置在菊链中第一个 FlexCarrier 的第一个设备插槽中。

- 每个设备插槽必须包含一个模块（FlexController、FlexDrive 或 FlexDrive 空白模块）。

# FlexSystem 紧急停止

FlexSystem 可以连接具有多达 15 个 FlexCarrier 的不同配置的紧急停止（急停）。

对于急停按钮和复位按钮，通过系统中第一个 FlexCarrier 正面的急停端子提供受保护的 24VDC 输入。

每次更换电源链时都要测试急停功能，以确保急停功能仍然完好无损。

此部分内容

- 急停规则
- 急停配置插头
- 急停进入插头
- 旁路插头
- ASM 插头
- 紧急停止模式
- 来自连接到第一个 FlexCarrier 的按钮的急停源
- 连接到 FlexController 的急停源安全 PLC
- 急停电缆长度

# 急停规则

急停按照以下规则工作：

- 第一个 FlexCarrier 控制急停功能。

- 第一个 FlexCarrier 的地址必须为 1。

- 将 FlexController 放在第一个 FlexCarrier 中。

- 必须在每个 FlexCarrier 中插入急停配置插头。如果没有，急停将无法工作。

- 第一个 FlexCarrier 必须有一个进入插头或 ASM 插头。

- 如果将急停进入插头放在另一个 FlexCarrier 而不是第一个 FlexCarrier 中，则急停将不起作用。

- 如果 FlexCarrier 之间缺少控制电缆，则下一个 FlexCarrier 将不启动。

- 如果控制电缆已交换位置，则系统的某些部分将无法启动。

  请勿将任何菊链式 FlexCarrier 连接到第一个 FlexCarrier 上的控制器输入 inter-com 端口。

- 在 ASM 模式下，仅感应到急停和复位按钮，安全 PLC 正在控制系统。

- 地址大于 1 的菊链中的 FlexCarrier 可按任何顺序连接。

# 急停配置插头

有下列插头可用：

- 急停进入插头

- 旁路插头

- 高级安全模块 (ASM) 插头。

# 急停进入插头

急停进入插头用于急停链的第一个 FlexCarrier 中。它有四个连接器用于急停按钮和馈电，两个连接器用于复位按钮。

接线
端子 | 功能
--- | ---
6 | +24V
5 | 急停 +
4 | 急停 -
3 | 接地端
2 | 急停复位 +
1 | 急停复位 -

# 旁路插头

旁路插头用于第二个 FlexCarrier 中，以及急停链中的下列每个 FlexCarrier 中。旁路插头没有任何接头，插头覆盖 24 VDC IN。

# ASM 插头

如果外部安全 PLC 将控制急停，在急停链中的第一个 FlexCarrier 中使用一个 ASM 插头。

# 紧急停止模式

急停可以配置为不同的模式：

- 来自连接到第一个 FlexCarrier 的按钮的急停源

- 连接到 FlexController 的急停源安全 PLC。

# 来自连接到第一个 FlexCarrier 的按钮的急停源

在此模式下，菊链中的第一个 FlexCarrier 用作主 FlexCarrier。在第一个 FlexCarrier 中连接一个急停进入插头。如果菊链中连接了更多 FlexCarrier，请在以下每个 FlexCarrier 中连接一个旁路插头。旁路插头用于指示链路是否正确。

所有 FlexCarrier 必须有一个插头，否则急停功能将阻止 FlexSystem 启动

要使系统工作，需要将一个急停按钮和一个复位按钮连接到进入插头。

1. 第一个 FlexCarrier 带急停进入插头

2. 第二个 FlexCarrier 带旁路插头

3. 第三个 FlexCarrier 带旁路插头

# 连接到 FlexController 的急停源安全 PLC

在此模式下，外部安全 PLC 控制急停。安全 PLC 连接到 FlexController 上的 PROFINET 现场总线模块。在 FlexCarrier 上使用一个 ASM 插头。

位置 |
1 | 第一个 FlexCarrier
2 | 安全 PLC
3 | 急停
4 | ASM 插头
5 | PROFINET 现场总线

FlexController 通过 PROFIsafe 报告的错误位不得用于触发设备或系统的安全功能。

GSD 文件

Atlas Copco 提供了一个 GSD 文件，该文件包含作为 PROFINET 中的 IO 设备的 FlexSystem 的说明。配置 PROFINET 系统时使用此 GSD 文件。

PROFISafe 模块的逻辑端口

逻辑端口 | 说明
DO1 | 数字输出 1
DO2 | 数字输出 2
TO1 | 测试输出 1。连接外部传感器的 ProfiSafe 模块。
TO2 | 测试输出 2。连接外部传感器的 ProfiSafe 模块。
DI1 | 数字输入 1
DI2 | 数字输入 2
DI3 | 数字输入 3
DI4 | 数字输入 4
DI5 | 数字输入 5
DI6 | 数字输入 6

逻辑图 - FlexSystem 中的 PROFISafe 实现

输入过程图像

输入过程图像包含从 PROFISafe 模块的本地数字输入收集的数据和状态，以及通过 PROFINET 从 PROFISafe 模块传输到 PROFIsafe PLC 的 PROFIsafe 框架元素。

| 第 0 位 | 第 1 位 | 第 2 位 | 第 3 位 | 第 4 位 | 第 5 位 | 第 6 位 | 第 7 位
字节 0 | DI_1 | DI_2 | DI_3 | DI_4 | DI_5 | DI_6 | Res | Res
字节 1 | QDI_1 | QDI_2 | QDI_3 | QDI_4 | QDI_5 | QDI_6 | Res | Res
字节 2 | Res | Res | Res | Res | Res | Res | Res | Res
字节 3 | PROFIsafe 控制字节
字节 4 | PROFIsafe CRC2
字节 5
字节 6

限定符位 QDI_X 表示在 ProfiSafe 模块的相应输入或输出通道是否检测到安全失败错误。如果设为 0，则输入或输出状态为“安全失败”，即输入数据包含安全失败值，或者输出被 ProfiSafe 模块以本地方式设为安全失败值。值为 1 的限定符表示输入或输出在没有任何安全失败错误的情况下运行。

输入和输出通道限定符是单独运行的，也就是说，限定符仅显示相应通道或通道组的错误状态。其他通道仍可正常工作。

位 | 值 | 说明
DI_x | 0 | 输入通道不活动（安全状态）
1 | 输入通道活动
QDI_x | 0 | 输入通道状态“错误”，DI_x 设为不活动/安全状态
1 | 输入通道正常运行。DI_x 反映物理输入值
QDO_x | 0 | 输出通道状态“错误”。Do_x 被设为安全状态/不活动
1 | 输出通道正常运行。Do_x 可通过安全现场总线协议设置/重置

输出过程图像

PROFISafe 模块的输出过程图像包含从 F-Host 发送到 PROFISafe 模块的所有安全相关数据。输出过程图像的数据一方面用于控制 PROFISafe 模块的安全数字输出状态，另一方面用于发送 PROFISafe 模块的数字输入和输出的安全失败错误确认数据。

| 第 0 位 | 第 1 位 | 第 2 位 | 第 3 位 | 第 4 位 | 第 5 位 | 第 6 位 | 第 7 位
字节 0 | DO_1 | DO_2 | Res | Res | Res | Res | Res | Res
字节 1 | ERDI_1 | ERDI_2 | ERDI_3 | ERDI_4 | ERDI_5 | ERDI_6 | Res | Res
字节 2 | ERDO_1 | ERDO_2 | Res | Res | Res | Res | Res | Res
字节 3 | PROFIsafe 控制字节
字节 4 | PROFIsafe CRC2
字节 5
字节 6

配置 | 双通道 | 单通道
DO_1 | 双通道输出组的请求值 | DO1 的请求值。
DO_2 | 未使用/已忽略 | DO2 的请求值。
ERDI_1，ERDI_3，ERDI_5 | 双通道输入的错误复位位 | 输入 DI1、DI3、DI5、DI7 的错误复位位。
ERDI_2，ERDI_4，ERDI_6 | 未使用/已忽略 | 输入 DI1、DI3、DI5、DI7 的错误复位位。
ERDO_1 | 双通道输入的错误复位位 | 输出 DO1 的错误复位位。
ERDO_2 | 未使用/已忽略 | 输出 DO2 的错误复位位。

位 | 值 | 说明
DO_x | 0 | 输出通道不活动（安全状态，低）。
1 | 输出通道活动（高）。
ERDI_x | 0 | 输入通道错误复位未请求。
1 | 输入通道错误复位已请求。
ERDO_x | 0 | 输出通道错误复位未请求。
1 | 输出通道错误复位已请求。

# 急停电缆长度

急停链的最大允许电阻为 200Ω。要计算允许的最大电缆长度，应使用以下公式：

2,7Ncarriers + 0,22L10-cabletotL + REstop cable per m • LEstop cable • 6 ≤ 200Ω

NCarriers = FlexCarrier 的数量

LIO-cabletot = 控制电缆的总长度

REstop cable per m = 急停电缆的每米电阻

LEstop cable = 急停电缆的长度

最大和最小电线尺寸

AWG: 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28

mm2：0.2 - 1

例如：

一个 14 通道系统带有两个 6 插槽和 1 个 3 插槽 FlexCarrier。系统已经有一个常规急停解决方案，该方案有 3 个急停按钮和 1 个重启按钮。急停电缆长度为 150 m，控制电缆长度分别为 2 m 和 5 m。

急停电缆是一根 6 线 AWG 22 (0.64 mm2 0.11 Ω/m)。

2.7·3 + 0.22(2+5) + 0.11·150·6 = 108.64 ≤ 200

出于配电原因，任何部分的控制电缆长度不得超过 30 m。

# FlexSystem 的保护接地连接

FlexSystem 通过电源电缆（电源电缆和工具电缆）连接到保护接地。电源电缆即使未通电，也必须连接。

切勿在没有电源电缆的情况下连接两个 FlexCarrier。控制电缆和电源电缆务必同时使用。

如果主开关板关闭或保险丝熔断，FlexSystem 仍然连接到保护接地。

# 支持的现场总线模块

支持以下现场总线模块类型：

- DeviceNet

- EtherNet IP

- Profinet IO

- 现场现场总线

- CC 链路

- CC 链路 IE

- EtherNet IP M40

# 许可证介绍

控制器功能的许可证通过功能管理系统 (FMS) 进行管理。这允许客户通过动态许可方案来定制控制器功能以满足其特定需求。

可以为单个功能或功能集合获取许可证，并且可以跨多个虚拟站点部署许可证。许可证可在不再需要时返回到池中。许可证可通过 Atlas Copco 许可证门户 (ACLP) 获得。许可证可从 ACLP 下载并通过 ToolsTalk 进行管理/分发，也可以存储在 FMS Portable（USB 驱动器）上用来插入控制器。

请注意，本文件不涉及在 ACLP 中创建和管理客户帐户。请联系您当地的 Atlas Copco 代表以获取更多信息。

# 许可证概览

即使没有安装许可证，也可以配置由许可证管理的功能。例如，拧紧程序的配置和多步骤程序的配置。也可以将这些功能分配给工具或虚拟站点。但是，在没有有效许可证的情况下运行该功能将需要安装相应的许可证。

许可证实施分两个阶段执行：分配和运行时（按下触发器）。如果未将未安装许可证的功能分配给虚拟站点，则在 ToolsTalk 2 中的虚拟站点视图中将显示一个红色感叹号。控制器 GUI 还会在工具或任务部分显示一个三角形警告（取决于缺少的内容）。如果启动没有安装许可证的功能（即触发器按下），则将向用户呈现一个事件，告知用户缺少哪个许可证。如果没有安装正确的许可证，将无法继续。

在大多数情况下，运行未经许可的特征会导致锁定工具。

控制器中的许多特征和功能需要许可证才能被虚拟站点分配和使用。有四种类型的许可证：

## 虚拟站点类型

修复了在单个包中捆绑在一起的特征集合。除此之外，虚拟站点类型确定可以运行哪些工具，可以使用多少程序和序列，哪些拧紧策略可用以及可以执行的报告类型。每个虚拟站点类型中包含的特征是通常彼此结合使用的特征，或者具有需要包中存在其他特征的内部依赖项的特征。虚拟站点类型完全分配给虚拟站点。然后，虚拟站点可以使用虚拟站点类型中包含的所有特征。为了能够执行拧紧，必须为虚拟站点分配一个虚拟站点类型的许可证。根据许可证类型，将启用或阻止各种拧紧选项。

## 同步功能类型

工作方式与虚拟站点类型中描述的相同，但用于固定式系统。为了能够在虚拟站点上运行多个工具，每个工具都需要同步功能许可证。

## 虚拟站点特征

可以补充虚拟站点类型的单个特征。许多特征可作为单个许可证购买。

## 控制器特征

控制器范围内的特征。这些特征被分配给控制器，一旦分配，就可以被该控制器上的所有虚拟站点使用。

# 许可证源

控制器上使用的许可证可以从几个不同的源采集。同时使用的源数量限制为 10 个（10 个 FMS Portable 源，或 1 个 License Server (TT2) 源加 9 个 FMS Portable 源）。如果您希望在达到源限制（10 个）时从某个源添加许可证，则需要从控制器中删除同一个源的所有许可证，以便为其他源的许可证腾出空间。

## 源概述

“源概述”选项卡（许可证分配 > 源概述）为用户提供有关控制器上安装的许可证及其安装位置的概述。此处最多可显示 10 个不同的源，每个源都分配给 FMS P（适用于 FMS Portable 或加密狗）或 License Server (TT2)。

单击任何许可证源将显示该源的详细许可证源信息。列出的信息包括源名称和类型以及每个类别（虚拟站类型、虚拟站特征和控制器特征）中许可证的数量和类型。

# 安装和升级

在本部分，您可以找到有助于产品初始安装或从一个版本升级到另一个版本的信息。

# 安装概述

# FlexSystem组件

FlexSystem 还可以包括以下部分

A | FlexCarrier
B | FlexController
C | FlexDrive
D | FlexIAM（Flex 智能应用模块）
E | 工具
F | FlexSystem 电缆

The FlexSystem 还可以包括以下部分

G | FlexDrive blank（如果 Flex Carrier 中有空插槽，则需要此选项）
H | FlexFan 模块

# 硬件安装

# 准备工作

警告

阅读随本电动工具提供的所有安全警告、说明、图解和规定。

不遵守下列全部说明可能导致电击、火灾和/或严重的伤害。

保存所有警告和说明书以备查阅。

确保 FlexSystem 上的每个外部连接点与电缆接头或保护插头相配。

# 工具

需要的工具 | 任务
--- | ---
Torx T25，刀片长度最小 200 mm（5.7 Nm）。用于扭矩扳手的套筒或用于扭矩螺丝刀的钻头 | 安装 FlexDrive
Torx T20（0.8 Nm） | 安装 FlexFan
Torx T20（0.8 Nm） | FlexController 和 FlexCarrier 的紧固盖
开槽螺丝 M2.5 | 十六进制开关和电缆终端紧急停止的设置

# 安装 FlexSystem

为了尽可能减少占用空间，应根据指定距离选择电源电缆以及安装 FlexSystem。

FlexCarrier 应垂直安装以获得最优系统功能。这样做可实现最佳通风和换热。水平安装 FlexCarrier 可能会影响系统寿命。

FlexSystem 和电源开关盒可安装在任何正常工业环境中，无需任何额外围护，如果当地法规不要求的话。

FlexSystem 不应受到过度震动。震动应少于 10 g (98 m/s2)，频率介于 1000 到 2000 Hz 之间。

螺钉：M6，扭矩：9.8 Nm

占用空间最小的 FlexSystem 部件之间的距离（带 FlexFan）

占用空间最小的 FlexSystem 部件之间的距离（不带 FlexFan）

此部分内容

- FlexSystem 布置

# FlexSystem 布置

紧固孔的布置

到保温墙体的距离

FlexSystem 与保温墙体的距离必须至少保持 20 mm。

# 电缆计划

- 建议使用最小尺寸的电缆

- 用于一般定位的推荐电缆

此部分内容

- 建议使用最小尺寸的电缆
- 用于一般定位的推荐电缆

# 建议使用最小尺寸的电缆

有关占用空间最小的尺寸信息，请参阅安装 FlexSystem。

电缆

要将 FlexCarrier 连接到主开关板，请使用电源电缆：

| 名称 | 货号
--- | --- | ---
A | DaisyCh 电源电缆 SE 1m | 4222 1948 01

要将 FlexCarrier 连接到 3 插槽 FlexCarrier，请使用以下电源线：

要将 FlexCarrier 连接到 6 插槽 FlexCarrier，请使用以下电源线：

| 名称 | 货号
--- | --- | ---
A | DaisyCh 电源电缆 LE 0.365m | 4222 2082 12
B | DaisyCh 电源电缆 LE 0.22m | 4222 2082 11
C | DaisyCh 电源电缆 RES 0.65m | 4222 2084 11
D | DaisyCh 电源电缆 SRE 0.65m | 4222 2083 11
E | DaisyCh 电源电缆 RE 0.22m | 4222 1946 11
F | DaisyCh 电源电缆 RE 0.365m | 4222 1946 12

控制电缆

使用这些控制电缆：

系统定向 | 名称 | 货号
--- | --- | ---
水平 3 插槽 | 菊链控制电缆 0.44m | 4222 2062 01
水平 6 插槽 | 挠性菊链控制电缆 0.61m | 4222 2062 04
垂直系统 | 挠性菊链控制电缆 0.84m | 4222 2062 03

# 用于一般定位的推荐电缆

FlexCarriers 可以自由定位，给予更多空间或将 FlexCarriers 不放置在同一平面上。

电缆

选择基于从 A 到 B 的电缆端部之间的路由长度。选择距离测量值最近的 FlexPower 电缆。

必须遵守最小弯曲半径（0.12 米）。

长度 (L) | 名称 | 货号 | 附注
--- | --- | --- | ---
1 m | 电源电缆 | 4222 1948 01 | DaisyCh 电源电缆 SE 1m
2 m | 电源电缆 | 4222 1948 02 | DaisyCh 电源电缆 SE 2m
3 m | 电源电缆 | 4222 1948 03 | DaisyCh 电源电缆 SE 3m
5 m | 电源电缆 | 4222 1948 05 | DaisyCh 电源电缆 SE 5m
10 m | 电源电缆 | 4222 1948 10 | DaisyCh 电源电缆 SE 10m

控制电缆

选择基于从 A 到 B 的电缆端部之间的路由长度。选择距离测量值最近的 FlexControl 电缆。

必须遵守最小弯曲半径（0.1 米）。

长度 (L) | 名称 | 货号 | 附注
--- | --- | --- | ---
1 m | 控制电缆 | 4222 2062 11 | 挠性菊链控制电缆 1m
2 m | 控制电缆 | 4222 2062 12 | 挠性菊链控制电缆 2m
3 m | 控制电缆 | 4222 2062 13 | 挠性菊链控制电缆 3m
5 m | 控制电缆 | 4222 2062 15 | 挠性菊链控制电缆 5m
10 m | 控制电缆 | 4222 2062 20 | 挠性菊链控制电缆 10m

# 安装说明

警告

只有经过培训的合格人员才有权安装、调节或者使用本设备。

按以下顺序安装 FlexSystem：

1. 安装第一个 FlexCarrier。

2. 安装菊花链式 FlexCarriers。

3. 安装 FlexController。

4. 安装 FlexDrives 和 FlexBlank 模块。

5. 将模块拧紧到 FlexCarrier。

6. 连接工具。

7. 安装 FlexFan 模块（可选）。

8. 布置并安装电源和控制电缆到 FlexCarrier。

9. 打开 FlexSystem。

10. 测试 e-stop 功能。

11. 配置系统。

下一节将详细介绍每个步骤。

# 安装第一个 FlexCarrier

1. 确保断路器关闭（断电）。

2. 拧紧 FlexCarrier。使用 M6 螺钉。用 9.8 Nm 的扭矩拧紧。

   为 3 插槽 FlexCarrier 使用 4 颗螺钉。

   为 6 插槽 FlexCarrier 使用 6 颗螺钉。

3. 设置 FlexCarrier 地址。

   第一个 FlexCarrier 必须设为 1，第二个设为 2，以此类推。默认出厂设置为 0。在安装应用中，不允许使用 0 作为地址。如需进一步了解系统计划，请参见 FlexSystem 系统概述手册。

4. 选择 e-stop 插头：

   - e-stop 进入插头。

   - 高级安全模块 (ASM) 插头。

5. 根据示意图将 e-stop 电缆拧紧到 e-stop 进入插头上。本步骤不适用于 ASM 插头。

   这最好在工作台上完成。

6. 插入 e-stop 插头。

7. 如果使用 24 VDC OUT 和 24 VDC IN，应准备连接器。

   这最好在工作台上完成。

8. 安装 24 VDC IN/OUT 连接器。确保使用正确的连接器。

   当连接器被拧紧到 FlexCarrier 时，请勿将电缆连接到连接器。

   如果使用外部 8 A 电源，其电流应不超过 8 A，且采用双重绝缘。它应根据 EN 61010-1 认证，或根据与 EN 61010-1 中的要求兼容的类似标准（比如 EN 60950 或 EN 60601）认证。

9. 引导电缆穿过垫圈。

   当盖回盖子时，确保电缆没有压扁或破损。

   布线时，应避免挡住盖子上的 LED 灯导光板。

# 安装菊花链式 FlexCarriers

1. 确保断路器关闭（断电）。

2. 标记固定 FlexCarrier 的位置。请参阅尺寸图以进行测量。

   拧紧 FlexCarrier。

3. 设置 FlexCarrier 地址。

   按顺序设置地址。如果第一个FlexCarrier的地址设置为 1，则将第二个设置为 2 ，第三个设置为 3 等。

   默认出厂设置为 0。在安装应用中，不允许使用 0 作为地址。如需进一步了解系统计划，请参见 FlexSystem 系统概述手册。

   FlexSystem 中连接的两个 FlexCarrier 不能具有相同的地址。

4. 安装旁路插头。

5. 如果使用 24 VDC OUT，应准备连接器。

   这最好在工作台上完成。

6. 安装 24 VDC OUT 连接器。

   当连接器被拧紧到 FlexCarrier 时，请勿将电缆连接到连接器。

# 安装 FlexController

1. 插入 FlexIAM。

2. 在 FlexCarrier 上的第一个插槽中插入 FlexController。

3. 将 FlexController 拧紧到 FlexCarrier 上。等待拧紧它，直到所有模块都被拧紧到 FlexCarrier 上。

4. 将电缆布置到 FlexController 中。

5. 准备用于电缆布线的垫圈。

6. 安装电缆。

   确保电缆贴在盖板下方。

   从连接面板表面到盖板内部的最大长度 (L)。 | 最大 45.7 mm
   电缆最大弯曲半径 (R) | 25 mm

7. 将已安装的电缆向下穿过电缆布线垫圈。

   为避免灰尘或水进入 FlexController 内部，请确保电缆和垫圈之间紧密配合。

8. 拧紧盖板。确保盖板紧密配合。

# 安装 FlexDrive

1. 将 FlexDrive 插入 FlexCarrier 上的插槽。

2. 用螺钉将 FlexDrive 拧紧到 FlexCarrier 上。等待拧紧它，直到所有模块都被拧紧到 FlexCarrier 上。

# 安装 FlexBlank

FlexCarrier 上的每个插槽必须插上相应的模块。如果菊链中的最后一个 FlexCarrier 中不需要 FlexDrive，应添加一个 FlexBlank 模块到设备插槽中。

1. 在 FlexCarrier 上的插槽中插入 FlexBlank 模块。

2. 用螺钉将 FlexBlank 模块拧紧到 FlexCarrier 上。等待拧紧它，直到所有模块都被拧紧到 FlexCarrier 上。

# 将模块拧紧到 FlexCarrier

使用扭矩 5.7 Nm。螺丝头 TX25。

对于 FlexCarrier 中的每个模块：

1. 拧紧左上角的螺丝。

2. 拧紧左下角的螺丝。

3. 拧紧右上角的螺丝。

4. 拧紧右下方的螺丝。

# 安装 FlexFan

安装 FlexFan 时必须关闭电源。

此步骤可选。

对于 3 插槽 FlexCarrier：

1. 卸下 FlexCarrier 上的风扇盖。

2. 将 FlexFan 电缆插入 FlexCarrier 上的触点。

3. 用最靠近背面的螺丝固定 FlexFan。使用扭矩 2.2 Nm。

   螺丝 MRT M4x20 tuflok（或螺纹锁定粘合剂）加垫圈。

4. 用最靠近前面的剩余螺丝固定 FlexFan。扭矩 2.2 Nm。

   螺丝 MRT M4x70 tuflok（或螺纹锁定粘合剂）。

对于 6 插槽 FlexCarrier，重复第二个 FlexFan。

# 布置并安装电源和控制电缆到 FlexCarrier

在将它们连接到系统之前，确保电缆状况良好。检查确保

- 电缆未损坏

- 连接器未损坏。

如果没有满足这些条件，禁止将系统连接到电源或开机。

发现接头或电缆损坏的系统必须立即断开连接并维修。

警告

使用状况不佳或未根据电气法规和系统要求连接的系统、电缆或装置十分危险，无论是由 Atlas Copco 还是第三方生产的。

程序

1. 安装电源电缆。

   警告

   只可使用 Atlas Copco 工具电缆。

   警告

   通电时，请勿连接或断开电源电缆。务必使用主电源关闭系统电源。

   警告

   处理电源电缆卡钉时有受伤风险

   手指可能会受伤。

   - 请小心打开和合上卡钉。

2. 安装控制电缆。

# 安装工具

1. 将工具连接至工具电缆。

2. 为避免损坏连接引脚，在插入之前，使插头对准插座并确保插头是平行的。

3. 插入工具电缆。

注意

小心插入 FlexTool 电缆。

# 打开系统

开启系统时，剩余电流装置可能会切断电源。

在启动系统之前，请确保按照计划和配置的方式安装它。否则它将无法工作。

1. 在 FlexCarriers 上，打开（向上）断路器。

2. 固定 FlexCarrier 盖。使用扭矩 2.2 Nm。

   当盖回盖子时，确保电缆没有压扁或破损。

   请勿将电缆拉入盖子中 LED 光导的位置。

3. 转动电源开关盒上的手柄。这将打开系统。

由于 e-stop 功能尚未经过测试，FlexSystem 现在具有潜在的危险性。

# 测试 e-stop 功能

参见 测试和验证安装。

每次更换电源链时都要测试 e-stop 功能，以确保 e-stop 功能仍然完好无损。

重新启动 FlexSystem 时，请在关机和开机之间等待至少 30 秒。

# 软件安装

# 配置系统

FlexSystem 配有 ToolsTalk 2 和 Web 图形用户界面（Web GUI）。

1. 连接到 web GUI，请参阅配置 > 开始。

2. 根据 ToolsTalk 2 用户指南配置 FlexSystem。

# 在控制器上安装许可证

请注意，同时使用的许可证源数量限制为 1 个 License Server (TT2) 加 9 个 FMS Portable（加密狗）。许可证可通过服务器 (ToolsTalk 2) 或 FMS Portable 这两者中的其中一种方式安装。如果已达到许可证源限制，则需从控制器中删除同一个源的所有许可证，以便从另一个源添加许可证。

通过服务器安装许可证 (ToolsTalk 2) 之前，请确保控制器时间与服务器时间同步。

## 从服务器安装

通过 ToolsTalk 2 分发基于服务器的许可证。有关安装许可证的说明，请参阅 ToolsTalk 2 用户手册。

为了能够使用 ToolsTalk 2 安装许可证，需要配置正确的许可证服务器：

1. 选择设置菜单并选择服务器连接选项卡。

2. 在 Atlas Copco 许可证管理器字段中，将开关设置为开。

3. 插入正确的服务器主机 IP 地址（通常与 ToolsTalk 2 的 IP 地址相同）和服务器端口。

4. 选择应用。

## 从 FMS Portable 安装

功能管理系统 (FMS) 使用专门的 FMS Portable 设备从控制器或向控制器传输功能。USB 闪存盘包含通用存储区和仅可通过控制器的许可证管理器访问的受信任存储区。将从 Atlas Copco 购买的功能项下载到通用存储区。首次将 FMS Portable 插入含许可证管理器的控制器时，系统将检测文件并进行解码，同时将特征项传输至仅可通过许可证管理器访问的受信任存储区。

如果您有一个安装了许可证的 USB 驱动器，请执行以下步骤将其安装在控制器上。

1. 将 USB 插入控制器中的 USB 端口

   USB 许可证管理窗口将在 GUI 中弹出。池一列将显示控制器上来自所有源的的总许可证计数。FMS P 上可用一列显示此加密狗上可用的许可证，来自此 FMS P 一列显示已从此特定 FMS P 移到此控制器的许可证数量。

2. 选择要在控制器上安装的许可证旁边的向左箭头。

   FMS P 上可用一列中的数字将减 1，来自此 FMS P一列中的数字将加 1。

将在控制器上向用户显示许可证传输开始和结束的事件。

## 许可证同步

每两小时都会针对许可证服务器检查现有许可证。如果在 14 天内未获得许可证服务器的响应，则将撤消受影响的许可证。当许可证即将到期时，用户也将收到警告。当许可证在 7 天内到期，用户将每两小时收到一次警告。如果未续订许可证，它们将过期，受影响的功能将不再可用。

相关信息

- 从控制器中删除许可证
- 许可证源

# 从控制器中删除许可证

删除 FMS Portable 安装的许可证的方式已有描述，有关如何删除服务器上安装的许可证的说明，请参阅 ToolsTalk 2 用户指南。

## 删除 FMS Portable 安装的许可证

1. 确保 FMS Portable 已插入控制器的 USB 端口。

2. [如果 USB 许可证管理器License Manager window is not visible] Select the License Assignment menu.

3. 选择窗口右上角的 USB 图标。

   USB 许可证管理器窗口弹出。

4. 选择要从控制器移除的许可证旁边的向右箭头。

   可从控制器中删除分配给虚拟站点的许可证。但该虚拟站点将因此无法使用。

# 测试并验证安装

验证 FlexSystem 是否可以以安全的方式停止，并且丢失安全功能将使 FlexSystem 处于安全状态

重新启动 FlexSystem 时，请在关机和开机之间等待至少 30 秒。

# PROFISafe 受控 e-stop 的测试和验证

示例

这是一个 PROFISafe 控制的 FlexSystem，并带有两个 FlexCarriers。在此配置中，安全 PLC 上有一个 e-stop 按钮和一个复位按钮。

位置 |
--- | ---
A | E-stop。停止输入和复位输入
B | 安全 PLC。
C | 控制器连接
D | 带有 FlexController 的第一个 FlexCarrier。这 FlexCarrier 有一个 ASM 插头。
E | 菊花链式 FlexCarrier。这 FlexCarrier 有一个旁路插头。
F | FlexControl 电缆。

e-stop 按钮、复位按钮和安全 PLC 不被认为是 FlexSystem 的一部分。这些资源必须由机床制造商（MTB）进行验证。

# PROFISafe 测试和验证的先决条件

确保所有设备都在位。请特别注意以下几点：

- 第一台 FlexCarrier 连接了一个 ASM 插头。

- 菊花链式 FlexCarriers 连接了旁路插头。

- FlexController 和安全 PLC 之间连接了 PROFINET 电缆。

- 所有 FlexCarriers 都完全被填入，不允许有空插槽。如果有空插槽，请安装 FlexBlank 模块。

- 使用 FlexControl 电缆将所有 FlexCarrier 连接在一起，注意 FlexCarriers 上的 IN 和 OUT 标记。

- 菊花链中的第一个和最后一个 FlexCarrier 只能连接一根 FlexControl 电缆。

- 您可以访问FlexSystem Web GUI、报告 > 事件 > 查看所有事件。所有报警都显示在事件列表中。

- 带有 PROFIsafe（安全 PLC）的 PROFINET IO 控制器必须参数化，配置参数如表所示。PROFIsafe 目标地址在站和网络中必须是唯一的。

- 安全 PLC 必须编程为激活安全输出 DO1（位 0）并监控数字输入 DI4（位 3）的反馈。

# 通电

启动 FlexSystem 并等待 FlexSystem 联机，确认：

- 不能拧紧。

- 警报声明 FlexSystem 已停止。

# 停止状态的复位

复位停止条件并验证：

- 关于停止的警报被移除，并且可以执行拧紧。

由于停止功能尚未测试，因此 FlexSystem 现在具有潜在危险。

# 测试 e-stop 源

分别触发所有可能的停止安全 PLC 输入源，例如 e-stop 按钮。确认：

- 指示 FlexSystem 停止的警报被触发。

每次停止之间都必须进行复位。

# PROFINET 电缆的测试丢失

1. 断开 PROFINET 电缆并验证：

   - 指示 FlexSystem 停止的警报被触发。

2. 2.重新连接电缆并验证：

   - FlexSystem 保持停止状态直到复位完成。

# FlexCarrier e-stop 插头的测试损失

1. 触发停止条件并验证：

   - 指示 FlexSystem 停止的警报被触发。

2. 断开一个或多个 FlexCarrier 的 e-stop 插头并验证：

   - 复位动作是不可能的，也就是说，无论复位活动如何，FlexSystem 都会保持停止状态。

3. 3.重新连接 e-stop 插头并验证：

   - FlexSystem 保持停止状态，直到激活复位。

# 在拧紧过程中停止功能测试

开始拧紧并触发一个 e-stop 源，例如 e-stop 按钮。确认：

- 拧紧被停止。

- 停止条件消除后，拧紧操作不会继续。如果能够以保证不会发生伤害的方式实施自动重启，则可以进行自动重启。

- 如果按下复位并停止条件，拧紧不重新启动。

- 当停止条件被移除并且复位功能被激活时，新的拧紧是可能的。

# 检查配置参数

安全模块的配置参数包含在 Atlas Copco 提供的 GSD 文件中。参数不得被改变。

通过验证校验和确认参数是否正确：

- 0x4DC13CF8。

# 配置参数

参数 | Atlas Copco FlexSystem
--- | ---
CH1/2：输入已启用 | 禁用
CH1/2：输入通道模式 | 单通道
CH1/2：输入类型 | DIC
CH1/2：输入重置类型 | 手册
CH1/2：输入测试输出信号 | 2400us
CH1/2：输入去抖动滤波时间（400us 步长） | 0
CH1/2：输入一致性过滤时间（400us 步长） | 0
CH3/4：输入已启用 | 启用
CH3/4：输入通道模式 | 单通道
CH3/4：输入类型 | DIC
CH3/4：输入重置类型 | 手册
CH3/4：输入测试输出信号 | 2400us
CH3/4：输入去抖动滤波时间（400us 步长） | 125
CH3/4：输入一致性过滤时间（400us 步长） | 625
CH5/6：输入已启用 | 禁用
CH5/6：输入通道模式 | 单通道
CH5/6：输入类型 | DIC
CH5/6：输入重置类型 | 手册
CH5/6：输入测试输出信号 | 2400us
CH5/6：输入去抖动滤波时间（400us 步长） | 0
CH5/6：输入一致性过滤时间（400us 步长） | 0
CH1/2：输出已启用 | 启用
CH1/2：输出通道模式 | 双通道
CH1/2：输出重置类型 | 手册
CH1/2：输出测试偏移量（扩展） | 无偏移
iPar CRC | 0x4DC13CF8

# 测试并验证输入插件控制的 e-stop

示例

这是一个使用 e-stop 输入插件来控制 e-stop 的 FlexSystem，这是一个离散的 e-stop 解决方案。停止输入源可以是按钮、光幕或其他传感器，但是它们需要能够以安全的方式破坏两条信号路径。一个或多个停止源可以串联连接。

位置 |
--- | ---
A | E-stop。停止输入和复位输入。
B | 输入插件安装在第一台 FlexCarrier 上。
C | 安装在菊花链式 FlexCarriers 上的旁路插头。

# 测试和验证 FlexSystem 的先决条件

确保所有设备都在位。请特别注意以下几点：

- 第一台 FlexCarrier 连接了一个 e-stop 输入插件。

- 菊花链式 FlexCarriers 连接了旁路插头。

- e-stop 按钮是一种断开模型（N.C. 联系），并且它连接到 e-stop 输入插件

- 复位按钮是一种关闭模型（N.O.联系），并且它连接到 e-stop 输入插件。

- 确保端子板上的螺丝已拧紧，以防止电缆断开连接。

- 所有 FlexCarriers 都完全被填入，不允许有空插槽。如果有空插槽，请安装 FlexBlank 模块。

- 使用 FlexControl 电缆将所有 FlexCarrier 连接在一起，注意 FlexCarriers 上的 IN 和 OUT 标记。

- 菊花链中的第一个和最后一个 FlexCarrier 应该只连接一根 FlexControl 电缆。

- 您可以访问FlexSystem Web GUI、报告 > 事件 > 查看所有事件。所有报警都显示在事件列表中。

# 通电

启动 FlexSystem 并等待 FlexSystem 联机，确认：

- 不能拧紧。

- 指示 FlexSystem 停止的警报被触发。

# 停止状态的复位

复位停止条件并验证：

- 关于停止的警报被移除，并且可以执行拧紧。

由于停止功能尚未测试，因此 FlexSystem 现在具有潜在危险。

# 测试 e-stop 源

使用所有可能的停止源触发一个停止条件，例如，紧急停止按钮，并且对于每个输入，请遵循以下内容：

- 指示 FlexSystem 停止的警报被触发。

每次停止之间都必须进行复位。

# FlexCarrier e-stop 插头的测试损失

1. 触发停止条件并验证：

   - 指示 FlexSystem 停止的警报被触发。

2. 断开一个或多个 FlexCarrier 的 e-stop 插头并验证：

   - 复位动作是不可能的，也就是说，无论复位活动如何，FlexSystem 都会保持停止状态。

3. 重新连接 e-stop 插头并验证：

   - FlexSystem 保持停止状态，直到激活复位。

# 停止功能测试

开始拧紧并触发一个 e-stop 源，例如 e-stop 按钮。确认：

- 拧紧被停止。

- 停止条件消除后，拧紧操作不会继续。（如果能够以保证不会发生伤害的方式实施自动重启，则可以进行自动重启。）

- 如果按下复位并停止条件，拧紧不重新启动。

- 当停止条件被移除并且复位功能被激活时，新的拧紧是可能的。

# 测试输入停止丢失

开始拧紧并断开电线到停止输入源，例如 e-stop 按钮。确认：

- 紧缩被停止。

- 指示 FlexSystem 停止的警报被触发。

# 软件升级

# 安装升级

要更新软件，请执行以下步骤：

1. 打开 Web GUI。

2. 单击 FlexSystem 图标。

3. 选择软件。

4. 在软件更新字段中，单击浏览按钮。

5. 找到新的软件。

6. 点击继续。

7. 按照屏幕上的说明执行安装。

8. 系统重新启动后，使用电源开关重新启动系统。这是为了确保所有系统配置都已更新。等待 30 秒后再将主开关切换到 ON。

如果软件从版本 1.2.X 升级并且拧紧程序在重新启动后出现转换错误，请对紧固程序列表中的所有程序执行以下操作：

1. 双击拧紧程序，拧紧程序页面显示。

2. 在拧紧程序的 属性 中，在字符串末尾的描述字段中添加一个点（.） （如果字段为 空，无论如何加一个点）。

3. 推送更改。

# 软件配置

有关如何配置 FlexSystem 的信息，请参见 ToolsTalk 2 配置手册。

# 配置

在本部分，您可以找到有关如何创建、修改和验证产品设置的详细信息。

# 配置概述

# 配置方案

所有组件直接连接到工厂网络

在此替代方案中，所有组件都直接连接到工厂网络。服务以太网端口用于连接到每个单独的 FlexSystem。

位置 |
--- | ---
A | 工厂网络。
B | ToolsNet 服务器。
C | ToolsTalk 服务器。
D | 带有 ToolsTalk 客户端的工业PC（IPC）。
Ë | 使用 ToolsTalk 客户端连接到工厂网络的计算机。
F | 服务计算机连接到 FlexSystem 的服务以太网端口
G | 服务以太网端口。
H | 工厂以太网端口。
I | 工厂以太网端口。

通过交换机连接到本地 ToolsTalk 服务器的组件

在此替代方案中，FlexSystems 连接到交换机。ToolsTalk 服务器安装在连接到同一开关的工业 PC（IPC）上。服务以太网端口用于连接到每个单独的 FlexSystem。

位置 |
--- | ---
A | 工厂网络
B | ToolsNet 服务器
C | 开关
D | 服务计算机连接到 FlexSystem 的服务以太网端口
Ë | 服务以太网端口
F | 工厂以太网端口
G | 带有 ToolsTalk 服务器和 ToolsTalk 客户端的工业 PC（IPC）。

ToolsTalk 服务器本地连接到服务以太网端口

在此替代方案中，ToolsTalk 服务器安装在连接到服务以太网端口的 IPC 上。FlexSystem 通过工厂以太网端口连接到工厂网络。

位置 |
--- | ---
A | 工厂网络
B | ToolsNet 服务器
C | 带有 ToolsTalk 服务器和 ToolsTalk 客户端的工业 PC（IPC），连接到 FlexSystem 的服务以太网端口。
D | 服务以太网端口。
Ë | 工厂以太网端口。

通过服务以太网端口将多个 FlexSystem 本地连接到一个 ToolsTalk 服务器

由于服务以太网端口具有固定的 IP 地址，因此无法使用此替代方案。

位置 |
--- | ---
A | 工厂网络
B | ToolsNet 服务器
C | 服务以太网端口。
D | 工厂网络
Ë | 带有 ToolsTalk 服务器的工业 PC（IPC），连接到 FlexSystem 的服务以太网端口
F | 服务以太网端口。
G | 工厂以太网端口。

# 连接到 Web GUI

有两种方法可以连接到 FlexController 的 Web GUI：

- 通过服务以太网端口（主）。

- 通过工厂以太网端口（二级）。

# 入门

# 责任

在工作环境下，许多情况可能影响拧紧流程，为此须对结果进行验证。在此，我们要求用户遵守相关标准和/或法规，在出现可能影响拧紧结果的情况后，检查安装的扭矩和旋转方向。此类情况的示例包括但不限于：

- 工具系统初始安装

- 更改部件批次、螺栓、螺钉批次、工具、软件、配置或环境

- 更改通风或电气连接

- 更改管路人体工程学特性、流程、质量程序或操作法

- 更换操作员

- 任何影响拧紧流程结果的其他变更

检查应：

- 确保未因发生的影响情况改变接头状况。

- 在设备初始安装、维护或修理后实施。

- 至少在每次换班后检查一次或以合适的频率进行检查。

# 当 ToolsTalk 服务器连接到工厂以太网端口时，通过服务以太网端口连接到 Web GUI

确保在计算机上启用了 DHCP 设置。

当 ToolsTalk 服务器连接到工厂以太网端口时，执行以下步骤连接到 Web GUI：

1. 连接到服务以太网端口。

2. 打开 web 浏览器。

3. 在地址字段中输入 169.254.1.1。

   Web GUI 将会打开。

# 建立与 ToolsTalk 2 服务器的连接

表标题
A | 工厂网络
B | ToolsTalk 服务器
C | 工厂以太网端口。

要设置工厂以太网端口的 IP 地址并指出 ToolsTalk 服务器，请执行以下步骤：

1. 打开 Web GUI。

2. 单击设置图标。

3. 打开网络部分。

4. 手动或通过 DHCP 插入工厂以太网端口的设置。

5. 打开服务器连接部分。

6. 设置由 ToolsTalk 2 获得的服务器端口和服务器主机。

相关信息

- 当 ToolsTalk 服务器连接到工厂以太网端口时，通过服务以太网端口连接到 Web GUI

# 在 FlexSystem 上设置 PIN 码保护

可以在 ToolsTalk 2 > 设置 > 首选项中设置 PIN 码保护。

PIN 保护也可以在 web GUI > 设置 > PIN > 配置中设置。

可能有一个或多个不同的 PIN 配置。用户可以决定是否同时激活一个或多个 PIN 配置。

每种 PIN 配置都有一个 PIN 代码、一个用户名、一个用于启用或禁用用户/PIN 的开关以及用户可以访问的可用配置列表。

启用 PIN 并且屏幕锁定后，图形用户界面右上角会出现一个上锁的挂锁图标。在没有输入任何 PIN 代码的情况下，用户只能访问和更改选定的配置，以及以只读访问方式浏览未选定的配置。未选定的配置显示为灰色或禁用。

屏幕锁定在闲置一定时间后会自动打开，可由用户配置。
不活动时间的最小值为 20 秒，最大值为 600 秒。不活动时间是可配置的，并且适用于所有 PIN 配置。

系统启动后，无论当前的不活动时间如何，如果打开 PIN 都会锁定控制器。

用户和配置的 PIN 也适用于服务端口 (169.254.1.1)。
要在服务端口上启用 PIN 保护，在 PIN 窗口中，将对服务端口使用 PIN 设置为开启。

每个控制器最多可以配置 10 个用户。
每个配置的 PIN 码必须唯一。需要具有至少一种配置才能启用控制器上的 PIN 功能。

可以从嵌入式控制器 GUI、基于 Web 的控制器 GUI 或 Tools Talk 2 中配置 PIN。

## 添加新用户

1. 在主页视图上，选择设置选项卡。然后，在左侧选择 PIN。

2. 在 PIN 窗口中，选择配置。

3. 选择图形用户界面右上角的 + 图标。
   PIN 用户窗口显示新用户。如果控制器中没有存储用户，则新用户是列表中的第一个，也是唯一的一个；如果控制器中存储了现有用户，则新用户排在列表的最后。

4. 选择新用户。
   出现用户窗口。
   输入新用户的名称和 PIN，然后确认 PIN。

   所有用户名必须是唯一的。
   姓名文本框长度可为 1 到 32 个字符。

   PIN 码的长度必须为 4 位（数字 1 到 9）。
   输入 PIN 框和确认 PIN 框需要匹配才能应用更改。默认情况下，两个文本框中均会显示点，但它们只是占位符，需要用实际的 PIN 码替换。

5. 选择权限。显示可用配置的列表。
   选中用户可以访问并进行更改的必要配置左侧的复选框。
   选中必要的配置后，选择确定。
   出现用户窗口。

   全选将同时选中所有可用配置。
   选中全不选将清除复选框并撤消选择。

   用户只能访问和更改在权限窗口中选中的配置，并且可以以只读访问方式浏览未选中的配置。对于未选中的配置，不允许进行任何更改。

6. 在用户窗口中，选择应用。

## 启用用户

1. 在主页视图上，选择设置选项卡。然后，在左侧选择 PIN。

2. 在 PIN 窗口中，选择配置。

3. 在 PIN 用户窗口中，选中用户名左侧的复选框以启用。

   也可以通过点击用户名并将用户窗口中的启用开关设置为开启来启用 PIN。

## 激活 PIN 配置

1. 在主页视图上，选择设置选项卡。然后，在左侧选择 PIN。

2. 在 PIN 窗口中，选择配置。

3. 在 PIN 激活窗口中，将 PIN 代码开关设为开启。

   只有启用至少一个用户/PIN 后，才可以激活 PIN。如果未启用用户/PIN 码，将出现警告 弹出窗口。

4. 输入不活动超时（以秒为单位），它定义了屏幕自动锁定之后的时间段。

   “不活动超时”的默认值为 120 秒：这是全局设置，不能针对每个用户进行设置。

## 删除用户

1. 在主页视图上，选择设置选项卡。然后，在左侧选择 PIN。

2. 在 PIN 窗口中，选择配置。

3. 在 PIN 用户窗口中，选中要删除的用户名右侧的删除图标。

   如果用户被移除，则 PIN 也会被删除。无法通过已删除的 PIN 访问任何配置。

# 当 ToolsTalk 服务器连接到服务以太网端口时，配置ToolsTalk 2

1. 打开 Web GUI。

2. 打开设置菜单并选择服务器连接部分。

   设置服务器端口和服务器主机，例如 4551 和 169.254.1.100。

# 当 ToolsTalk 服务器连接到工厂以太网端口时，通过工厂网络连接到 Web GUI

ToolsTalk 2 服务器必须已经设置好，然后才能连接到 Web GUI。

要通过工厂网络连接到 Web GUI，请执行以下步骤：

1. 在连接到与FlexSystem相同的工厂网络的计算机上打开Web浏览器。

2. 在地址栏中，输入FlexSystem的IP地址。

   Web GUI 将会打开。

# 通过服务以太网端口连接到Web GUI

表标题
A | ToolsTalk 服务器
B | 服务以太网端口。

当ToolsTalk服务器连接到服务以太网端口时，执行以下步骤连接到Web GUI：

1. 选择IPC的IP地址，例如169.254.1.100

2. 在IPC上打开Web浏览器。

3. 在地址字段中输入 169.254.1.1。

   Web GUI 将会打开。

# 特性

# 批次序列菜单

此部分内容

- 批次序列设置

# 批次序列设置

批次序列最多可由 99 个批次组成，批次容量最多为 250 次拧紧。批次序列中的批次按所列顺序执行，或者通过使用套筒选择器来决定运行哪个批次。

批次设置参数
参数名称 | 说明 | 默认值
--- | --- | ---
批次序列完成后，工具锁定 | 批次序列计数器等于批次序列大小时，批次序列完成。 开启：工具会被锁定，必须选择拧紧程序或批次序列，才可继续执行拧紧操作。 关闭：完成后，批次序列已准备好重复。 | 开启
自由顺序 | 否：如果已配置了批次来执行拧紧操作，则将按所列顺序执行这些经过配置的批次。如果已指定套筒，则在即将执行批次时，系统将会提示提供套筒。 是：经过配置的批次可按任意顺序执行。操作人员必须通过使用套筒选择器，向系统指明执行哪个批次。 当所有连接件均已成功完成时，批次会被视为“完成”。 | 否
NOK 数增加 | 尽管拧紧操作被报告为 NOK，但仍然可增加批次计数值。要使最大连续 NOK 工作（可以拧紧单个螺栓的最大次数），必须将 NOK 增量设为No（否）。如果将此参数设为 Yes（是），将使序列进入下一次拧紧。 | 否
最大连续 NOK 次数 | 最大连续不正常拧紧 (NOK) 次数是指批次中允许的连续不正常拧紧的最大次数。如果达到 Max consecutive NOK（最大连续 NOK 次数），显示事件Too many NOK tightenings (4020)（不正常拧紧次数过多 (4020)）。 | 0
拧松递减 | 当前活动批次内的计数器递减已完成的批次不能递减。 从不：设置关闭。当在活动批次中执行拧松时，计数器不递减。 始终：批次计数器在执行拧松时递减。 最后拧紧 OK 时：如果前面的拧紧是 OK 的，则批次计数器在执行拧松时递减。 | 从不
顺序中断计时器 | 开启：选定批次序列可以在规定时间限制范围内中断 关闭：选定批次序列不能中断。 | 关闭
中断时间 (10-600) | 选定批次序列可以中断的秒数范围。 | 10

# 来源菜单

控制器特征（例如低反应拧紧策略和其他功能中的控制器范围的功能等）需要通过功能管理系统 (FMS) 分发的许可证。虽然可以在没有特定许可证的情况下配置特征，但分配和使用这些特征将需要在控制器上安装正确的许可证。有关许可证的更多详细信息，请参阅许可证 (FMS)。

用作拧紧任务的外部信号在来源菜单中配置。来源为与虚拟站点相连的附件或同类附件。提供两类来源任务：

- 拧紧

- 批次序列

拧紧用于选择单个拧紧程序。

批次序列用于选择批次序列 - 一系列拧紧程序。

有关选择任务的更多信息，请参见将任务分配给虚拟站点。

# 工具菜单

## 工具信息

工具信息视图包含用来为维修人员提供关于连接到控制器的工具的准确信息以便其提供足够帮助和支持的信息，或者为操作人员提供哪种工具已连接到控制器的信息。

参数 | 说明
--- | ---
型号 | 工具型号名称。
最大速度 | 工具的最大旋转速度。
齿轮比 | 输入齿轮角速度与输出齿轮角速度的比。
序列号 | 当需要正确版本的产品说明时，可能需要使用该工具的序列号，以获得正确的备件或维修说明。
最大扭矩 | 工具可以针对拧紧使用的最大扭矩。
软件版本 | 工具软件版本。
产品号 | 该工具的产品或订购号。

## 连接

连接窗格显示该工具连接到的 FlexDrive。

## 运行状况

参数 | 说明
--- | ---
工具电子设备温度 | 显示电子温度。 点击显示电子器件峰值温度列表。
工具电机温度 | 显示电机温度。 点击显示工具电机峰值温度列表。

## 维护

该工具存储服务间隔编号，并计算在执行工具维护或服务之前可执行的拧紧次数。

参数 | 说明
--- | ---
上次保养 | 执行上次保养的日期和时间。上次服务日期在修理车间设置。按下重置服务计数按钮时，上次服务日期被设置为当前日期和时间。
自保养以来的总拧紧次数 | 自工具第一次使用以来，由工具执行的拧紧总次数。该值在每个服务中都会更新，并且在下一个服务之前保持不变。
剩余拧紧 | 到下次保养前剩余的拧紧的总数。
保养间隔 | 下次保养前将要执行的拧紧次数。可以设为 10000 的倍数。
重置保养计数器 | 重置剩余拧紧计数器并将上次服务日期设置为当前日期。

## 校准

参数 | 说明
--- | ---
上次校准日期 | 显示工具上次校准的时间。
校准值 | 校准值
下次校准日期 | 设置下次校准日期。

准备校准

确保设定好工具和控制器来执行拧紧操作。使用 STanalyser、ACTA 或 BLM Bench 等扭矩参考传感器来设置工具。有关设置说明，请参阅扭矩参考传感器的产品信息。

选择一个拧紧程序，其目标扭矩与您的工具正常使用的拧紧相对应。

校准工具

要设置工具的校准值，首先必须使用下面的等式，根据控制器和扭矩参考传感器中的扭矩读数计算该校准值。

1. 在工具菜单中，选择要校准的工具并转至校准选项。

2. 旧校准值显示在校准值文本框中。

3. 请至少进行三次拧紧操作，并使用从控制器和参考传感器（ACTA 或类似传感器）中读取的扭矩值来计算平均扭矩值。

4. 计算新的校准值。

5. 将计算出的数值输入校准值文本框并点击应用，将新校准值存储在工具存储器中。

## 工具诊断

要诊断工具、角度或扭矩传感器，可以在工具菜单中启动传感器跟踪。传感器跟踪会话的时间超过 20 分钟。超时前 5 分钟显示警告，然后可以延长或停止会话。

传感器跟踪仅适用于电缆工具。

一次只能为每个控制器启动一个传感器跟踪会话。

工具诊断信息
工具角度 | 自传感器跟踪会话开始或自上次重置以来，工具转动了多少度。
扭矩 | 读数：扭矩的瞬时值。 峰值：自传感器跟踪会话开始或自上次重置以来测得的最高扭矩值。
速度 | 读数：速度的瞬时值。 峰值：自传感器跟踪会话开始或自上次重置以来测得的最高速度值。

启动传感器跟踪会话

1. 在主页 窗口中，选择工具。

2. 选择电缆工具和诊断中的传感器跟踪。

3. 开启启动传感器跟踪。

4. 工具角度、扭矩和速度将显示。

## 零位

该配置使系统在执行每个拧紧或序列时总是返回到原始起始位置。手持式和固定式的每个工具的零位都是单独设置的。零位设置工具的当前位置。在正在进行的拧紧或序列过程中，无法设置零位。

设置零位。

1. 在主页视图中，选择工具。

2. 在右侧菜单中依次选择电缆工具和零位。

3. 选择设置。工具的当前位置将被设置为零位。

## 电机调谐

电机调谐可调整工具的电机控制单元，以优化性能并最大限度地减少损失

将工具从Power MAC 4000系统移至PF6 FlexSystem时，请务必进行电机调校。

开始电机调谐

注意

启动电机调谐时，确保没有任何东西正在碰触工具头。

电机调谐将需要大约 1 分钟的时间来执行，并且在完成之前将会按顺时针和逆时针方向高速旋转刀具。

1. 打开工具菜单。

2. 在电机调谐菜单中选择执行。

3. 点击开始以开始电机调谐。

## 零点偏移和分路

信息 | 说明
--- | ---
分路值 | 所测量分路校准值的最大允许值，以 ％ 表示。
分路漂移值 | 所测量分路校准值的最大允许变化值，以 ％ 表示。
零点偏移值 | 零点偏移补偿的最大允许值，以 ％ 表示。
零点偏移漂移值 | 零点偏移补偿的最大允许变化值，以 ％ 表示。

## 传感器信息

角度转换器
信息 | 说明
--- | ---
已启用 | 指示传感器是否已启用。
齿轮比 | 传感器与工具外出轴之间的传动比。
饱和 | 角度传感器的饱和补偿系数。

扭矩传感器
信息 | 说明
--- | ---
已启用 | 指示传感器是否已启用。
序列号 | 传感器的序列号，以字符串表示。
货号 | 传感器的货号，以字符串表示。
校准值 | 传感器的校准值，以 Nm 表示。

# 虚拟站点菜单

虚拟站点在虚拟站点菜单中配置。

虚拟站点是物理站的软件抽象化表述，可以设置为使用特定的工具并使用工具远程执行不同的任务。

每个控制器可以设置大量虚拟站点。每个虚拟站点可以连接到：

- 一个或多个工具

- 一个或多个附件

通过使用虚拟站点，操作员可以使用相同的控制器操作多个工具和运行不同的任务。

配置不同的工具时，确保启动来源中选定的启动信号与选定的工具匹配，并且选定的任务可以在特定工具上运行。

在可以开始拧紧前，应在虚拟站点菜单中选择一个任务。任务为以下三种类型任务中一种：

- 同步模式

- 批次序列

- 源

可以由操作员手动选择或通过外部信号选择。

## 产品基础教程

https://www.youtube.com/watch?v=Ay0zO5fGSD8

此部分内容

- 创建虚拟站点
- 将许可证分配至虚拟站点
- 从虚拟站点取消分配许可证
- 在虚拟站点中配置任务窗口
- 在虚拟站点中配置协议窗口
- 在虚拟站点中配置现场总线窗口

# 创建虚拟站点

控制器特征（例如低反应拧紧策略和其他功能中的控制器范围的功能等）需要通过功能管理系统 (FMS) 分发的许可证。虽然可以在没有特定许可证的情况下配置特征，但分配和使用这些特征将需要在控制器上安装正确的许可证。有关许可证的更多详细信息，请参阅许可证 (FMS)。

要创建新的虚拟站点：

1. 点击右上角的加号。

2. 编辑名称和其他参数。

要删除虚拟站点：轻击参数列表底部处的“删除”即可。

创建的虚拟站点列表将按创建的顺序显示。

# 将许可证分配至虚拟站点

要使虚拟站点工作，需要为其分配同步功能许可证。

1. 选择虚拟站点菜单，然后选择要分配许可证的虚拟站点。

2. 在许可证部分，选择同步功能字段中的箭头

   更改许可证类型窗口出现。

3. 选择要分配给虚拟站点的虚拟站点类型。

4. 选择通道数量。

5. [如果需要分配其他虚拟站点特征]，请在特征字段中选择编辑。

   选择特征窗口出现。

6. 选中要分配给虚拟站点的所有特征，然后选择确定。

# 从虚拟站点取消分配许可证

1. 选择虚拟站点菜单，然后选择要从中取消分配许可证的虚拟站点。

2. 在许可证部分，在同步功能字段中选择许可证的名称。

   更改许可证类型窗口出现。

3. 选择您想要取消分配的已分配虚拟站点类型的名称。

   更改许可证类型关闭，虚拟站点类型字段将显示无。所有特征也将从控制器中删除。

# 在虚拟站点中配置任务窗口

任务菜单允许用户更改任务并执行测试拧紧。测试拧紧有助于发现故障和进行系统测试。

从 Web GUI 启用测试拧紧

1. 打开虚拟站点菜单。

2. 在任务窗口中，选择测试拧紧。

3. 在启用测试拧紧窗格中，从关切换为开。

   激活测试螺栓将中止当前任务。

测试模式

1. 选择迭代次数。

2. 点击添加添加最多四个模式。这些模式在ToolsTalk2 > Sync模式下配置。

测试单个频道

1. 选择迭代次数。

2. 点击添加添加最多四个通道。

3. 选择频道。

4. 设置多步索引，多步索引显示在ToolsTalk2 > 拧紧和多步程序的列表中。

开始测试拧紧

1. 点击执行开始测试拧紧。

停止测试拧紧

1. 点击停止停止测试拧紧。

# 在虚拟站点中配置协议窗口

在虚拟站点菜单中的协议选项卡下，您会找到可用通信协议的列表，具体视当前使用的许可证而定。Open Protocol 适用于所有许可证。

要访问 ILM Protocol 功能，请参阅 ILM Adapter 用户指南。

要通过 Open Protocol 访问功能，须定义各虚拟站点的唯一端口。

1. 将 Open Protocol 开关设为开启。

2. 输入服务器端口号。

3. 输入通信超时值，以秒为单位（15~60 之间）。

4. 输入 PLC 索引值（1~6 之间）。

   PLC 索引用于映射共享内存中要写入 Open Protocol 命令的位置。默认值为 1，但可以输入数值 1 到 6。

5. 当与客户连接丢失时，选择要应用的操作。

   当出现连接错误时，断开设置会控制应用的操作：

   - 无 - 拧紧程序如常继续。

   - 锁定工具 - 工具在正常完成当前拧紧操作后锁定。

   - 未分配任务 - 在完成进行中任务后终止拧紧。但不适用于常规拧紧程序或批次序列，其中将在完成操作后删除任务。

   - 始终锁定工具 - 工具在完成当前拧紧操作后锁定，无论结果如何。

6. 使用旧计数器

   旧有计数器设置对序列中所有拧紧的次数进行计数，并将该次数输出到二次系统。如要启用该设置，将使用旧有计数器设为是。

7. MID0015 Echo 选择的识别编号

   如果 MID0015 Echo 选择的识别编号设为是，则此设置允许响应在 MID0015 PSET_SELECTED 中选择的识别编号值。否则，将发送实际的拧紧程序 ID。

8. MID2500 拧紧程序

   使用此设置，可以从列表中选择 MID2500 拧紧程序。

9. 准备就绪后，点击或选择应用。

由于 SoftPLC 索引的默认值始终为 1，并且未检查它是否正在使用中，因此您可能已配置了系统，以便在添加虚拟站点时多次配置相同的索引。在这种情况下，Soft PLC 将无法确定传入 MID 来自哪个虚拟站点。

# 在虚拟站点中配置现场总线窗口

GUI 中的现场总线条目显示分配给控制器的现场总线映射。

要分析现场总线配置，单击诊断栏的“perform”（执行），进行现场总线映射。了解本章“虚拟站点 - 附件”一节的诊断工具的更多信息。

如要配置现场总线映射，需要 ToolsTalk 2。

虚拟站点 - 现场总线

# 配置菜单

| 附件配置列表在 Configurations（配置）菜单中提供。数字 I/O 信号映射到按钮、灯、开关和连接器。

此部分内容

- 内部 I/O
- I/O 扩展模块
- 操作面板
- 排灯
- 指示灯盒
- 扫码枪
- 一般虚拟站点

# 内部 I/O

输入信号是通过使用例如附件上的按钮或开关或通过将信号连接到I/O输入插头来执行的系统命令。

输出信号是指系统的状态或事件。

此部分内容

- 数字输入
- 数字输出

# 数字输入

标称输入：24V ± 10%。

引脚 | 信号名称 | 方向 | 说明
--- | --- | --- | ---
1 | 24V_OUT | 功率输出 |
2 | 24V_OUT | 功率输出 | 用于引脚 1-5：电缆最大长度为 3 m。I/O IN 连接器包含一个用于驱动采用下沉 24 V 输入的光电耦合器的低电流 24 V / 最大 50 mA 输出。
3 | GND_GND | 功率输出
4 | GND_GND | 功率输出
5 | GND_GND | 功率输出 |
6 | DIG_IN_GND | 输入接地端 | 公共输入接地端
7 | DIG_IN1 | 输入 | 下沉输入。
8 | DIG_IN2 | 输入 | 下沉输入。
9 | DIG_IN3 | 输入 | 下沉输入。
10 | DIG_IN4 | 输入 | 下沉输入。

# 数字输出

数字输出包含四个独立绝缘的继电器输出。这些继电器的额定值为 500 VACrms 输入到输出绝缘。输出引脚分为三组：

- 一个继电器有一个中央引脚（Out X 公共）

- 常闭引脚（Out X NC）

- 常开引脚（Out X NO）

Out X 公共引脚应连接到待控制的设备，另外两个引脚连接到待控制设备的合适高度

- 在 24VDC 电压下，继电器开关最大电流为 2 A。

- 如果输出端连接到电感负载，则需要一个单端反激二极管，以避免继电器舌簧在开路时粘接到极杆。

- 最大输出电缆长度为 3 m。

引脚 | 信号名称 | 说明
--- | --- | ---
1 | N.C.DIG_OUT1 | 继电器触点
2 | COM_DIG_OUT1 | 继电器触点
3 | N.O.DIG_OUT1 | 继电器触点
4 | N.C.DIG_OUT2 | 继电器触点
5 | COM_DIG_OUT2 | 继电器触点
6 | N.O.DIG_OUT2 | 继电器触点
7 | N.C.DIG_OUT3 | 继电器触点
8 | COM_DIG_OUT3 | 继电器触点
9 | N.O.DIG_OUT3 | 继电器触点
10 | N.C.DIG_OUT4 | 继电器触点
11 | COM_DIG_OUT4 | 继电器触点
12 | N.O.DIG_OUT4 | 继电器触点

# I/O 扩展模块

I/O 扩展模块设计用于扩展8个数字输入和8个继电器输出的I/O。

此部分内容

- 继电器
- 数字输入

# 继电器

继电器继电器

有8个继电器输出。常开或常闭取决于连接。

连接器

24针可拆卸螺纹端子。配合连接器Phoenix MCVR 1.5 / 12-ST.3.81或兼容型。

功能

双向干接点继电器。隔离输出。逻辑功能在PowerFocus或DS-drive的配置中设置。

电气参数

最大50VDC / AC。开关负载：最小1mA，最大500mA电阻负载。

位置编号 | 功能
--- | ---
1 | 继电器 5 常开
2 | 继电器 5 普通
3 | 继电器 5 常闭
4 | 继电器 6 常开
5 | 继电器 6 普通
6 | 继电器 6 常闭
7 | 继电器 7 常开
8 | 继电器 7 普通
9 | 继电器 7 常闭
10 | 继电器 8 常开
11 | 继电器 8 普通
12 | 继电器 8 常闭
13 | 24V 外部输出
14 | 24V 外部输出
25 | 继电器 5 常开
26 | 继电器 5 普通
27 | 继电器 5 常闭
28 | 继电器 5 常开
29 | 继电器 5 普通
30 | 继电器 5 常闭
31 | 继电器 5 常开
32 | 继电器 5 普通
33 | 继电器 5 常闭
34 | 继电器 5 常开
35 | 继电器 5 普通
36 | 继电器 5 常闭
37 | 24V 外部接地
38 | 24V 外部接地

螺纹端子

外部输出

# 数字输入

系统有 8 个光隔离输入。内部电源和接地是电隔离的，提供了使用实际按钮作为信号的可能性。

连接器

20针可拆卸螺纹端子。配合连接器Phoenix MCVR 1.5 / 10-ST-3.81或兼容型。

功能

隔离的光电耦合数字输入。逻辑功能在PowerFocus的配置中设置。

电气参数

根据 IEC 61131-2。

位置编号 | 功能
--- | ---
15 | 数字输入 5 +
16 | 数字输入 5 -
17 | 数字输入 6 +
18 | 数字输入 6 -
19 | 数字输入 7 +
20 | 数字输入 7 -
21 | 数字输入 8 +
22 | 数字输入 8 -
23 | +24 VDC 隔离
24 | GND （+24 VDC 隔离）
39 | 数字输入 1 +
40 | 数字输入 1 -
41 | 数字输入 2 +
42 | 数字输入 2 -
43 | 数字输入 3 +
44 | 数字输入 4 -
45 | 数字输入 4 +
46 | 数字输入 4 -
47 | +24 VDC 隔离
48 | GND （+24 VDC 隔离）

# 操作面板

操作面板连接到 I/O 总线，用于在操作员与控制器之间提供可配置的数字通信链接。在通信时使用灯、按钮、蜂鸣器和开关。请阅读操作面板文档了解地址配置以及连接规范。

# 排灯

排灯可以配置为显示来自控制器的I/O信号。

排灯可以自定义如下：

- 一排四个灯。一个可选的灯可以添加到这排。您还可以自定义灯光的顺序和颜色。

- A和B两个位置，可以使用指示灯或开关进行定制。

- 蜂鸣器放置在箱子的一侧，固定频率为3000Hz。蜂鸣器可以配置为激活任何拧紧控制器信号。

- 两个外部输出，两个外部输入和一个用于外部电源的连接器。

- 两个I/O总线连接器。如果位于I/O总线末端，则应将端接插头应用于第二个I/O总线连接器。附件列表中列出了I/O总线终端插头。

# 指示灯盒

指示符框是一个灵活的显示指示符，用于显示来自控制器的状态信号。显示屏配有 20 个双色 LED，它们安装在一个正方形中，每边 5 个 LED。

# 扫码枪

在此菜单中，可以添加扫码枪配置。扫码枪可以配置为由控制器处理扫描的字符串，或者传递到外部系统。当扫描的字符串通过时，控制器不会根据字符串选择任务，而是通过输出信号将字符串传递给外部设备。

添加扫描仪并启用通过

1. 转到配置 > 扫码枪，然后单击右上角的加号。

2. 为扫码枪配置命名。

3. 如要启用通过，单击编辑，将通过模式设为开启。

# 一般虚拟站点

在一般虚拟站点中，可以保存不同的特定结果报告和拧紧设置。可以创建不同的过滤器，筛选特定结果。在拧紧设置中，可以设置诸如工具解锁行为之类的特征。然后，将这些配置分配到虚拟站点。

## 添加并编辑配置

1. 在配置菜单中，点击一般虚拟站点选项卡，接着点击右上角的加号。

2. 给新的配置命名并单击 Edit（编辑）。

3. 在报告窗口的结果筛选器中，针对您希望在结果中纳入的参数，将开关设为开启。默认将所有参数设为 On（开启）。

   打开结果过滤器可防止发送相应的结果，但结果仍显示在控制器上。

   可以在报告结果筛选器部分设置以下参数：

   - 拧松

   - 批次递增

   - 批次递减

   - 重置批次

   - 忽略拧紧程序

   - 中止序列

   - 中止未启动序列

   - 重置批次序列

4. 在拧紧设置窗口中，为列出的任何参数设置一个值。默认将所有参数设为关闭。

   可以在拧紧设置部分设置以下参数：

   - 拧松时解锁工具 - 确保 NOK 拧紧后工具已锁定。

   - 禁用拧松 - 确保操作员没有拧松其工艺不允许拧松的螺栓。

   - 禁用拧紧：确保操作员没有拧紧其工艺不允许拧紧的螺栓。

拧紧时解锁工具
拧松时解锁工具 | 说明
--- | ---
关闭 | 无论拧松状态如何，禁用的工具都将保持禁用状态。
OK 时开启 | 执行正常拧松后，将解锁已禁用的工具。
始终 | 无论拧松状态如何，一旦拧松，将解锁已禁用的工具。

禁用松开选项
禁用拧松 | 说明
--- | ---
关闭 | 禁用松开关闭。始终可以拧松螺栓。
开启 OK 拧紧 | 针对 OK 拧紧禁用松开。操作员不得松开与拧紧 OK 端接的螺栓。
开启 NOK 拧紧 | 针对 NOK 拧紧禁用松开。操作员不得松开与拧紧 NOK 端接的螺栓。
始终 | 禁用松开始终开启。操作员切勿松开一个螺栓。

禁用拧紧选项
禁用拧紧 | 说明
--- | ---
关闭 | 禁用拧紧关闭。操作员可以始终拧紧一个螺栓。
开启 OK 拧紧 | OK 拧紧后禁用拧紧。如果当前拧紧以 OK 终止，则操作员不能拧紧另一个螺栓。
开启 NOK 拧紧 | NOK 拧紧后禁用拧紧。如果当前拧紧以 NOK 终止，则操作员不能拧紧另一个螺栓。
在每次拧紧后 | 每次拧紧后都会激活禁用拧紧。在当前拧紧终止之前，操作员不能拧紧另一个螺栓。

## 拧松后允许解锁禁用的工具

- 在分配给工具所连接到的虚拟站点的常规虚拟站点配置中，将拧松时解锁工具设置为 OK 时开启或始终。

为了启用上述设置，需要满足以下条件：

- 禁用拧松参数不可设置为关或始终。

- 禁用拧松参数不可设置为与禁用拧紧相同的值。

- 使用的拧紧程序必须启用了拧松。

当工具由于禁用状态而被锁定无法进行拧紧或拧松，可通过以下输入信号解锁：

- 主站解锁 - 10005

- 禁用时解锁工具 - 10059

如果将拧松时锁定工具设置为始终，则无法通过指定的输入信号解锁禁用的工具。

## 将配置分配至虚拟站点

每个虚拟站点均有之相关的独立配置，或多个虚拟站点可以共享相同配置。为了使配置生效，需要将其分配给虚拟站点。

1. 进入虚拟站点菜单并选择要将配置分配到的虚拟站点。

2. 在一般项下，默认选择首个一般虚拟站点配置。单击配置名称。

3. 在弹出窗口中，从列表中选择所需的配置。在选择后将关闭弹出的窗口。

# PF6 FlexSystem 菜单

## DC IAM

智能应用模块 (IAM) 是控制器中的非易失性存储。存储模块包括所有控制器程序、配置和结果。某些模块还可能包括额外加载的功能项。

参数 | 说明
--- | ---
名称 | 在将系统连接到 ToolsTalk 2 时用作标识符。
IAM 信息 | 有关 FlexIAM 的信息

## 软件

软件用于加载新的系统软件。

参数 | 说明
--- | ---
当前版本 | 有关当前软件版本的信息。
存储的版本 | 有关存储的软件版本的信息。
软件激活 | 选择要使用的当前或存储的软件版本。
软件更新 | 点击浏览按钮更新软件。 浏览并选择软件升级文件，并按照说明完成安装。

要更新软件，请执行以下步骤：

1. 打开 Web GUI。

2. 点击控制器图标。

3. 选择PF6 FlexSystem。

4. 在软件更新字段中，单击浏览按钮。

5. 找到新的软件。它被捆绑在一个zip文件中。

6. 点击继续。

7. 按照屏幕上的说明执行安装。

控制器可存储两种安装的软件版本，即当前的和存储的。通过使用软件激活，可选择要使用哪种软件版本。

切换到其他软件版本时， 活动软件的配置将不会被复制。也就是说，一个软件中的任何配置更改都不会影响其他已安装的软件。

要激活安装的软件：

1. 在PF6 FlexSystem菜单中，进入软件。

2. 触摸软件激活，并遵循说明操作。

3. 重新启动系统。

## 硬件

参数 | 说明
--- | ---
控制器信息 | 有关控制器的信息
电池状态 | 电池的状态。
Anybus CC 模块 | 有关 Anybus CC 模块的信息

## 通道

通道 用于故障查找。它列出系统中的所有通道并显示每个通道的当前状态。

参数 | 说明
--- | ---
通道 1 | 显示每个活动通道上有关FlexDrive和工具的信息。
通道 2
...

## 导出/导入

导出/导入选项卡支持用户执行以下操作之一：导出、导入和自动备份。

导出窗口支持用户导出控制器配置、设置、结果和事件。此外，还可以导出工具日志，该日志可以与 Atlas Copco 服务人员共享，以解决工具问题。

导入窗口支持用户导入控制器配置和设置。

一次只能有一个活动的导出或导入。在进行中的导出/导入过程中，任何新的导出/导入尝试均被拒绝。

自动备份窗口支持用户自动生成备份文件。

## 在控制器间导出/导入

控制器可能有不同功能的不同 IAM 类型。
控制器可以导出适用于当前类型 IAM 模式的所有配置。

控制器无法导入从不同类型 IAM 模式中导出的文件。这同样适用于使用 ToolsTalk 2 的情况。

此部分内容

- 自动备份

# 自动备份

自动备份窗口启用或禁用 sFTP 导出。

启用 sFTP 导出开关默认设置为关闭。
当打开启用 sFTP 导出开关时，将在最后一次配置更改后 10 分钟创建一个导出文件。
如果在系统启动时将启用 sFTP 导出开关设置为打开，则会在 2-3 分钟内自动创建导出文件。将在 2-3 分钟内创建导出文件，以反映在关闭系统之前可能进行的更改。

在新的备份文件可用之前，旧的备份文件将删除。

导出文件中的数据包括控制器的所有配置和设置。

sFTP 用户可以检索存储在系统以下目录中的导出文件：/Export/<导出文件名称>。

系统需要支持 sFTP。

sFTP 用户无需使用任何密码即可检索文件。

sFTP 用户的用户名如下：

用户名 | autoexport

# 报告菜单

显示有关事件的报告菜单信息。该菜单对于故障查找很有用。

有关事件的详细信息：

1. 点击查看所有事件以显示系统中发生的最新事件的列表。

2. 选择一个事件以获取有关该事件的更多详细信息。

# 设置菜单

设置菜单用于配置 FlexController 的 IP 地址，并设置 FlexController 如何连接到 ToolsTalk 2。它也被用来改变系统的日期和时间。

## 网络

以太网端口窗格包含一个指出服务以太网端口和工厂以太网端口的图示。

参数 | 说明
--- | ---
工厂以太网端口 | 手动或通过DHCP设置IP地址、子网掩码和网关。
服务以太网端口 | 显示服务以太网端口的静态IP地址。
防火墙 | 详情请参见 设置防火墙。

## 服务器连接

参数 | 说明
--- | ---
ToolsTalk | 打开或关闭 ToolsTalk 连接。 服务器端口是安装ToolsTalk服务器的计算机上的端口。 服务器主机是在安装了ToolsTalk服务器的计算机上设置的IP地址。
ToolsNet | 打开或关闭 ToolsNet 连接。 服务器端口是 ToolsNet 所连接的服务器的端口。 服务器主机是 ToolsNet 所安装的服务器的 IP 地址。
Atlas Copco 许可证管理器 | 开启或关闭与 Atlas Copco 许可证管理器的通信。 服务器端口是 Atlas Copco 许可证管理器服务器端口。 服务器主机是 Atlas Copco 许可证管理器 IP 地址。
远程日志记录 | 开启或关闭与远程日志记录服务器的通信。 选择 TCP 或 UDP 协议。 服务器端口是远程日志记录服务器端口。 服务器主机是远程日志记录服务器 IP 地址。

配置日志级别

1. 在主视图上，前往设置选项卡，并在左窗格上选择服务器连接。

2. 在远程日志记录窗口中，选择配置。

3. 在配置事件窗口选中适用的复选框。

   类别 | 系统日志分类
   --- | ---
   错误 | 警报、严重、紧急、错误
   警告 | 警告
   信息 | 信息、通知

   要将选择恢复到以前的配置，请选择撤消。

4. 选择应用。

## 首选项

在这里可以设置 FlexSystem 的日期和时间。

参数 | 说明
--- | ---
日期和时间 | 选择系统日期和时间的来源。 手动。在 Web GUI 中设置日期和时间。 NTP日期和时间来自 NTP 服务器。 ToolsNet。日期和时间由 ToolsNet 设置。
语言 | 从列表中选择语言。
扭矩单位 | 从列表中选择单位。
温度单位 | 选择应以哪个单位显示温度。
可访问性 | 开启或关闭通过工厂端口访问。

## PIN 码

设置 PIN 码是否应处于活动状态以及应开启多长时间。请参阅“在 FlexSystem 上设置 PIN 码保护”

## 警报

警报设置为控制何时对连接到系统的工具执行维护或校准。

工具保养间隔和其他信息可见于工具菜单中的工具视图。

字段 | 说明
--- | ---
保养指示灯警报 | 针对何时达到保养间隔启用警报。
校准警报 | 针对与控制器连接的所有工具启用工具校准警报。

启用警报

1. 前往 设置菜单。

2. 打开警报菜单。

3. 针对选定的警报设置开启，以启用它。

## 事件

控制器中可用的事件可以配置为下列一种或若干种状态：

- 已确认

- 已登录

- 已显示

## 现场总线

字段 | 说明
--- | ---
现场总线类型 | 表示正在使用的现场总线类型。
连接状态 | 表示现场总线连接状态：在线或离线。

## 扩展日志记录

FlexController 自动创建日志并存储它们。这些日志可以配置为包括使用日志组的扩展日志记录。

## 重置

字段 | 说明
--- | ---
控制器出厂重置 | 点击重置以清除： 设置和配置 结果（包括曲线） 事件 您需要在以下确认消息中确认该操作。控制器将在过程结束时重启。
清除结果 | 点击清除以清除： 结果（包括曲线） 事件 设置和配置将保留。 您需要在以下确认消息中确认该操作。控制器将在过程结束时重启。

此部分内容

- 设置防火墙

# 设置防火墙

可以设置控制器使用防火墙。防火墙基于受信任的主机原则，并且仅允许通过已启用的端口或白名单中的地址进行传入连接。

默认情况下，防火墙是禁用的。

防火墙仅适用于工厂以太网端口上的传入连接。

## 激活和配置防火墙

1. 在主菜单中，选择设置。

2. 选择网络然后向下滚动到防火墙。

3. 如要激活和配置防火墙，请选择编辑。

4. 从关闭调为开启，激活防火墙。

5. 设置其余功能：

   - 端口过滤（第 4 层防火墙）

   - IP 过滤（第 3 层防火墙）

   - MAC 过滤（第 2 层防火墙）

激活常规防火墙功能时，默认情况下会启用端口过滤（第 4 层防火墙）及其所有预定义服务。

任何防火墙层接受连接时，都允许连接。如果未启用防火墙层，则允许所有传入连接通过。

防火墙的进一步配置可通过以下方式完成：启用/禁用通过指定的预定义服务的连接、手动添加 TCP 或 UDP 端口和/或将 IP/MAC 地址列入白名单。

## 端口过滤（第 4 层防火墙）

当启用端口筛选（第 4 层防火墙）时，将显示下列预定义服务及其各自的开启/关闭开关：

- Web 的开放端口（TCP 80、TCP 8080）

- SSH 和 SFTP (TCP 22) 的开放端口

- 无线工具的开放端口（UDP 6677、TCP 6678）

- 配件的开放端口（TCP 25000）

预定义服务 | 说明
--- | ---
Web 的开放端口（TCP 80、TCP 8080） | Web 服务所需的端口，以便可以通过工厂网络访问控制器。 将 Web 的开放端口（TCP 80、TCP 8080）设置为关闭会触发警告，告知与 Web HMI 的连接可能会丢失。
SSH 和 SFTP (TCP 22) 的开放端口 | 工厂以太网端口上的 SSH 和 SFTP 功能所需的端口。
配件的开放端口（TCP 25000） | 附件通过工厂网络与控制器通信所需的端口。

## 添加其他 TCP 和 UDP 端口

任何额外的 TCP 和 UDP 端口都可以添加到它们各自的输入框中，即打开额外的 TCP 端口和打开额外的 UDP 端口。接受逗号分隔的端口和使用连字符 (-) 的端口范围。示例：当输入 1、2、3、4--10 时，将打开 1 到 10 之间的所有端口。

无效的端口输入会立即触发弹出警告。

按下应用按钮后，端口将自动排序。

## 开放协议和 NTP

当使用开放协议时，必须在打开其他 TCP 端口输入框中手动添加要打开的端口。例如：4545,4546,4547（取决于在虚拟站点 > 虚拟站点 1 > 协议 > 开放协议 > 服务器端口中配置的端口）。使用 NTP 服务器时，必须在打开其他 UDP 端口输入框中手动添加端口 123。

可以使用逗号分隔来添加多个端口。可以使用破折号添加端口范围。

## IP 过滤（第 3 层防火墙）

IP 过滤（第 3 层防火墙）允许通过在 IP 白名单输入框中输入 IP 地址来指定受信任的主机或网络。要访问输入框，请将开关设置为开启。接受的条目是以 IP 表的形式列出的 IP 地址或网络地址，即主机 IP 地址或网络 IP 地址。网络掩码可以输入为掩码长度（例如 /24）或网络 IP 地址（例如 /255.255.255.0）。立即允许来自白名单 IP 地址的数据包。其他数据包由其他防火墙层（端口过滤和 MAC 过滤）筛选。

由于安全问题，不接受输入主机名或网络名。

请注意，诸如 NATing（网络地址转换）之类的过程可能会更改源 IP 地址。当需要根据源 IP 地址将主机列入白名单时，请咨询本地网络管理员。

## MAC 过滤（第 2 层防火墙）

MAC 过滤（第 2 层防火墙）允许通过在 MAC 白名单输入框中输入 MAC 地址来指定受信任的主机或网络。要访问输入框，请将开关设置为开启。接受的输入是以逗号分隔的 MAC 地址列表。立即允许来自白名单 MAC 地址的数据包。其他数据包由其他防火墙层（端口过滤和 IP 过滤）筛选。

无效的输入会立即触发弹出警告。

请注意，路由可能会更改源 MAC 地址。当需要根据源 MAC 地址将主机列入白名单时，请咨询本地网络管理员。

## 数据包计数器

若要查看每层防火墙的数据包计数器值，请选择数据包计数器。若要刷新或重置数据包计数器值，请选择相应的开关并释放。

## 防火墙状态

常规防火墙功能及其防火墙层的状态直接在防火墙主视图中的设置 > 网络下显示。

状态 | 说明
--- | ---
正常 | 防火墙被启用，且防火墙配置被应用。
已禁用 | 防火墙被禁用，并且防火墙配置未被应用。
配置错误 | 防火墙被启用，但由于内部错误，防火墙配置未被应用。 出于安全原因，故障打开策略被应用，这意味着允许所有连接通过。

当常规防火墙状态为 OK 时，还将显示相应防火墙层的状态（启用/禁用）。

# 许可证分配

控制器中的许多特征和功能需要许可证才能被虚拟站点分配和使用。在许可证分配菜单中，可以同步许可证并查看当前许可证状态。有下列类型可用：

## 虚拟站点类型

修复了在单个包中捆绑在一起的特征集合。除此之外，虚拟站点类型确定可以运行哪些工具，可以使用多少程序和序列，哪些拧紧策略可用以及可以执行的报告类型。每个虚拟站点类型中包含的特征是通常彼此结合使用的特征，或者具有需要包中存在其他特征的内部依赖项的特征。虚拟站点类型完全分配给虚拟站点。然后，虚拟站点可以使用虚拟站点类型中包含的所有特征。为了能够执行拧紧，必须为虚拟站点分配一个虚拟站点类型的许可证。根据许可证类型，将启用或阻止各种拧紧选项。

## 同步功能

工作方式与虚拟站点类型中描述的相同，但用于固定式系统。

## 虚拟站点特征

可以补充虚拟站点类型的单个特征。许多特征可作为单个许可证购买。

## 控制器特征

控制器范围内的特征。这些特征被分配给控制器，一旦分配，就可以被该控制器上的所有虚拟站点使用。

## 源概述

“源概述”选项卡（许可证分配 > 源概述）为用户提供有关控制器上安装的许可证及其安装位置的概述。此处最多可显示 10 个不同的源，每个源都分配给 FMS P（适用于 FMS Portable 或加密狗）或 License Server (TT2)。

# 实时结果

实时结果图标位于首页底部。实时结果窗口显示来自控制器上不同虚拟站点的结果，上部四个窗格，下部四个窗格。这是因为可针对同一个虚拟站点选择两个不同的结果视图同一时间显示。

点击结果面板打开一个窗口，您可以通过单击结果窗口侧面的箭头来查看不同的结果视图。

此部分内容

- 结果视图 - 数字
- 结果视图 - 标识符字符串

# 结果视图 - 数字

第一个窗口显示结果数字。

1 | 虚拟站点名称
2 | 批次序列名称
3 | 顺序中的批次 OK 批次为绿色。 正在进行批次为黄色。 NOK 批次为红色。
4 | 批次中的拧紧 OK 拧紧为绿色。 正在进行拧紧为黄色。 NOK 拧紧为红色。
5 | 结果状态 NOK 拧紧会给出未成功拧紧的详细状态。
6 | 目标扭矩/角度
7 | 拧紧程序名称
8 | 顺序中已完成的批次数目
9 | 批次中已完成的拧紧次数
10 | 拧紧结果

# 结果视图 - 标识符字符串

结果视图显示多个条形码扫描中包含的标识符字符串。

# 操作

在本节中，您可以找到有关如何操作产品的分步信息。

# 一般操作

警告

阅读随本电动工具提供的所有安全警告、说明、图解和规定。

不遵守下列全部说明可能导致电击、火灾和/或严重的伤害。

保存所有警告和说明书以备查阅。

请勿将任何物体放置在 FlexSystem 顶端。

确保您知道紧急停车（e-stop）的位置以及如何启动系统。

重新启动 FlexSystem 时，请在关机和开机之间等待至少 30 秒。

# LED 指示灯

FlexSystem 指示灯用于指示系统是否正常运行、是否发生故障或是否需要维修。

状态 | 说明 | FlexCarrier | FlexController | FlexDrive | FlexDrive
--- | --- | --- | --- | --- | ---
启动 | 红色和绿色指示灯亮起，直到软件启动并运行。 |  |  |  |
常规操作 | 正常运行期间，FlexCarrier 上的恒定绿灯表示电源已打开。 |  |  |  |
通道错误 | FlexDrive 上的红色闪烁灯指示通道错误。 FlexCarrier 上的绿色指示灯表示电源已打开。 |  |  |  |

# 更改 FlexIAM

在更换 FlexIAM 时，确保电源、3 相和 24 VDC 关闭。

# 参考

在本节中，您可以找到其他有用的信息。

# 输入信号

变换器
信号类型
数值类型
最小尺寸 [位]
最大尺寸 [位]
设备
搜索

# 中止序列 - 10012

接收到批次序列中止请求时，批次序列功能仅在获得正在进行的拧紧结果后才中止批次序列。

SoftPLC 中的名称： ABORT_BATCH_SEQUENCE

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
事件 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 中止序列并清除结果 - 10127

当信号被设为“中止序列并清除结果”时，正在进行的序列被中止，与“清除结果”相关的信号被清除。

SoftPLC 中的名称：ABORT_SEQ_AND_CLEAR_RES

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 确认事件 - 10004

确认事件。

SoftPLC 中的名称：ACKNOWLEDGE_EVENT

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
事件 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 激活工具扫码枪 - 10075

通过外部来源激活工具扫码枪。

SoftPLC 中的名称：ACTIVATE_TOOL_SCANNER

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
事件 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 批次递减 - 10002

批次计数以 1 为单位递减。

SoftPLC 中的名称：BATCH_DECREMENT

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
事件 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 批次递增 - 10001

批次计数以 1 为单位递增。

SoftPLC 中的名称：BATCH_INCREMENT

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
事件 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 旁路标识符 - 10123

在来源批次字符串中，用于避开字符串接收序列中的识别字符串。

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
事件 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 旁路拧紧程序 - 10008

在正在运行的批次序列中跳过下一个拧紧程序。

SoftPLC 中的名称：BYPASS_PSET

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
事件 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 通道命令 - 10054

通道命令是一种输入信号，用于禁止单个工具并防止这些工具被包括在下一次拧紧中。也可以更换同步模式配置中配置的拧紧程序或螺栓编号。最多支持 64 个通道。

SoftPLC 中的名称：CHANNEL_COMMAND

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | uint32 数组 | 1 | 64

信号通道命令 - 10054 包含子信号（有关详细信息，请参阅“输入信号：子信号”）。

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 继续步骤 - 10128

继续步骤是停止等待拧紧步骤的输入信号。
当拧紧已达到等待拧紧步骤，条件信号配置为等待类型时，信号继续步骤的上升沿使系统（一个或多个主轴）释放。

有关更多信息，请参阅子信号通道命令 - 10054：继续步骤。

SoftPLC 中的名称：Continue_Step

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
事件 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 数据保持 - 10124

如果在拧紧结束时将信号 DATAHOLD 设置为 true，则将停止发送结果数据。

SoftPLC 中的名称： DATAHOLD

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 数据删除 - 10125

在拧紧结束时将 DATADROP 设置为 true 时，DATADROP 信号将删除拧紧结果。结果将不会永久存储或发送到任何设备或客户端，例如 ToolsNet 或协议适配器。

SoftPLC 中的名称： DATADROP

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 禁用现场总线 - 10049

停用现场总线。

SoftPLC 中的名称：DISABLE_FIELDBUS

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- Filedbus：FALSE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 正常拧紧时禁止松开 - 20022

此锁定信号用于禁止在正常拧紧后再松开。

SoftPLC 中的名称：

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：FALSE

- 内部 I/O：FALSE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：FALSE

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：FALSE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：FALSE

# 禁用测试螺栓 - 10057

SoftPLC 中的名称：DISABLE_TESTBOLT

变换器 | 信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | --- | ---
标准 | 状态 | 布尔 | 1 | 1
反转 | 状态 | 布尔 | 1 | 1

为避免信号重复，可以定义值转换器。

转换器用于支持同一信号的多个表示（例如，角度/扭矩状态都可以按位表示或以状态字符表示）。

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 禁用工具 - 30000

如果信号设置为真，则立即停止并锁定工具。

变换器 | 信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | --- | ---
标准 | 状态 | 布尔 | 1 | 1
反转 | 状态 | 布尔 | 1 | 1

为避免信号重复，可以定义值转换器。

转换器用于支持同一信号的多个表示（例如，角度/扭矩状态都可以按位表示或以状态字符表示）。

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：FALSE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：FALSE

# 禁用工具扫码枪 - 10119

设置信号时通过工具触发器进行扫描时，禁用工具扫码枪。仍然可以使用扫描按钮进行扫描，但是扫描字符串将被忽略。

SoftPLC 中的名称：DISABLE_TOOL_SCANNER

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：TRUE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 动态批次大小 - 10074

SoftPLC 中的名称：DYNAMIC_BATCH_SIZE

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 整数 | 1 | 16

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：FALSE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：FALSE

# 启用操作 - 10055

SoftPLC 中的名称：ENABLE_OPERATION

变换器 | 信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | --- | ---
标准 | 状态 | 布尔 | 1 | 1
反转 | 状态 | 布尔 | 1 | 1

为避免信号重复，可以定义值转换器。

转换器用于支持同一信号的多个表示（例如，角度/扭矩状态都可以按位表示或以状态字符表示）。

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 外部 OK - 10063

SoftPLC 中的名称：EXTERNAL_OK

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
事件 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 到 PF 的现场总线异步数据 - 10077

SoftPLC 中的名称：

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | uint8 数组 | 16 | 2048

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：FALSE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：FALSE

# 现场总线锁定拧松 - 20021

如果从已连接且受支持的附件设置了信号，则在开始拧松时，虚拟站点被锁定。
由于“停止驱动”设置，当现场总线锁定拧松设置为真时，正在进行的拧松将立即中止。

变换器 | 信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | --- | ---
标准 | 状态 | 布尔 | 1 | 1
反转 | 状态 | 布尔 | 1 | 1

为避免信号重复，可以定义值转换器。

转换器用于支持同一信号的多个表示（例如，角度/扭矩状态都可以按位表示或以状态字符表示）。

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：FALSE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：FALSE

# 现场总线锁定拧紧 - 20020

如果从已连接且受支持的附件设置了信号，则在开始拧紧时，虚拟站点被锁定。
由于“停止驱动”设置，当现场总线锁定拧紧设置为真时，正在进行的拧紧将立即中止。

变换器 | 信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | --- | ---
标准 | 状态 | 布尔 | 1 | 1
反转 | 状态 | 布尔 | 1 | 1

为避免信号重复，可以定义值转换器。

转换器用于支持同一信号的多个表示（例如，角度/扭矩状态都可以按位表示或以状态字符表示）。

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：FALSE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：FALSE

# 刷新读取结果队列 - 30005

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
事件 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：FALSE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：FALSE

# 动态批次大小的 ID - 10073

SoftPLC 中的名称：DYNAMIC_BATCH_SIZE_TPID

变换器 | 信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | --- | ---
标准 | 状态 | 整数 | 1 | 16
TreatZeroAsOne | 状态 | 整数 | 1 | 16

为避免信号重复，可以定义值转换器。

转换器用于支持同一信号的多个表示（例如，角度/扭矩状态都可以按位表示或以状态字符表示）。

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：FALSE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：FALSE

# 锁定拧松 - 20003

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- Filedbus：FALSE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 锁定拧紧 - 20002

工具被数字输入锁住进行拧紧。

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- Filedbus：FALSE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 锁定工具高态有效 - 20004

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- Filedbus：FALSE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 锁定工具低态有效 - 20061

此信号低时锁定工具。

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- Filedbus：FALSE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 手动模式 - 10061

用于将虚拟站点设置为手动模式。

如果信号为真（高），则信号 101 - 手动模式为高。
如果信号为假（低），则信号 101 - 手动模式为低。

SoftPLC 中的名称：SET_MANUAL_MODE

变换器 | 信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | --- | ---
标准 | 状态 | 布尔 | 1 | 1
反转 | 状态 | 布尔 | 1 | 1

为避免信号重复，可以定义值转换器。

转换器用于支持同一信号的多个表示（例如，角度/扭矩状态都可以按位表示或以状态字符表示）。

相关信息

- 手动模式 - 101

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 主站解锁 - 10005

主机解锁是解锁以下功能和信号的输入信号。

功能：

- 处于 OK 拧紧时禁用拧松

- 处于 NOK 拧紧时禁用拧松

- 禁用拧紧

- 最大连续 NOK 次数

- 工具在序列完成时锁定

信号：

- 20001 - 挂起事件确认锁定

- 20002 - 锁定拧紧

- 20003 - 锁定拧松

- 20004 - 锁定工具高态有效

- 20013 - WorkTask 锁定拧紧

- 20014 - WorkTask 锁定拧松

- 20015 - 批处理完成 Lock

- 20018 - 开放协议锁定

- 20020 - 现场总线锁定拧紧

- 20021 - 现场总线锁定拧松

- 20022 - 处于 OK 拧紧时禁用拧松

- 20023 - 过多 NOK 拧紧锁定

- 20033 - 线路控制锁定

- 20034 - 被备用标识符锁定

SoftPLC 中的名称：MASTER_UNLOCK

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
事件 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 脉冲停止 - 10030

如果产生此信号，将停止任何进行的拧紧或拧松。与 10024 或 10072 结合使用。

SoftPLC 中的名称：TIGHTENING_STOP_PULSE

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 读取结果握手确认 - 30004

在现场总线设备中启用读取结果握手功能，以使控制器可用于后结果握手确认信号。

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：FALSE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：FALSE

# 重置所有标识符 - 10115

在来源批次字符串中，用于一次重置字符串接收序列中的所有接收到的字符串标识符。在其他工作任务中，清除 VIN 数字。

SoftPLC 中的名称：RESET_ALL_IDENTIFIERS

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
事件 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 重置批次 - 10003

批次计数器重置为 0。无批次 OK（nxOK）。如果激活批次 OK，则它会被停用。

SoftPLC 中的名称：RESET_BATCH

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
事件 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 重置批次序列 - 10053

重置批次序列。结束时解锁由工具锁定来锁定的工具。

SoftPLC 中的名称：RESET_BATCH_SEQUENCE

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
事件 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 重置双稳态继电器 - 10022

重置双稳态继电器输出。

SoftPLC 中的名称：RESET_BISTABLE_RELAY

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
事件 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 重置循环状态 - 10056

SoftPLC 中的名称：RESET_CYCLE_STATUS

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
事件 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 重置最新标识符 - 10114

在来源批次字符串中，用于重置字符串接收序列中的最新接收到的字符串。在其他工作任务中，清除 VIN 数字。

SoftPLC 中的名称：RESET_LATEST_IDENTIFIER

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
事件 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 复位继电器 - 10120

重置所有信号。

SoftPLC 中的名称：RESET_RELAYS

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
事件 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 重置序列状态 - 10118

重置批次序列完成/OK/NOK 和序列中止的信号。

SoftPLC 中的名称：RESET_SEQUENCE_STATUS

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
事件 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 重置系统错误 - 10062

SoftPLC 中的名称：RESET_SYSTEM_ERROR

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
事件 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 重置太多 NOK - 10013

收到锁定“Too Many NOK”（过多异常）后，重置批次

SoftPLC 中的名称：RESET_TOO_MANY_NOK

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
事件 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 选择输入 - 10020

在序列内选择来源拧紧/批次中的拧紧程序。

SoftPLC 中的名称：SELECT_INPUT_VALUE

变换器 | 信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | --- | ---
标准 | 状态 | 整数 | 1 | 16
TreatZeroAsOne | 状态 | 整数 | 1 | 1

为避免信号重复，可以定义值转换器。

转换器用于支持同一信号的多个表示（例如，角度/扭矩状态都可以按位表示或以状态字符表示）。

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：FALSE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：TRUE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：FALSE

# 选择输入和动态批次大小 - 30007

它用于在运行“外部批次控制”的来源拧紧任务中设置特定“识别编号”的批次大小。

批次大小可设置为 1 到 250。

如果批次大小设置为 0，则将其视为无限批次。一旦设置了批次，用户便无法取消设置回到没有大小的状态。

变换器 | 信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | --- | ---
标准 | 状态 | 整数 | 16 | 16
TreatZeroAsOne | 状态 | 整数 | 16 | 16

为避免信号重复，可以定义值转换器。

转换器用于支持同一信号的多个表示（例如，角度/扭矩状态都可以按位表示或以状态字符表示）。

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：FALSE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：FALSE

# 选择输入位 0-10016

SoftPLC 中的名称：SEL_INPUT_BIT_0

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- Filedbus：FALSE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 选择输入位 1-10017

SoftPLC 中的名称：SEL_INPUT_BIT_1

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- Filedbus：FALSE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 选择输入位 2-10018

SoftPLC 中的名称：SEL_INPUT_BIT_2

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- Filedbus：FALSE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 选择输入位 3-10019

SoftPLC 中的名称：SEL_INPUT_BIT_3

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- Filedbus：FALSE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 选择输入位 4-10066

SoftPLC 中的名称：SEL_INPUT_BIT_4

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- Filedbus：FALSE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 选择输入位 5-10067

SoftPLC 中的名称：SEL_INPUT_BIT_5

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- Filedbus：FALSE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 选择输入位 6-10068

SoftPLC 中的名称：SEL_INPUT_BIT_6

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- Filedbus：FALSE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 选择输入位 7-10069

SoftPLC 中的名称：SEL_INPUT_BIT_7

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- Filedbus：FALSE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 选择输入位 8-10070

SoftPLC 中的名称：SEL_INPUT_BIT_8

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- Filedbus：FALSE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 选择输入位 9-10071

SoftPLC 中的名称：SEL_INPUT_BIT_9

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- Filedbus：FALSE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 选择拧松 - 10029

选择拧松作为默认操作模式，与启动工具 - 10028 信号结合使用。

SoftPLC 中的名称：SELECT_LOOSENING

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 布尔 | 1 | 1

相关信息

- 启动工具 - 10028

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 选择下一个识别编号 - 10116

当虚拟站点中的任务配置为下列时，可以使用信号“选择下一个识别编号”：

- 批次序列

- 来源拧紧

- 来源批次

  - 数字标识符方法

  - 字符串标识符方法

ST 选择器可配置的功能接下一个和接上一个使输入信号能够选择下一个识别编号和选择上一个识别编号。

## 批次序列选择为虚拟站点任务

如果启用了自由顺序开关，则信号“选择下一个识别编号”可以选择所选序列中的不同批次。

在选择批次之前，必须为其分配识别编号。如果批次未分配识别编号，则即使启用了自由顺序开关，信号“选择下一个识别编号”也无法选择它。

它允许循环具有已配置识别编号的批次。
如果识别编号为“无”，则只有在完成所有配置了识别编号的批次后才可以选择它。

可以进行循环，但是跳过 0。批次完成后，它将不再可选。

例如，如果批次分配的识别编号为 1、2、4、5，则信号一直循环运行：1、2、4、5、1、2、4......，只要批次未完成。

## 来源拧紧已选择为虚拟站点任务

该信号从来源拧紧任务中指定的拧紧程序列表中选择下一个识别编号。
选择从当前选择的识别编号运行到下一个较大的识别编号。

当最大的识别编号被选择时，该信号选择 0；在 0 之后，信号选择下一个较大的识别编号。

如果选择 0 作为识别编号，则该工具被锁定。

如果识别编号已添加到“来源拧紧”列表中，但尚未分配过拧紧程序，则在“来源拧紧”列表中循环时将跳过该识别编号。

如果将拧紧程序分配给一个识别编号，然后将其从拧紧程序列表中删除，则仍然可以选择该识别编号。在这种情况下，由于没有特定的拧紧程序，工具被锁定。

当选择器模式开关设置为确认时，需要分配和配置套筒选择器。所有拧紧程序都可以选择，但在运行它们之前，必须从套筒选择器中提起合适的套筒。

## 来源批次被选择为虚拟站点任务

在来源 > 批次序列 > 来源批次中，当识别方法设置为编号时，信号“选择下一个识别编号”将从来源批次任务中显示的序列列表中选择序列。

可以循环通过 0。信号“选择下一个识别编号”仅选择分配给序列的识别编号。

例如，如果有 4 个序列的识别编号分别为 1、2、4 和 8，则信号“选择下一个识别编号”'将迭代并选择 1、2、4、8、0、1、2......

未定义的识别编号未被选择。

在来源 > 批次序列 > 来源批次中，当识别方法设置为字符串时，有必要通过外部来源（如扫码枪或开放协议）选择序列。信号“选择下一个识别编号”能够选择所选序列中的批次。

SoftPLC 中的名称：SELECT_NEXT_ID_NUMBER

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
事件 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：TRUE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 选择上一个识别编号 - 10117

当虚拟站点中的任务配置为下列时，可以使用信号“选择上一个识别编号”：

- 批次序列

- 来源拧紧

- 来源批次

  - 数字标识符方法

  - 字符串标识符方法

ST 选择器可配置的功能接下一个和接上一个使输入信号能够选择下一个识别编号和选择上一个识别编号。

## 批次序列选择为虚拟站点任务

如果启用了自由顺序开关，则信号“选择上一个识别编号”可以选择所选序列中的不同批次。

在选择批次之前，必须为其分配识别编号。如果批次未分配识别编号，则即使启用了自由顺序开关，信号“选择上一个识别编号”也无法选择它。

它允许循环具有已配置识别编号的批次。
如果识别编号为“无”，则只有在完成所有配置了识别编号的批次后才可以选择它。

可以进行循环，但是跳过 0。批次完成后，它将不再可选。

例如，如果批次分配的识别编号为 1、2、4、5，则信号一直循环运行：5、4、2、1、5、4、2......只要批次未完成。

## 来源拧紧已选择为虚拟站点任务

该信号从来源拧紧任务中指定的拧紧程序列表中选择上一个识别编号。
选择从当前选择的识别编号运行到上一个较小的识别编号。

当最小的识别编号被选择时，该信号选择 0；在 0 之后，信号选择下一个较小的识别编号。

如果选择 0 作为识别编号，则该工具被锁定。

如果将拧紧程序分配给一个识别编号，然后将其从拧紧程序列表中删除，则仍然可以选择该识别编号。在这种情况下，由于没有特定的拧紧程序，工具被锁定。

当选择器模式开关设置为确认时，需要分配和配置套筒选择器。所有拧紧程序都可以选择，但在运行它们之前，必须从套筒选择器中提起合适的套筒。

## 来源批次被选择为虚拟站点任务

在来源 > 批次序列 > 来源批次中，当识别方法设置为编号时，信号“选择上一个识别编号”将从来源批次任务中显示的序列列表中选择序列。

可以循环通过 0。信号“选择上一个识别编号”仅选择分配给序列的识别编号。

例如，如果有 4 个序列的识别编号分别为 1、4、4 和 8，则信号“选择上一个识别编号”'将迭代并选择 8、4、2、1、0、8、4......

未定义的识别编号未被选择。

在来源 > 批次序列 > 来源批次中，当识别方法设置为字符串时，有必要通过外部来源（如扫码枪或开放协议）选择序列。信号“选择上一个识别编号”能够选择所选序列中的批次。

SoftPLC 中的名称：SELECT_PREVIOUS_ID_NUMBER

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
事件 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：TRUE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 设置双稳态继电器 - 10021

设置双稳态继电器输出。

SoftPLC 中的名称：SET_BISTABLE_RELAY

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
事件 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 设置逆时针方向 - 10132

设置逆时针方向是一个输入信号，它强制 SR21/SL 工具以逆时针方向运转。

仅当与控制器连接后，信号被设置为高时，SR21/SL 工具才被强制以逆时针方向运转。
此操作非常有必要，即使信号在 SR21/SL 工具与控制器连接之前被设置为“高”。

如果工具是顺时针运转，信号会将方向切换为逆时针方向。
如果工具是逆时针运转，方向将不会改变。

设置逆时针方向覆盖输入信号为下一次运行切换顺时针/逆时针方向。

如果信号设置为“低”，工具会将方向切换为顺时针。

当工具设置为逆时针方向时，工具上的橙色方向 LED 亮起。

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 套筒选择器外部绿光 - 10046

当套筒选择器处于外部模式时，控制绿灯（多台物理设备如何映射到由套筒选择器资源配置定义的逻辑套筒）。

- 字节 0 - 逻辑套筒 1--4

- 字节 1 - 逻辑套筒 5--8

- 字节 2 - 逻辑套筒 9--12

- 字节 3 - 逻辑套筒 13--16

- 字节 4 - 逻辑套筒 17--20

- 字节 5 - 逻辑套筒 21--24

- 字节 6 - 逻辑套筒 25--28

- 字节 7 - 逻辑套筒 29--32

每个套筒 2 位，00 = 关闭，01 = 闪烁，10 = 稳定

SoftPLC 中的名称：SOCKET_SEL_EXT_GREEN_LIGHT

变换器 | 信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | --- | ---
标准 | 状态 | uint64 | 1 | 64
SocketLedControlTwoDevices | 状态 | uint64 | 1 | 64

为避免信号重复，可以定义值转换器。

转换器用于支持同一信号的多个表示（例如，角度/扭矩状态都可以按位表示或以状态字符表示）。

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：FALSE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：FALSE

# 套筒选择器外部红光 - 10047

当套筒选择器处于外部模式时，控制红灯（多台物理设备如何映射到由套筒选择器资源配置定义的逻辑套筒）。

- 字节 0 - 逻辑套筒 1--4

- 字节 1 - 逻辑套筒 5--8

- 字节 2 - 逻辑套筒 9--12

- 字节 3 - 逻辑套筒 13--16

- 字节 4 - 逻辑套筒 17--20

- 字节 5 - 逻辑套筒 21--24

- 字节 6 - 逻辑套筒 25--28

- 字节 7 - 逻辑套筒 29--32

每个套筒 2 位，00 = 关闭，01 = 闪烁，10 = 稳定

SoftPLC 中的名称：SOCKET_SEL_EXT_RED_LIGHT

变换器 | 信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | --- | ---
标准 | 状态 | uint64 | 1 | 64
SocketLedControlTwoDevices | 状态 | uint64 | 1 | 64

为避免信号重复，可以定义值转换器。

转换器用于支持同一信号的多个表示（例如，角度/扭矩状态都可以按位表示或以状态字符表示）。

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：FALSE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：FALSE

# 开始拧松 - 10011

激活信号开始拧松。一旦数字输入信号停止，拧松也必须停止。

SoftPLC 中的名称：START_LOOSENING

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 开始拧松，脉冲 - 10072

SoftPLC 中的名称：SELECT_PREVIOUS_ID_NUMBER

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
事件 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：TRUE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 开始拧紧 - 10010

激活信号开始拧紧。一旦输入信号停止，拧紧也必须停止。

SoftPLC 中的名称：START_TIGHTENING

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 开始拧紧脉冲 - 10024

拧紧在出现信号时开始。直至拧紧结束或直至拧紧程序按出现 30 秒超时结束。

SoftPLC 中的名称：TIGHTENING_START_PULSE

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
事件 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 启动工具 - 10028

激活信号启动工具（默认操作模式为拧紧）。信号一中断，工具就必须停止。与“选择拧松 - 10029”信号结合使用。

SoftPLC 中的名称：START_DRIVE_CONTINIOUS

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 启动工具，脉冲 - 10113

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
事件 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：TRUE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 停止（脉冲）- 10129

如果产生此信号，将停止任何进行的拧紧或拧松。与 10024 或 10072 结合使用。

SoftPLC 中的名称： EXTERNAL_STOP_PULSE

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
事件 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 停止（状态）- 10133

如果设置此信号，将停止任何进行的拧紧或拧松。当设置为高时也会阻止任何启动尝试。与 10024 或 10072 结合使用。

SoftPLC 中的名称： IN_EXTERNAL_STOP_STATE

变换器 | 信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | --- | ---
标准 | 状态 | 布尔 | 1 | 1
反转 | 状态 | 布尔 | 1 | 1

为避免信号重复，可以定义值转换器。

转换器用于支持同一信号的多个表示（例如，角度/扭矩状态都可以按位表示或以状态字符表示）。

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 到 SoftPLC - 10065

SoftPLC 中的名称：TO_PLC

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | uint8 数组 | 1 | 1

## 设备

- Filedbus：FALSE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 切换顺时针/逆时针方向 - 10130

切换顺时针/逆时针方向是一个输入信号，它切换 SR21/SL 工具的方向。
如果工具是顺时针运转，信号会将方向切换为逆时针方向。
如果工具是逆时针运转，信号会将方向切换为顺时针方向。

设置顺时针/逆时针方向覆盖输入信号为下一次运行切换顺时针/逆时针方向。

当工具切换为逆时针方向时，工具上的橙色方向 LED 亮起。

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
事件 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 为下一次运行切换顺时针/逆时针方向 - 10131

为下一次运行切换顺时针/逆时针方向是一个输入信号，它为下一次拧紧/拧松切换 SR21/SL 工具的方向。
如果工具是顺时针运转，信号会将方向切换为逆时针方向。
如果工具是逆时针运转，信号会将方向切换为顺时针方向。

当下一次拧紧/拧松完成时，工具切换回信号发送前的方向。

当为下一次拧紧/拧松将工具切换为逆时针方向时，工具上的橙色方向 LED 闪烁。

为下一次运行切换顺时针/逆时针方向只能触发一次。

当信号切换工具方向时，此信号的任何其他更新都将被忽略。

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
事件 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 完成时解锁工具 - 10051

解锁被“完成时锁定工具”锁定的工具。

SoftPLC 中的名称：UNLOCK_TOOL_ON_COMPLETE

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
事件 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 禁用时解锁工具 - 10059

SoftPLC 中的名称：UNLOCK_TOOL_ON_DISABLE

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
事件 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 输出信号

变换器
信号类型
数值类型
最小尺寸 [位]
最大尺寸 [位]
设备
搜索

# 活动的识别字符串 - 186

设置何时接收到识别字符串并被工作任务接受；甚至必须运行序列或拧紧程序。
如果运行来源批次字符串，则在接收到所有扫描并选择了一个序列时设置它。在这种情况下，它包括由保存的位置组成的串联字符串。
对于其他工作任务，它包括“VIN”编号。

SoftPLC 中的名称：ACTIVE_IDENTIFIER_STRING

变换器 | 信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | --- | ---
标准 | 状态 | 字符串 | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | 状态 | 字符串 | 8 | 800
IdentifierU32 | 状态 | 字符串 | 8 | 800

为避免信号重复，可以定义值转换器。

转换器用于支持同一信号的多个表示（例如，角度/扭矩状态都可以按位表示或以状态字符表示）。

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：FALSE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：FALSE

# 活动的识别字符串 1-188

对应于 Source batch-string 中第一个配置的字符串的信号。
一旦完成扫描序列并选择了一个序列，就会发送活动的识别字符串 1 信号，因此标识符部分处于活动状态。
字符串将使用保存的位置进行过滤。
仅在运行来源批次字符串时发送。

SoftPLC 中的名称：ACTIVE_ID_STRING_1

变换器 | 信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | --- | ---
标准 | 状态 | 字符串 | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | 状态 | 字符串 | 8 | 800
IdentifierU32 | 状态 | 字符串 | 8 | 800

为避免信号重复，可以定义值转换器。

转换器用于支持同一信号的多个表示（例如，角度/扭矩状态都可以按位表示或以状态字符表示）。

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：FALSE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：FALSE

# 活动的识别字符串 2-189

对应于 Source batch-string 中第二个配置的字符串的信号。
一旦完成扫描序列并选择了一个序列，就会发送活动的识别字符串 2 信号，因此标识符部分处于活动状态。
字符串将使用保存的位置进行过滤。
仅在运行来源批次字符串时发送。

SoftPLC 中的名称：ACTIVE_ID_STRING_2

变换器 | 信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | --- | ---
标准 | 状态 | 字符串 | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | 状态 | 字符串 | 8 | 800
IdentifierU32 | 状态 | 字符串 | 8 | 800

为避免信号重复，可以定义值转换器。

转换器用于支持同一信号的多个表示（例如，角度/扭矩状态都可以按位表示或以状态字符表示）。

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：FALSE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：FALSE

# 活动的识别字符串 3-190

对应于 Source batch-string 中第三个配置的字符串的信号。
一旦完成扫描序列并选择了一个序列，就会发送活动的识别字符串 3 信号，因此标识符部分处于活动状态。
字符串将使用保存的位置进行过滤。
仅在运行来源批次字符串时发送。

SoftPLC 中的名称：ACTIVE_ID_STRING_3

变换器 | 信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | --- | ---
标准 | 状态 | 字符串 | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | 状态 | 字符串 | 8 | 800
IdentifierU32 | 状态 | 字符串 | 8 | 800

为避免信号重复，可以定义值转换器。

转换器用于支持同一信号的多个表示（例如，角度/扭矩状态都可以按位表示或以状态字符表示）。

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：FALSE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：FALSE

# 活动的识别字符串 4-191

对应于 Source batch-string 中第四个配置的字符串的信号。
一旦完成扫描序列并选择了一个序列，就会发送活动的识别字符串 4 信号，因此标识符部分处于活动状态。
字符串将使用保存的位置进行过滤。
仅在运行来源批次字符串时发送。

SoftPLC 中的名称：ACTIVE_ID_STRING_4

变换器 | 信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | --- | ---
标准 | 状态 | 字符串 | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | 状态 | 字符串 | 8 | 800
IdentifierU32 | 状态 | 字符串 | 8 | 800

为避免信号重复，可以定义值转换器。

转换器用于支持同一信号的多个表示（例如，角度/扭矩状态都可以按位表示或以状态字符表示）。

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：FALSE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：FALSE

# 批次完成 - 30

批次已完成是当批次完成时触发的输出信号。
批次结果状态（OK 或 NOK）对批次已完成信号没有影响。

SoftPLC 中的名称：BATCH_COMPLETED

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
事件 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：TRUE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 批次完成 NOK - 37

批次完成，状态 NOK。

SoftPLC 中的名称：BATCH_COMPLETED_NOK

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
事件 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：TRUE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 批次完成 OK - 36

批次完成，状态 OK。

SoftPLC 中的名称：BATCH_COMPLETED_OK

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
事件 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：TRUE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 批次计数 - 31

批次计数是一个输出信号，显示批次中当前的拧紧次数。

SoftPLC 中的名称：BATCH_COUNT

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 整数 | 1 | 8

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：FALSE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：TRUE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：FALSE

# 批次运行 - 32

表示批次序列中的一个批次正在运行。

SoftPLC 中的名称：BATCH_RUNNING

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：TRUE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 批次序列完成 NOK - 46

批次序列完成，状态 NOK。

SoftPLC 中的名称：BATCH_SEQUENCE_NOK

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
事件 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：TRUE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 批次序列完成 OK - 45

批次序列完成，状态 OK。

SoftPLC 中的名称：BATCH_SEQUENCE_OK

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
事件 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：TRUE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 批次序列完成 - 48

指示序列何时完成，有“批次序列完成 OK”和“批次序列完成 NOK”两种情况。

SoftPLC 中的名称：BATCH_SEQUENCE_COMPLETED

变换器 | 信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | --- | ---
标准 | 事件 | 布尔 | 1 | 1
反转 | 事件 | 布尔 | 1 | 1

为避免信号重复，可以定义值转换器。

转换器用于支持同一信号的多个表示（例如，角度/扭矩状态都可以按位表示或以状态字符表示）。

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：TRUE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 批次序列运行 - 47

指示批次序列是否正在运行。

SoftPLC 中的名称：BATCHSEQUENCE_RUNNING

变换器 | 信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | --- | ---
标准 | 状态 | 布尔 | 1 | 1
反转 | 状态 | 布尔 | 1 | 1

为避免信号重复，可以定义值转换器。

转换器用于支持同一信号的多个表示（例如，角度/扭矩状态都可以按位表示或以状态字符表示）。

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：TRUE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 双稳态继电器 - 40

双稳态继电器是由输入“设置双稳态继电器”和“复位双稳态继电器”控制的信号。
收到输入“设置双稳态继电器”后，双稳态继电器信号设为真。
收到输入“重置双稳态继电器”后，双稳态继电器信号设为假。

如果“设置双稳态继电器”或“复位双稳态继电器”变低，则双稳态继电器保持其状态。
当“设置双稳态继电器”或“复位双稳态继电器”变高时，双稳态继电器的状态改变。

重新启动控制器后，双稳态继电器默认设置为假。

SoftPLC 中的名称：BISTABLE_RELAY

变换器 | 信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | --- | ---
标准 | 状态 | 布尔 | 1 | 1
反转 | 状态 | 布尔 | 1 | 1

为避免信号重复，可以定义值转换器。

转换器用于支持同一信号的多个表示（例如，角度/扭矩状态都可以按位表示或以状态字符表示）。

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：TRUE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 螺栓拧紧状态 - 79

螺栓拧紧状态是一个输出信号，用于识别同步拧紧中各个螺栓的状态。支持 100 个螺栓。
螺栓拧紧状态信号显示与运行拧紧相关的信息和上次拧紧的结果。

SoftPLC 中的名称：BOLT_TIGHTENING_STATUS

变换器 | 信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | --- | ---
标准 | 状态 | uint32 数组 | 32 | 32
FordResultStatus | 状态 |  | 4 | 4
CompactErrorStatus | 状态 |  | 4 | 4

为避免信号重复，可以定义值转换器。

转换器用于支持同一信号的多个表示（例如，角度/扭矩状态都可以按位表示或以状态字符表示）。

信号螺栓拧紧状态 - 79 包含子信号（有关更多信息，请参见“输出信号：子信号”）。

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 校准警报 - 138

工具维护配置中的校准警报。到时间校准工具时发出提醒。

SoftPLC 中的名称：CALIBRATION_ALARM

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：TRUE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 通道硬件状态 - 81

通道硬件状态是一个输出信号，用于识别各个通道的硬件状态。支持 64 个通道。
通道硬件状态信号显示有关硬件状态和可能的错误的信息。

SoftPLC 中的名称：CHANNEL_HARDWARE_STATUS

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | uint32 数组 | 1 | 64

信号通道硬件状态 - 81 包含子信号（有关更多信息，请参见“输出信号：子信号”）。

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 通道拧紧状态 - 80

通道拧紧状态是一个输出信号，用于识别同步拧紧中各个通道的状态。支持 64 个通道。
通道拧紧状态信号显示与运行拧紧相关的信息和上次拧紧的结果。

SoftPLC 中的名称：CHANNEL_TIGHTENING_STATUS

变换器 | 信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | --- | ---
标准 | 状态 | uint32 数组 | 1 | 64
FordResultStatus | 状态 |  | 4 | 4
CompactErrorStatus | 状态 |  | 4 | 4

为避免信号重复，可以定义值转换器。

转换器用于支持同一信号的多个表示（例如，角度/扭矩状态都可以按位表示或以状态字符表示）。

信号通道拧紧状态 - 80包含子信号（有关详细信息，请参阅“输出信号：子信号”）。

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 配置版本 - 88

SoftPLC 中的名称：CONFIGURATION_VERSION

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 整数 | 1 | 32

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：FALSE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：FALSE

# 确认拧松 - 206

指示是否选择了拧松并且可以开始。也就是说，拧松同步模式或拧松程序存在并被选择。

SoftPLC 中的名称：确认拧松

变换器 | 信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | --- | ---
标准 | 状态 | 布尔 | 1 | 1
反转 | 状态 | 布尔 | 1 | 1

为避免信号重复，可以定义值转换器。

转换器用于支持同一信号的多个表示（例如，角度/扭矩状态都可以按位表示或以状态字符表示）。

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：TRUE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 控制器开启 - 42

IO Exchange 启动时设为真。

SoftPLC 中的名称：IO_ON

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：TRUE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 当前运行的批次 - 180

当前运行批次是一个输出信号，它显示了一个序列中当前运行批次的索引。
如果用户使用套筒选择器，若选择了无、多个或错误套筒，则显示“0”。
如果用户使用批次模式，并且批次正在运行，则来源拧紧配置将显示“1”。

SoftPLC 中的名称：CURRENT_RUNNING_BATCH_IX

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 整数 | 1 | 8

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：FALSE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：TRUE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：FALSE

# 循环完成 - 77

SoftPLC 中的名称：CYCLE_COMPLETE

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 循环已紧急停止 - 202

指示上次拧紧或拧松被紧急停止中断。

SoftPLC 中的名称： CYCLE_EMERGENCY_STOPPED

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 循环 NOK - 76

SoftPLC 中的名称：CYCLE_NOK

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 循环 OK - 75

SoftPLC 中的名称：CYCLE_OK

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 循环已准备好开始 - 82

SoftPLC 中的名称：CYCLE_READY_TO_START

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 循环运行 - 78

SoftPLC 中的名称：CYCLE_RUNNING

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 数据保持启用 - 198

每当 DATAHOLD 功能启用时，该信号将被设置为高。当设置了 DATAHOLD 信号时，支持 DATAHOLD 的工作任务将被选择。

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 数据删除启用 - 199

每当 DATADROP 功能启用时，该信号将被设置为高。当设置了 DATADROP 输入信号时，支持 DATADROP 的工作任务将被选择。

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 方向开关 CCW-13

工具上的方向开关以逆时针转动。

SoftPLC 中的名称：DIRECTION_SWITCH_CCW

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：TRUE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 方向开关 CW-12

工具上的方向开关以顺时针转动。

SoftPLC 中的名称：DIRECTION_SWITCH_CW

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：TRUE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 紧急停止 - 20036

SoftPLC 中的名称：EMERGENCY_STOP

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：TRUE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 事件代码 - 30001

触发事件时中继事件。瞬时，开启两个循环时间。

SoftPLC 中的名称：EVENT_CODE

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 整数 | 1 | 16

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：FALSE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：FALSE

# 事件代码严重性 - 30003

事件代码严重性是当触发的事件具有错误或警告的严重性时激活的输出信号。

SoftPLC 中的名称：EVENT_CODE_SEVERITY

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：FALSE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：FALSE

# 事件出现 - 161

指示事件是否被触发。如果事件需要确认，则仅在附件上触发。

SoftPLC 中的名称：EVENT_PRESENT

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：TRUE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 来自 PF 的现场总线异步数据 - 107

SoftPLC 中的名称：

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | uint8 数组 | 48 | 2048

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：FALSE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：FALSE

# 现场总线断开 - 96

SoftPLC 中的名称：FIELDBUS_DISCONNECTED

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- Filedbus：FALSE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：TRUE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 最终角度 - 31003

拧紧循环结束时测得的实际角度值

SoftPLC 中的名称：FINAL_ANGLE

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 整数 | 16 | 16

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：FALSE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：FALSE

# 最终角度 - 8

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
事件 | 浮动 | 0 | 0

## 设备

- Filedbus：FALSE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：FALSE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：TRUE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：FALSE

# 最终角度状态 - 31006

该信号显示最终角度的状态，可以是：

- 正常 - 如果测得的角度在拧紧程序中配置的限值范围内。

- 高 - 如果测得的角度大于拧紧程序中配置的上限。

- 低 - 如果测得的角度小于拧紧程序中配置的下限。

根据现场总线信号的配置，最终角度状态信号的值显示不同。
如果用户选择信号转换器，则信号显示以下值之一：

- O - 最终角度状态正常。

- H - 最终角度状态为高。

- L - 最终角度状态为低。

如果未应用过滤器，则信号显示以下值之一：

- 1 - 最终角度状态正常。

- 2 - 最终角度状态为高。

- 3 - 最终角度状态为低。

SoftPLC 中的名称：FINAL_ANGLE_STATUS

变换器 | 信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | --- | ---
标准 | 状态 | 整数 | 2 | 8
StatusAsChar | 状态 | 整数 | 2 | 8

为避免信号重复，可以定义值转换器。

转换器用于支持同一信号的多个表示（例如，角度/扭矩状态都可以按位表示或以状态字符表示）。

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：FALSE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：FALSE

# 最终测得的电流 - 31017

最终角度和最终扭矩测量步骤中的电流。当结果可用时发送。

变换器 | 信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | --- | ---
标准 | 事件 | 整数 | 32 | 32
FixedPointToDecimal | 事件 | 整数 | 32 | 32

为避免信号重复，可以定义值转换器。

转换器用于支持同一信号的多个表示（例如，角度/扭矩状态都可以按位表示或以状态字符表示）。

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：FALSE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：FALSE

# 最终目标速度 - 31020

拧紧程序最后一步的目标速度。

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
事件 | 整数 | 16 | 16

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：FALSE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：FALSE

# 最终目标扭矩 - 31015

获取执行拧紧程序的拧紧程序的目标扭矩。该值是从拧紧结果程序中复制的，并在拧紧后发布。

多步骤程序从定义为步骤类别“最终”的拧紧程序中的最后一个拧紧步骤中检索目标扭矩。

变换器 | 信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | --- | ---
标准 | 事件 | 整数 | 32 | 32
FixedPointToDecimal | 事件 | 整数 | 32 | 32

为避免信号重复，可以定义值转换器。

转换器用于支持同一信号的多个表示（例如，角度/扭矩状态都可以按位表示或以状态字符表示）。

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：FALSE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：FALSE

# 最终扭矩 - 31002

拧紧循环结束时测得的实际扭矩值。

SoftPLC 中的名称：FINAL_TORQUE

变换器 | 信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | --- | ---
标准 | 状态 | 整数 | 32 | 32
FixedPointToDecimal | 状态 | 整数 | 32 | 32

为避免信号重复，可以定义值转换器。

转换器用于支持同一信号的多个表示（例如，角度/扭矩状态都可以按位表示或以状态字符表示）。

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：FALSE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：FALSE

# 最终扭矩 - 5

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
事件 | 浮动 | 1 | 1

## 设备

- Filedbus：FALSE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：FALSE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：TRUE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：FALSE

# 最终扭矩状态 - 31009

该信号显示最终扭矩的状态，可以是：

- 正常 - 如果测得的扭矩在拧紧程序中配置的限值范围内。

- 高 - 如果测得的扭矩大于拧紧程序中配置的上限。

- 低 - 如果测得的扭矩小于拧紧程序中配置的下限。

根据现场总线信号的配置，最终扭矩状态信号的值显示不同。
如果用户选择信号转换器，则信号显示以下值之一：

- O - 最终扭矩状态正常。

- H - 最终扭矩状态为高。

- L - 最终扭矩状态为低。

如果未应用过滤器，则信号显示以下值之一：

- 1 - 最终扭矩状态正常。

- 2 - 最终扭矩状态为高。

- 3 - 最终扭矩状态为低。

SoftPLC 中的名称：FINAL_TORQUE_STATUS

变换器 | 信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | --- | ---
标准 | 状态 | 整数 | 2 | 8
StatusAsChar | 状态 | 整数 | 2 | 8

为避免信号重复，可以定义值转换器。

转换器用于支持同一信号的多个表示（例如，角度/扭矩状态都可以按位表示或以状态字符表示）。

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：FALSE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：FALSE

# 第一目标扭矩 - 31019

完成拧紧后检索第一个目标扭矩。

变换器 | 信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | --- | ---
标准 | 事件 | 整数 | 32 | 32
FixedPointToDecimal | 事件 | 整数 | 32 | 32

为避免信号重复，可以定义值转换器。

转换器用于支持同一信号的多个表示（例如，角度/扭矩状态都可以按位表示或以状态字符表示）。

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：FALSE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：FALSE

# 从 SoftPLC - 10064

已分配的字节，用于从 PLC 到附件的数据传输。

SoftPLC 中的名称：FROM_PLC

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | uint8 数组 | 8 | 8

## 设备

- Filedbus：FALSE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 高角度 - 10

角度结果太高。

SoftPLC 中的名称：HIGH_ANGLE

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
事件 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：TRUE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 高扭矩 - 7

扭矩结果高于最大扭矩限值。

SoftPLC 中的名称：HIGH_TORQUE

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
事件 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：TRUE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 收到的标识符 - 100

SoftPLC 中的名称：IDENTIFIER_RECEIVED

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
事件 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：TRUE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 上一循环无结果 - 200

如果拧紧被认为是空转，则该信号应在拧紧完成后设置。

SoftPLC 中的名称： LAST_CYCLE_NO_RESULT

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 最后收到的识别字符串 - 187

在工作任务中收到标识符时直接设置。
对于来源批次字符串，它在扫描过程中的每次扫描时设置，因此，即使每次扫描的长度不匹配，也都会对其进行更改并发送。
字符串集采用原始格式，不仅是字符串中的“保存的位置”。
对于其他工作任务，此信号等于“活动的识别字符串”信号。

SoftPLC 中的名称：LAST_RECEIVED_ID_STRING

变换器 | 信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | --- | ---
标准 | 状态 | 字符串 | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | 状态 | 字符串 | 8 | 800
IdentifierU32 | 状态 | 字符串 | 8 | 800

为避免信号重复，可以定义值转换器。

转换器用于支持同一信号的多个表示（例如，角度/扭矩状态都可以按位表示或以状态字符表示）。

相关信息

- 活动的识别字符串 - 186

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：FALSE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：FALSE

# 许可证服务器连接丢失 - 134

表示与 Atlas Copco 许可证服务器的连接已丢失或同步失败。成功完成许可证管理器同步后，该信号将清除

SoftPLC 中的名称：LICENSE_SERVER_CONN_LOST

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：TRUE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 拧松禁用 - 184

“拧松禁用”是一个输出信号，当拧松被以下任何信号外部锁定时将被激活：

- 20003 - 锁定拧松

- 20004 - 锁定工具高态有效

- 20033 - 线路控制锁定

- 20018 - 开放协议锁定

- 20021 - 现场总线锁定拧松

- 20041 - Soft PLC 锁定拧松

- 20061 - 锁定工具低态有效

SoftPLC 中的名称：LOOSENING_DISABLED

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：TRUE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 拧松启用 - 185

拧松禁用是一个输出信号，当拧松未被以下任何信号外部锁定时将被激活：

- 20003 - 锁定拧松

- 20004 - 锁定工具高态有效

- 20033 - 线路控制锁定

- 20018 - 开放协议锁定

- 20021 - 现场总线锁定拧松

- 20041 - Soft PLC 锁定拧松

- 20061 - 锁定工具低态有效

SoftPLC 中的名称：LOOSENING_ENABLED

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：TRUE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 拧松被锁定 - 28

拧松被禁用。

SoftPLC 中的名称：LOOSENING_IS_LOCKED

变换器 | 信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | --- | ---
标准 | 状态 | 布尔 | 1 | 1
反转 | 状态 | 布尔 | 1 | 1

为避免信号重复，可以定义值转换器。

转换器用于支持同一信号的多个表示（例如，角度/扭矩状态都可以按位表示或以状态字符表示）。

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：TRUE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 拧松 NOK - 74

拧松 NOK 发生。

SoftPLC 中的名称：LOOSENING_NOK

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
事件 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：TRUE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 拧松 OK - 70

正常拧松发生。

SoftPLC 中的名称：LOOSENING_OK

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
事件 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：TRUE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 低角度 - 9

角度结果低于最小角度限值。

SoftPLC 中的名称：LOW_ANGLE

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
事件 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：TRUE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 低扭矩 - 6

扭矩结果低于最小扭矩限值。

SoftPLC 中的名称：LOW_TORQUE

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
事件 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：TRUE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 手动模式 - 101

在任何受支持和已配置的附件上指示手动模式下的虚拟站点状态

SoftPLC 中的名称：MANUAL_MODE

变换器 | 信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | --- | ---
标准 | 状态 | 布尔 | 1 | 1
反转 | 状态 | 布尔 | 1 | 1

为避免信号重复，可以定义值转换器。

转换器用于支持同一信号的多个表示（例如，角度/扭矩状态都可以按位表示或以状态字符表示）。

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：TRUE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 达到最大连续 NOK - 35

表示达到拧紧计数器最大连续异常。

SoftPLC 中的名称：MAX_COHERENT_NOK_REACHED

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：TRUE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 无系统错误 - 83

SoftPLC 中的名称：NO_SYSTEM_ERROR

变换器 | 信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | --- | ---
标准 | 状态 | 布尔 | 1 | 1
反转 | 状态 | 布尔 | 1 | 1

为避免信号重复，可以定义值转换器。

转换器用于支持同一信号的多个表示（例如，角度/扭矩状态都可以按位表示或以状态字符表示）。

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 无系统警告 - 102

SoftPLC 中的名称：NO_SYSTEM_WARNING

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：TRUE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 开口端处于打开位置 - 89

开口端工具处于打开位置。

SoftPLC 中的名称：OPEN_END_IN_OPEN_POSITION

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- Filedbus：FALSE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：TRUE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 开放协议断开 - 95

如果在虚拟站点中将开放协议设置为关闭，则“开放协议断开”信号被设置为假。
如果在虚拟站点中将开放协议设置为开启，则“开放协议断开”信号被设置为真。
当至少一个客户端（几个开放协议客户端可以连接到同一虚拟站点）连接时，“开放协议断开”信号将设置为假。

SoftPLC 中的名称：OPEN_PROTOCOL_DISCONNECTED

变换器 | 信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | --- | ---
标准 | 状态 | 布尔 | 1 | 1
反转 | 状态 | 布尔 | 1 | 1

为避免信号重复，可以定义值转换器。

转换器用于支持同一信号的多个表示（例如，角度/扭矩状态都可以按位表示或以状态字符表示）。

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：TRUE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 通过标识符 - 104

输出信号用于将扫描的字符串从扫码枪发送到外部设备。

SoftPLC 中的名称：BARCODE_ID_PASSTHROUGH

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
事件 | 字符串 | 8 | 800

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：FALSE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：FALSE

# 程序结束 - 168

此信号表示拧紧循环完成时的扭矩水平。当扭矩降至该水平以下时，计时器-程序结束超时-启动。当扭矩下降到程序结束扭矩以下的水平并保持不变，直至达到程序结束超时为止，拧紧完成。

SoftPLC 中的名称：PROGRAM_END

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
事件 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 程序开始 - 132

定义拧紧循环的开始级别。

SoftPLC 中的名称：PROGRAM_START

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
事件 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 脉冲工具警报机油油位空 - 167

在工具维护中配置的油位监控，提供了一种提醒用户何时需要在脉冲工具上加油的机制。按下触发器时，该信号不会通知用户。
断开工具时，该信号被清除；然后，如果下次连接工具时仍然存在这种情况，则会从工具再次发送该信息。

SoftPLC 中的名称：TOOL_OIL_LEVEL_EMPTY

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：TRUE

- I/O 扩展模块：TRUE

# PVT 补偿值 - 31029

变换器 | 信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | --- | ---
标准 | 事件 | 整数 | 32 | 32
FixedPointToDecimal | 事件 | 整数 | 32 | 32

为避免信号重复，可以定义值转换器。

转换器用于支持同一信号的多个表示（例如，角度/扭矩状态都可以按位表示或以状态字符表示）。

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：FALSE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：FALSE

# 读取结果队列已刷新 - 30006

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：FALSE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：FALSE

# 准备开始 - 29

如果工具被连接到虚拟站点，没有任何活动的拧紧锁定，紧急停止没有激活，并且选择了有效的拧紧程序，则该信号表明可以开始拧紧。

SoftPLC 中的名称：READY_TO_START

变换器 | 信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | --- | ---
标准 | 状态 | 布尔 | 1 | 1
反转 | 状态 | 布尔 | 1 | 1

为避免信号重复，可以定义值转换器。

转换器用于支持同一信号的多个表示（例如，角度/扭矩状态都可以按位表示或以状态字符表示）。

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：TRUE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 收到的标识符 1-192

对应于 Source batch-string 中第一个配置的字符串的信号。
收到字符串后，将按照系统收到字符串/标识符的顺序发送“活动的识别字符串 1”信号。如果以强制顺序扫描运行，则它按配置的顺序运行，但是如果以自由顺序扫描运行，则 1 可能不对应于第一个配置的字符串，但对应于第一个收到的字符串。
该字符串是原始收到的字符串，未应用“保存的位置”。
仅在运行来源批次字符串时发送。

SoftPLC 中的名称：RECEIVED_IDENTIFIER_1

变换器 | 信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | --- | ---
标准 | 状态 | 字符串 | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | 状态 | 字符串 | 8 | 800
IdentifierU32 | 状态 | 字符串 | 8 | 800

为避免信号重复，可以定义值转换器。

转换器用于支持同一信号的多个表示（例如，角度/扭矩状态都可以按位表示或以状态字符表示）。

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：FALSE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：FALSE

# 收到的标识符 2 - 193

对应于 Source batch-string 中第二个配置的字符串的信号。
收到字符串后，将按照系统收到字符串/标识符的顺序发送“活动的识别字符串 2”信号。如果以强制顺序扫描运行，则它按配置的顺序运行，但是如果以自由顺序扫描运行，则 2 可能不对应于第二个配置的字符串，但对应于第二个收到的字符串。
该字符串是原始收到的字符串，未应用“保存的位置”。
仅在运行来源批次字符串时发送。

SoftPLC 中的名称：RECEIVED_IDENTIFIER_2

变换器 | 信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | --- | ---
标准 | 状态 | 字符串 | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | 状态 | 字符串 | 8 | 800
IdentifierU32 | 状态 | 字符串 | 8 | 800

为避免信号重复，可以定义值转换器。

转换器用于支持同一信号的多个表示（例如，角度/扭矩状态都可以按位表示或以状态字符表示）。

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：FALSE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：FALSE

# 收到的标识符 3 - 194

对应于 Source batch-string 中第三个配置的字符串的信号。
收到字符串后，将按照系统收到字符串/标识符的顺序发送“活动的识别字符串 3”信号。如果以强制顺序扫描运行，则它按配置的顺序运行，但是如果以自由顺序扫描运行，则 3 可能不对应于第三个配置的字符串，但对应于第三个收到的字符串。
该字符串是原始收到的字符串，未应用“保存的位置”。
仅在运行来源批次字符串时发送。

SoftPLC 中的名称：RECEIVED_IDENTIFIER_3

变换器 | 信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | --- | ---
标准 | 状态 | 字符串 | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | 状态 | 字符串 | 8 | 800
IdentifierU32 | 状态 | 字符串 | 8 | 800

为避免信号重复，可以定义值转换器。

转换器用于支持同一信号的多个表示（例如，角度/扭矩状态都可以按位表示或以状态字符表示）。

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：FALSE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：FALSE

# 收到的标识符 4 - 195

对应于 Source batch-string 中第四个配置的字符串的信号。
收到字符串后，将按照系统收到字符串/标识符的顺序发送“活动的识别字符串 4”信号。如果以强制顺序扫描运行，则它按配置的顺序运行，但是如果以自由顺序扫描运行，则 4 可能不对应于第四个配置的字符串，但对应于第四个收到的字符串。
该字符串是原始收到的字符串，未应用“保存的位置”。
仅在运行来源批次字符串时发送。

SoftPLC 中的名称：RECEIVED_IDENTIFIER_4

变换器 | 信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | --- | ---
标准 | 状态 | 字符串 | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | 状态 | 字符串 | 8 | 800
IdentifierU32 | 状态 | 字符串 | 8 | 800

为避免信号重复，可以定义值转换器。

转换器用于支持同一信号的多个表示（例如，角度/扭矩状态都可以按位表示或以状态字符表示）。

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：FALSE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：FALSE

# 重复拧紧 - 31014

SoftPLC 中的名称：FIELDBUS_TIGHTENING_REHIT

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：FALSE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：FALSE

# 剩余批次 - 33

批次中的剩余拧紧数。仅可在显示屏上查看。

SoftPLC 中的名称：REMAINING_BATCH

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 整数 | 1 | 8

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：FALSE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：TRUE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：FALSE

# 旋入角度 - 31038

旋入角度的值。

SoftPLC 中的名称：RUNDOWN_ANGLE

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
事件 | 整数 | 16 | 16

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：FALSE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：FALSE

# 旋入角度高 - 165

如果程序级别的旋入角度大于设定的角度，则此信号有效。

SoftPLC 中的名称：RUNDOWN_ANGLE_HIGH

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
事件 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：TRUE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 旋入角度低 - 166

如果程序级别的旋入角度小于设定的角度，则此信号有效。

SoftPLC 中的名称：RUNDOWN_ANGLE_LOW

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
事件 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：TRUE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 已选择的模式 ID - 72

SoftPLC 中的名称：SELECTED_MODE_ID

变换器 | 信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | --- | ---
标准 | 状态 | 整数 | 1 | 32
TreatZeroAsOne | 状态 | 整数 | 1 | 32

为避免信号重复，可以定义值转换器。

转换器用于支持同一信号的多个表示（例如，角度/扭矩状态都可以按位表示或以状态字符表示）。

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：FALSE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：FALSE

# 选定的序列位 0 - 139

位模式显示所选序列。

SoftPLC 中的名称：SELECTED_SEQUENCE_BIT_0

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- Filedbus：FALSE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 选定的序列位 1 - 140

位模式显示所选序列。

SoftPLC 中的名称：SELECTED_SEQUENCE_BIT_1

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- Filedbus：FALSE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 选定的序列位 2 - 141

位模式显示所选序列。

SoftPLC 中的名称：SELECTED_SEQUENCE_BIT_2

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- Filedbus：FALSE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 选定的序列位 3 - 142

位模式显示所选序列。

SoftPLC 中的名称：SELECTED_SEQUENCE_BIT_3

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- Filedbus：FALSE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 选定的序列位 4 - 143

位模式显示所选序列。

SoftPLC 中的名称：SELECTED_SEQUENCE_BIT_4

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- Filedbus：FALSE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 选定的序列位 5 - 144

位模式显示所选序列。

SoftPLC 中的名称：SELECTED_SEQUENCE_BIT_5

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- Filedbus：FALSE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 选定的序列位 6 - 145

位模式显示所选序列。

SoftPLC 中的名称：SELECTED_SEQUENCE_BIT_6

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- Filedbus：FALSE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 选定的序列位 7 - 146

位模式显示所选序列。

SoftPLC 中的名称：SELECTED_SEQUENCE_BIT_7

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- Filedbus：FALSE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 选定的序列位 8 - 147

位模式显示所选序列。

SoftPLC 中的名称：SELECTED_SEQUENCE_BIT_8

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- Filedbus：FALSE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 选定的序列位 9 - 163

位模式显示所选序列。

SoftPLC 中的名称：SELECTED_SEQUENCE_BIT_9

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- Filedbus：FALSE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 选定的序列 ID - 84

显示所选批次序列的索引。

SoftPLC 中的名称：SELECTED_BATCH_SEQUENCE_ID

变换器 | 信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | --- | ---
标准 | 状态 | 整数 | 1 | 16
TreatZeroAsOne | 状态 | 整数 | 1 | 16

为避免信号重复，可以定义值转换器。

转换器用于支持同一信号的多个表示（例如，角度/扭矩状态都可以按位表示或以状态字符表示）。

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：FALSE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：TRUE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：FALSE

# 选择的拧紧程序 - 69

所选拧紧程序的实际 Id；如果未选择拧紧程序，则为 0。

SoftPLC 中的名称：SELECTED_PSET_ID

变换器 | 信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | --- | ---
标准 | 状态 | 整数 | 1 | 16
TreatZeroAsOne | 状态 | 整数 | 1 | 16

为避免信号重复，可以定义值转换器。

转换器用于支持同一信号的多个表示（例如，角度/扭矩状态都可以按位表示或以状态字符表示）。

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：FALSE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：TRUE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：FALSE

# 选定的拧紧程序位 0 - 148

位图显示所选的拧紧程序。

SoftPLC 中的名称：SELECTED_PROGRAM_BIT_0

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- Filedbus：FALSE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 选定的拧紧程序位 1 - 149

位图显示所选的拧紧程序。

SoftPLC 中的名称：SELECTED_PROGRAM_BIT_1

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- Filedbus：FALSE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 选定的拧紧程序位 2 - 150

位图显示所选的拧紧程序。

SoftPLC 中的名称：SELECTED_PROGRAM_BIT_2

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- Filedbus：FALSE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 选定的拧紧程序位 3 - 151

位图显示所选的拧紧程序。

SoftPLC 中的名称：SELECTED_PROGRAM_BIT_3

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- Filedbus：FALSE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 选定的拧紧程序位 4 - 152

位图显示所选的拧紧程序。

SoftPLC 中的名称：SELECTED_PROGRAM_BIT_4

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- Filedbus：FALSE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 选定的拧紧程序位 5 - 153

位图显示所选的拧紧程序。

SoftPLC 中的名称：SELECTED_PROGRAM_BIT_5

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- Filedbus：FALSE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 选定的拧紧程序位 6 - 154

位图显示所选的拧紧程序。

SoftPLC 中的名称：SELECTED_PROGRAM_BIT_6

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- Filedbus：FALSE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 选定的拧紧程序位 7 - 155

位图显示所选的拧紧程序。

SoftPLC 中的名称：SELECTED_PROGRAM_BIT_7

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- Filedbus：FALSE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 选定的拧紧程序位 8 - 156

位图显示所选的拧紧程序。

SoftPLC 中的名称：SELECTED_PROGRAM_BIT_8

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- Filedbus：FALSE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 选定的拧紧程序位 9 - 157

位图显示所选的拧紧程序。

SoftPLC 中的名称：SELECTED_PROGRAM_BIT_9

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- Filedbus：FALSE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 序列中止 - 160

输出信号指示序列是否中止。

SoftPLC 中的名称：SEQUENCE_ABORTED

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
事件 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：TRUE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 服务指示灯警报 - 137

在工具维护中配置的服务警报提供了一种提醒用户何时需要维修工具的机制。

SoftPLC 中的名称：SERVICE_INDICATOR_ALARM

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：TRUE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 序列大小 - 181

显示当前正在运行的序列的大小。仅在加载序列时设置，完成序列后不重置。

SoftPLC 中的名称：SIZE_OF_RUNNING_SEQUENCE

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 整数 | 1 | 8

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：FALSE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：TRUE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：FALSE

# 套筒选择器断开锁定 - 20039

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：TRUE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 软件主要版本 - 86

SoftPLC 中的名称：SOFTWARE_MAJOR_VERSION

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 整数 | 1 | 32

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：FALSE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：FALSE

# 软件次要版本 - 87

SoftPLC 中的名称：SOFTWARE_MINOR_VERSION

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 整数 | 1 | 32

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：FALSE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：FALSE

# 软件发布版本 - 85

正在运行的软件版本。

SoftPLC 中的名称：SOFTWARE_RELEASE_VERSION

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 整数 | 1 | 32

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：FALSE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：FALSE

# 开始最终角度 - 31016

如果可用，将显示开始最终角度扭矩值。当结果可用时发送。

变换器 | 信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | --- | ---
标准 | 状态 | 整数 | 32 | 32
FixedPointToDecimal | 状态 | 整数 | 32 | 32

为避免信号重复，可以定义值转换器。

转换器用于支持同一信号的多个表示（例如，角度/扭矩状态都可以按位表示或以状态字符表示）。

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：FALSE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：FALSE

# 站点就绪 - 71

指示虚拟站点何时准备就绪。

SoftPLC 中的名称：STATION_READY

变换器 | 信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | --- | ---
标准 | 状态 | 布尔 | 1 | 1
反转 | 状态 | 布尔 | 1 | 1

为避免信号重复，可以定义值转换器。

转换器用于支持同一信号的多个表示（例如，角度/扭矩状态都可以按位表示或以状态字符表示）。

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：TRUE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 同步模式有效 - 207

指示所选同步模式是否有效。也就是说，如果它存在并且配置正确。

SoftPLC 中的名称： SYNC_MODE_VALID

变换器 | 信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | --- | ---
标准 | 状态 | 布尔 | 1 | 1
反转 | 状态 | 布尔 | 1 | 1

为避免信号重复，可以定义值转换器。

转换器用于支持同一信号的多个表示（例如，角度/扭矩状态都可以按位表示或以状态字符表示）。

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 测试螺栓已激活 - 91

SoftPLC 中的名称：SELECTED_MODE_ID

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 螺纹方向 CCW - 26

所选的拧紧程序已将逆时针方向选为螺纹方向。

SoftPLC 中的名称：THREAD_DIRECTION_CCW

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：TRUE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 拧紧日期 - 31030

拧紧日期，格式为 YYYY:MM:DD。

SoftPLC 中的名称：TIGHTENING_DATE

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
事件 | 字符串 | 80 | 80

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：FALSE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：FALSE

# 拧紧日期日 - 31032

执行拧紧的月份中的某一天。

SoftPLC 中的名称：TIGHTENING_DATE_DAY

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
事件 | 整数 | 8 | 16

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：FALSE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：FALSE

# 拧紧日期月 - 31033

执行拧紧的月份。

SoftPLC 中的名称：TIGHTENING_DATE_MONTH

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
事件 | 整数 | 8 | 16

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：FALSE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：FALSE

# 拧紧日期年 - 31034

执行拧紧的年份。

SoftPLC 中的名称：TIGHTENING_DATE_YEAR

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
事件 | 整数 | 16 | 16

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：FALSE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：FALSE

# 拧紧禁用 - 182

拧紧禁用是一个输出信号，当拧紧被以下任何信号外部禁用时将被激活：

- 20002 - 锁定拧紧

- 20004 - 锁定工具高态有效

- 20033 - 线路控制锁定

- 20018 - 开放协议锁定

- 20020 - 现场总线锁定拧紧

- 20040 - Soft PLC 锁定拧紧

- 20061 - 锁定工具低态有效

SoftPLC 中的名称：TIGHTENING_DISABLED

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：TRUE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 拧紧完成 - 31010

SoftPLC 中的名称：TIGHTENING_DONE

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：FALSE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：FALSE

# 拧紧启用 - 183

拧紧启用是一个输出信号，当拧紧未被以下任何信号外部禁用时将被激活：

- 20002 - 锁定拧紧

- 20004 - 锁定工具高态有效

- 20033 - 线路控制锁定

- 20018 - 开放协议锁定

- 20020 - 现场总线锁定拧紧

- 20040 - Soft PLC 锁定拧紧

- 20061 - 锁定工具低态有效

SoftPLC 中的名称：TIGHTENING_ENABLED

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：TRUE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 拧紧已锁定 - 27

拧紧已禁用；不可能进行任何拧紧。

SoftPLC 中的名称：TIGHTENING_IS_LOCKED

变换器 | 信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | --- | ---
标准 | 状态 | 布尔 | 1 | 1
反转 | 状态 | 布尔 | 1 | 1

为避免信号重复，可以定义值转换器。

转换器用于支持同一信号的多个表示（例如，角度/扭矩状态都可以按位表示或以状态字符表示）。

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：TRUE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 拧紧 NOK - 4

至少一个拧紧结果超出规定限值。

SoftPLC 中的名称：TIGHTENING_NOK

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
事件 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：TRUE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 拧紧 OK - 3

拧紧结果在规定限制范围内。

SoftPLC 中的名称：TIGHTENING_OK

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
事件 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：TRUE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 拧紧程序最大角度 - 31004

SoftPLC 中的名称：MAX_ANGLE

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 整数 | 16 | 16

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：FALSE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：FALSE

# 拧紧程序最大扭矩 - 31007

SoftPLC 中的名称：MAX_TORQUE

变换器 | 信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | --- | ---
标准 | 状态 | 整数 | 32 | 32
FixedPointToDecimal | 状态 | 整数 | 32 | 32

为避免信号重复，可以定义值转换器。

转换器用于支持同一信号的多个表示（例如，角度/扭矩状态都可以按位表示或以状态字符表示）。

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：FALSE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：FALSE

# 拧紧程序最小角度 - 31005

SoftPLC 中的名称：MIN_ANGLE

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 整数 | 16 | 16

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：FALSE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：FALSE

# 拧紧程序最小扭矩 - 31008

SoftPLC 中的名称：MIN_TORQUE

变换器 | 信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | --- | ---
标准 | 状态 | 整数 | 32 | 32
FixedPointToDecimal | 状态 | 整数 | 32 | 32

为避免信号重复，可以定义值转换器。

转换器用于支持同一信号的多个表示（例如，角度/扭矩状态都可以按位表示或以状态字符表示）。

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：FALSE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：FALSE

# 拧紧时间 - 31031

拧紧时间，格式为 hh:mm:ss。

SoftPLC 中的名称：TIGHTENING_TIME

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
事件 | 字符串 | 64 | 64

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：FALSE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：FALSE

# 拧紧时间高 - 135

指示是否由于执行时间超出允许的最大值而发生 NOK 拧紧。

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
事件 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 拧紧时间小时 - 31035

执行拧紧时的小时时间。

SoftPLC 中的名称：TIGHTENING_TIME_HOUR

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
事件 | 整数 | 8 | 16

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：FALSE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：FALSE

# 拧紧时间低 - 136

指示是否由于执行时间小于允许的最小值而发生 NOK 拧紧。

拧紧时间低信号仅适用于拧紧程序。

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
事件 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 拧紧时间分钟 - 31037

执行拧紧时的分钟时间。

SoftPLC 中的名称：TIGHTENING_TIME_MINUTES

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
事件 | 整数 | 8 | 16

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：FALSE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：FALSE

# 拧紧时间秒 - 31036

执行拧紧时的秒钟时间。

SoftPLC 中的名称：TIGHTENING_TIME_SEC

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
事件 | 整数 | 8 | 16

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：FALSE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：FALSE

# 工具电池电量低 - 90

SoftPLC 中的名称：TOOL_BATTERY_LOW

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：TRUE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 工具已连接 - 73

指示工具是否已连接到虚拟站点。

SoftPLC 中的名称：TOOL_CONNECTED

变换器 | 信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | --- | ---
标准 | 状态 | 布尔 | 1 | 1
反转 | 状态 | 布尔 | 1 | 1

为避免信号重复，可以定义值转换器。

转换器用于支持同一信号的多个表示（例如，角度/扭矩状态都可以按位表示或以状态字符表示）。

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：TRUE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 工具禁用 - 158

工具禁用是一个输出信号，当工具被以下任何信号外部禁用时将被激活：

- 20002 - 锁定拧紧

- 20003 - 锁定拧松

- 20004 - 锁定工具高态有效

- 20033 - 线路控制锁定

- 20018 - 开放协议锁定

- 20020 - 现场总线锁定拧紧

- 20021 - 现场总线锁定拧松

- 20040 - Soft PLC 锁定拧紧

- 20041 - Soft PLC 锁定拧松

- 20061 - 锁定工具低态有效

SoftPLC 中的名称：TOOL_DISABLED

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：TRUE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 工具启用 - 159

工具启用是一个输出信号，当工具未被以下任何信号外部禁用时将被激活：

- 20002 - 锁定拧紧

- 20003 - 锁定拧松

- 20004 - 锁定工具高态有效

- 20033 - 线路控制锁定

- 20018 - 开放协议锁定

- 20020 - 现场总线锁定拧紧

- 20021 - 现场总线锁定拧松

- 20040 - Soft PLC 锁定拧紧

- 20041 - Soft PLC 锁定拧松

- 20061 - 锁定工具低态有效

SoftPLC 中的名称：TOOL_ENABLED

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：TRUE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 工具功能按钮按下 - 179

输出信号跟踪功能按钮状态。按下功能按钮时设置信号，释放功能按钮时清除信号。不适用于电池工具的关键用途。

SoftPLC 中的名称：FUNCTION_BUTTON_PRESSED

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 工具运行状况 OK - 103

如果不存在任何工具错误，则工具运行状况 OK 为高，当设置以下任何工具错误时，工具运行状况 OK 为低：

- 工具过热

- 工具需要电机调谐

- 开口端未调谐

- 工具参数文件不受支持

- 工具电池电量不足

- 工具触发器监管失效

- 工具线缆不受支持

- 工具记忆故障

- 工具内存损坏

- 工具保养间隔已过

- 工具软件版本不匹配

变换器 | 信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | --- | ---
标准 | 状态 | 布尔 | 1 | 1
反转 | 状态 | 布尔 | 1 | 1

为避免信号重复，可以定义值转换器。

转换器用于支持同一信号的多个表示（例如，角度/扭矩状态都可以按位表示或以状态字符表示）。

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：TRUE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 工具拧松 - 22

表示工具正在拧松。

SoftPLC 中的名称：TOOL_LOOSENING

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：TRUE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 逆时针旋转工具 - 25

左旋螺纹的工具转动方向为逆时针。

SoftPLC 中的名称：TOOL_ROTATION_CCW

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：TRUE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 顺时针旋转工具 - 24

右旋螺纹的工具转动方向为顺时针。

SoftPLC 中的名称：TOOL_ROTATION_CW

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：TRUE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 工具运行 - 23

表示工具正在转动（顺时针 [CW] 或逆时针 [CCW]）。

SoftPLC 中的名称：TOOL_RUNNING

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：TRUE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 工具序列号数字 - 31021

序列号的整数部分。

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 整数 | 32 | 32

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：FALSE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：FALSE

# 工具标签标识符 - 94

SoftPLC 中的名称：TOOLTAG_IDENTIFIER

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 字符串 | 8 | 800

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：FALSE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：FALSE

# 工具拧紧 - 21

表示工具正在拧紧。

SoftPLC 中的名称：TOOL_TIGHTENING

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：TRUE

- I/O 扩展模块：TRUE

# ToolsNet 连接丢失 - 133

指示 ToolsNet 与控制器之间的已启用连接是否中断或正在按预期工作。

SoftPLC 中的名称：TOOLSNET_CONNECTION_LOST

变换器 | 信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | --- | ---
标准 | 状态 | 布尔 | 1 | 1
反转 | 状态 | 布尔 | 1 | 1

为避免信号重复，可以定义值转换器。

转换器用于支持同一信号的多个表示（例如，角度/扭矩状态都可以按位表示或以状态字符表示）。

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：TRUE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 总剩余序列计数器 - 205

在一个批次序列中要完成的剩余拧紧量。

SoftPLC 中的名称： TOTAL_REMAINING_SEQ_COUNT

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 整数 | 1 | 16

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：FALSE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：TRUE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：FALSE

# 总序列计数器 - 204

在一个批次序列中完成的拧紧量。

SoftPLC 中的名称： TOTAL_SEQ_COUNTER

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 整数 | 1 | 16

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：FALSE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：TRUE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：FALSE

# 总序列大小 - 203

在一个批次序列中要完成的拧紧总量。

SoftPLC 中的名称： TOTAL_SEQ_SIZE

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 整数 | 1 | 16

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：FALSE

- I/O 扩展模块：FALSE

- 操作员面板：FALSE

- ST 选择器：TRUE

- 多层警示灯：FALSE

- 工具功能：FALSE

- TLS 标签：FALSE

# 拧紧总数 - 31018

工具在整个寿命期间执行的拧紧总数。

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
事件 | 整数 | 8 | 32

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：FALSE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：FALSE

# 触发器按下 - 11

表示工具触发器已经按下。

SoftPLC 中的名称：TRIGGER_PRESSED

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：TRUE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 虚拟站点名称 - 105

提供虚拟站点名称。

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 字符串 | 8 | 800

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：FALSE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：FALSE

# 等待继续 - 201

等待继续是一个输出信号，这意味着拧紧已到达等待拧紧步骤，条件信号配置为等待类型。
系统（一个或多个主轴）暂停拧紧，等待信号继续步骤 - 10128（用于系统释放）或子信号通道命令 - 10054：继续步骤（用于单个主轴释放）。

有关更多信息，请参阅子信号螺栓拧紧状态 - 79：等待继续和通道拧紧状态 - 80：等待继续。

SoftPLC 中的名称： WAITING_FOR_CONTINUE

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 输入/输出信号

变换器
信号类型
数值类型
最小尺寸 [位]
最大尺寸 [位]
设备
搜索

# 清除结果 - 39

清除设置为下一次拧紧的其他信号的状态。

SoftPLC 中的名称：CLEAR_RESULTS

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
事件 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 禁用开放协议命令 - 10060

禁用通过开放协议向虚拟站点发送命令的可能性。

SoftPLC 中的名称：DISABLE_OPEN_PRTCOL_CMDS

变换器 | 信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | --- | ---
标准 | 状态 | 布尔 | 1 | 1
反转 | 状态 | 布尔 | 1 | 1

为避免信号重复，可以定义值转换器。

转换器用于支持同一信号的多个表示（例如，角度/扭矩状态都可以按位表示或以状态字符表示）。

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：TRUE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 外部标识符 - 10045

外部标识符中发送的字符串作为 VIN 号包含在结果中。可以提供最多 2 个标识符，从现场总线传递以进行任务选择。

SoftPLC 中的名称：EXTERNAL_IDENTIFIER

变换器 | 信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | --- | ---
标准 | 状态 | 字符串 | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | 状态 | 字符串 | 8 | 800
IdentifierU32 | 状态 | 字符串 | 8 | 800

为避免信号重复，可以定义值转换器。

转换器用于支持同一信号的多个表示（例如，角度/扭矩状态都可以按位表示或以状态字符表示）。

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：FALSE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：FALSE

# 外部监控 1-10035

外部监视 1 是一个输入/输出信号，它没有连接到控制器中的任何特定功能，可以用于客户的特定需求。

SoftPLC 中的名称：EXTERNAL_MONITORED_1

变换器 | 信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | --- | ---
标准 | 状态 | 布尔 | 1 | 1
反转 | 状态 | 布尔 | 1 | 1

为避免信号重复，可以定义值转换器。

转换器用于支持同一信号的多个表示（例如，角度/扭矩状态都可以按位表示或以状态字符表示）。

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：TRUE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 外部监控 2 - 10036

外部监视 2 是一个输入/输出信号，它没有连接到控制器中的任何特定功能，可以用于客户的特定需求。

SoftPLC 中的名称：EXTERNAL_MONITORED_2

变换器 | 信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | --- | ---
标准 | 状态 | 布尔 | 1 | 1
反转 | 状态 | 布尔 | 1 | 1

为避免信号重复，可以定义值转换器。

转换器用于支持同一信号的多个表示（例如，角度/扭矩状态都可以按位表示或以状态字符表示）。

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：TRUE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 外部监控 3 - 10037

外部监视 3 是一个输入/输出信号，它没有连接到控制器中的任何特定功能，可以用于客户的特定需求。

SoftPLC 中的名称：EXTERNAL_MONITORED_3

变换器 | 信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | --- | ---
标准 | 状态 | 布尔 | 1 | 1
反转 | 状态 | 布尔 | 1 | 1

为避免信号重复，可以定义值转换器。

转换器用于支持同一信号的多个表示（例如，角度/扭矩状态都可以按位表示或以状态字符表示）。

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：TRUE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 外部监控 4 - 10038

外部监视 4 是一个输入/输出信号，它没有连接到控制器中的任何特定功能，可以用于客户的特定需求。

SoftPLC 中的名称：EXTERNAL_MONITORED_4

变换器 | 信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | --- | ---
标准 | 状态 | 布尔 | 1 | 1
反转 | 状态 | 布尔 | 1 | 1

为避免信号重复，可以定义值转换器。

转换器用于支持同一信号的多个表示（例如，角度/扭矩状态都可以按位表示或以状态字符表示）。

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：TRUE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 外部监控 5 - 10039

外部监视 5 是一个输入/输出信号，它没有连接到控制器中的任何特定功能，可以用于客户的特定需求。

SoftPLC 中的名称：EXTERNAL_MONITORED_5

变换器 | 信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | --- | ---
标准 | 状态 | 布尔 | 1 | 1
反转 | 状态 | 布尔 | 1 | 1

为避免信号重复，可以定义值转换器。

转换器用于支持同一信号的多个表示（例如，角度/扭矩状态都可以按位表示或以状态字符表示）。

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：TRUE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 外部监控 6 - 10040

外部监视 6 是一个输入/输出信号，它没有连接到控制器中的任何特定功能，可以用于客户的特定需求。

SoftPLC 中的名称：EXTERNAL_MONITORED_6

变换器 | 信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | --- | ---
标准 | 状态 | 布尔 | 1 | 1
反转 | 状态 | 布尔 | 1 | 1

为避免信号重复，可以定义值转换器。

转换器用于支持同一信号的多个表示（例如，角度/扭矩状态都可以按位表示或以状态字符表示）。

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：TRUE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 外部监控 7 - 10041

外部监视 7 是一个输入/输出信号，它没有连接到控制器中的任何特定功能，可以用于客户的特定需求。

SoftPLC 中的名称：EXTERNAL_MONITORED_7

变换器 | 信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | --- | ---
标准 | 状态 | 布尔 | 1 | 1
反转 | 状态 | 布尔 | 1 | 1

为避免信号重复，可以定义值转换器。

转换器用于支持同一信号的多个表示（例如，角度/扭矩状态都可以按位表示或以状态字符表示）。

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：TRUE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 外部监控 8 - 10042

外部监视 8 是一个输入/输出信号，它没有连接到控制器中的任何特定功能，可以用于客户的特定需求。

SoftPLC 中的名称：EXTERNAL_MONITORED_8

变换器 | 信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | --- | ---
标准 | 状态 | 布尔 | 1 | 1
反转 | 状态 | 布尔 | 1 | 1

为避免信号重复，可以定义值转换器。

转换器用于支持同一信号的多个表示（例如，角度/扭矩状态都可以按位表示或以状态字符表示）。

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：TRUE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 现场总线保持活动 - 30002

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 整数 | 1 | 8

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：FALSE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：FALSE

# 工具绿色 LED 指示灯闪烁（外部协议）- 10058

SoftPLC 中的名称：FLASH_TOOL_GREEN_LED

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
事件 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 一般 I/O 1 - 50

用于开放协议的输入/输出 1。

SoftPLC 中的名称：GENERIC_IO_1

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 整数 | 1 | 8

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：TRUE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：TRUE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 一般 I/O 10 - 59

用于开放协议的输入/输出 10。

SoftPLC 中的名称：GENERIC_IO_10

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 整数 | 1 | 8

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：TRUE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：TRUE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 一般 I/O 2 - 51

用于开放协议的输入/输出 2。

SoftPLC 中的名称：GENERIC_IO_2

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 整数 | 1 | 8

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：TRUE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：TRUE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 一般 I/O 3 - 52

用于开放协议的输入/输出 3。

SoftPLC 中的名称：GENERIC_IO_3

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 整数 | 1 | 8

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：TRUE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：TRUE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 一般 I/O 4 - 53

用于开放协议的输入/输出 4。

SoftPLC 中的名称：GENERIC_IO_4

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 整数 | 1 | 8

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：TRUE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：TRUE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 一般 I/O 5 - 54

用于开放协议的输入/输出 5。

SoftPLC 中的名称：GENERIC_IO_5

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 整数 | 1 | 8

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：TRUE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：TRUE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 一般 I/O 6 - 55

用于开放协议的输入/输出 6。

SoftPLC 中的名称：GENERIC_IO_6

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 整数 | 1 | 8

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：TRUE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：TRUE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 一般 I/O 7 - 56

用于开放协议的输入/输出 7。

SoftPLC 中的名称：GENERIC_IO_7

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 整数 | 1 | 8

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：TRUE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：TRUE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 一般 I/O 8 - 57

用于开放协议的输入/输出 8。

SoftPLC 中的名称：GENERIC_IO_8

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 整数 | 1 | 8

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：TRUE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：TRUE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 一般 I/O 9 - 58

用于开放协议的输入/输出 9。

SoftPLC 中的名称：GENERIC_IO_9

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 整数 | 1 | 8

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：TRUE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：TRUE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 通用上升沿 1-169

通用输入/输出信号。

SoftPLC 中的名称：GENERIC_RISING_EDGE_1

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
事件 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 通用上升沿 10-178

通用输入/输出信号。

SoftPLC 中的名称：GENERIC_RISING_EDGE_10

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
事件 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 通用上升沿 2-170

通用输入/输出信号。

SoftPLC 中的名称：GENERIC_RISING_EDGE_2

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
事件 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 通用上升沿 3-171

通用输入/输出信号。

SoftPLC 中的名称：GENERIC_RISING_EDGE_3

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
事件 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 通用上升沿 4-172

通用输入/输出信号。

SoftPLC 中的名称：GENERIC_RISING_EDGE_4

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
事件 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 通用上升沿 5-173

通用输入/输出信号。

SoftPLC 中的名称：GENERIC_RISING_EDGE_5

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
事件 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 通用上升沿 6-174

通用输入/输出信号。

SoftPLC 中的名称：GENERIC_RISING_EDGE_6

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
事件 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 通用上升沿 7-175

通用输入/输出信号。

SoftPLC 中的名称：GENERIC_RISING_EDGE_7

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
事件 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 通用上升沿 8-176

通用输入/输出信号。

SoftPLC 中的名称：GENERIC_RISING_EDGE_8

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
事件 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 通用上升沿 9-177

通用输入/输出信号。

SoftPLC 中的名称：GENERIC_RISING_EDGE_9

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
事件 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 套筒升高 - 10014

当唯一的套筒在套筒选择器上升高（整数 = 套筒 ID）、无套筒升高（整数 = 0）或当一个以上的套筒升高（整数 = 0）时生成。

SoftPLC 中的名称：SOCKET_LIFTED

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 整数 | 1 | 32

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：FALSE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：FALSE

# 套筒升高原始值 - 10043

添加用于针对套筒升高通知在部分协议中支持与 PF4000 的向后兼容性（与套筒升高 10013 相对）。整数表示针对所有升高的套筒位组合（无论是否闪光或升高多少）。

SoftPLC 中的名称：SOCKET_LIFTED_RAW

变换器 | 信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | --- | ---
标准 | 状态 | uint64 | 1 | 32
SocketSelectorTwoDevices | 状态 | uint64 | 1 | 32

为避免信号重复，可以定义值转换器。

转换器用于支持同一信号的多个表示（例如，角度/扭矩状态都可以按位表示或以状态字符表示）。

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：FALSE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：FALSE

# 工具处于生产区 - 93

SoftPLC 中的名称：TOOL_IN_PRODUCT_SPACE

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：TRUE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 工具处于工作区 - 92

SoftPLC 中的名称：TOOL_IN_WORK_SPACE

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：TRUE

- I/O 扩展模块：TRUE

# 用户 ID - 10050

SoftPLC 中的名称：USER_ID

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 字符串 | 8 | 800

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：FALSE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：FALSE

# 事件代码

事件的不同类型用于通知用户，系统中某些状态发生变化或出现某些状态。每个事件都需要一个不同的操作。

上述的部分过程只能由 Atlas Copco 服务人员执行。

有关特定事件代码的详细信息，请使用以下筛选器或在搜索框中输入事件代码搜索条件。

事件代码
事件类型
事件名称
说明
程序
Log / Display / Ack / Conf
适用于
组
搜索

事件代码 | 事件类型 | 事件名称 | 说明 | 程序 | Log / Display / Ack / Conf | 适用于 | 组
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
none | item | none | none | none | column | list | list
1000 | 信息 | 控制器已启动 | 控制器已启动。 |  | Log conf | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC PFHC | 控制器和工具
1001 | 警告 | 控制器序列号已更新 | 如果 IT 板盒序列号（控制器序列号）不同于 AUX 板盒序列号，会在启动时生成。AUX 板盒在现场视为不可替代。控制器在更新序列号时将会重启。 | 更换 IT 板或盒。 | 日志 显示屏 确认 Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 控制器和工具
1010 | 信息 | 工具已连接 | 工具已连接。 |  | 日志 显示 Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC PFHC | 控制器和工具
1011 | 信息 | 工具已断开 | 工具已断开。 |  | 日志 显示 Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC PFHC | 控制器和工具
1012 | 信息 | 工具拒绝了控制器连接 | 如果工具进入跳过区域，则可能发生此事件。 | 核实是否有另一个控制器连接到该工具。 确保工具设置正确。 | 日志 显示 Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 控制器和工具
2000 | 警告 | 电池电量低 |  | 更换电池。 | 日志 显示 Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 工具
2001 | 警告 | 电池电量用完 |  | 更换电池。 | 日志 显示 Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 工具
2002 | 警告 | 工具电池健康状态低 | 检测到工具电池存在健康问题。 仅对 SRB、TBP 和 IxB 工具有效。 | 更换电池。 | 日志 显示 Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 工具
2004 | 警告 | 工具为非首选类型 | 工具已被具有不同最大扭矩的工具替换。 | 更改工具。 | Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 工具
2006 | 警告 | 工具备用电池健康状态低 | 工具中的备用电池性能太差。 | 应更换备用电池。 | 日志 显示 确认 Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 工具
2007 | 警告 | 工具备用电池丢失 | 工具备用电池缺失。 仅对 SRB、TBP 和 IxB 工具有效。 | 插入电池 | 日志 显示 Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 工具
2008 | 警告 | 工具备用电池错误 | 检测到工具备用电池错误。 仅对 SRB、TBP 和 IxB 工具有效。 | 更换电池。 | 日志 显示 Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 工具
2009 | 警告 | 备用电池电压低 | 控制器备份电池电量几乎耗尽 | 更换电池。 | 日志 显示 Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 工具
2010 | 错误 | 工具软件版本不匹配 | 工具和控制器软件版本不兼容。 | 请对工具进行维修 - 更新工具软件。 | 日志 显示 确认 Conf | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 工具
2012 | 警告 | 工具通信干扰 | 工具和控制器之间的通信中断。 | 重新定位天线布置。 | Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC PFHC | 工具
2013 | 警告 | 方向选择环位置错误 | 工具方向开关位于故障位。 | 如果频繁出现 - 请对工具进行维修。 | 日志 显示 Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 工具
2014 | 警告 | 工具过热 | 工具过热。 仅对 SRB、TBP 和 IxB 工具有效。 | 让工具冷却。 | 日志 显示 Conf | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 工具
2015 | 错误 | 工具温度传感器错误 | 仅限 SRB、TBP 和 IxB 工具。 | 维修该工具。 | 日志 显示 Conf | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 工具
2016 | 警告 | 工具脉冲装置过热 | 脉冲装置过热。工具未锁定，但是只要工具脉冲装置温度超过阈值，工具启动时就会显示警告。 仅对 SRB、TBP 和 IxB 工具有效。 | 让工具冷却。 | 日志 显示 Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 工具
2019 | 警告 | 工具无法启动电机 | 工具电机故障。 仅对 SRB、TBP 和 IxB 工具有效。 |  | 日志 显示 Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 工具
2020 | 警告 | 工具需要电机调谐 | 工具需要电机调谐。 | 执行电机调谐。 | 日志 显示 Conf | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 工具
2021 | 警告 | 电机调谐失败 | 电机调谐失败。 | 完成电机调谐或请对工具进行维修。 | 日志 | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 工具
2022 | 信息 | 电机调谐完成 | 电机调谐完成。 |  | 日志 Conf | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 工具
2023 | 警告 | 工具需要执行开口端调整 | 工具需要开口端调整。 | 执行开口端调整。 | 日志 显示 Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 工具
2024 | 警告 | 开口端调整失败 | 开口端调整失败。 | 尝试再执行一次开口端调整。如果还是失败，请对工具进行维修。 | 日志 Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 工具
2025 | 信息 | 开口端调整成功 | 开口端调整成功。 |  | 日志 Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 工具
2026 | 警告 | 开口端定位失败 | 开口端定位失败。 | 再次按下工具触发器，等待定位完成。如果还是失败，请对工具进行维修。 | 日志 显示 Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 工具
2027 | 警告 | 由于工具温度高，使用受到限制 | 已达到温度极限。拧紧已被禁止，以减少由于过热而导致工具关闭的风险。 | 等待直到工具温度降低。 | 日志 显示 Conf | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 工具
2030 | 错误 | 工具内存错误：更改工具 | 工具存储器损坏。 | 维修该工具。 | 日志 显示 确认 Conf | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 工具
2031 | 错误 | 工具配件内存损坏 | 工具配件内存损坏。 | 维修工具配件。 | 日志 显示 确认 Conf | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 工具
2040 | 错误 | 系统检查失败 |  |  | 日志 显示 确认 Conf | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 工具
2041 | 错误 | 扭矩传感器错误 | 校准错误或工具报告传感器错误时会生成该错误。 | 维修该工具。 | 日志 显示 Conf | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 工具
2042 | 错误 | 角度传感器错误 |  | 维修该工具。 | 日志 显示 确认 Conf | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 工具
2043 | 错误 | 工具接地故障报错 |  | 维修该工具。 | 日志 显示 确认 Conf | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 工具
2044 | 信息 | 工具保养间隔已到期 | 表示需要对工具进行保养。超过设定的拧紧数时触发。 | 执行工具维修。 | 日志 显示 Conf | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 工具
2045 | 警告 | 工具校准数据无效 | 如果校准数据验证失败。 | 维修该工具。 | 日志 显示 Conf | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 工具
2046 | 信息 | 工具：下次校准日期已到期 | 表示需要校准工具。在设置中启用校准警报并且当前时间大于下次校准日期时，会触发校准工具。 | 维修该工具。 | 日志 显示 Conf | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 工具
2048 | 信息 | 工具校准值通过 QA 设备更新 | 使用 QA 设备执行校准时，工具校准会得到更新。 |  | 日志 显示 Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 工具
2050 | 错误 | 工具参数文件不受支持 | 所需的工具参数缺失。 | 更新工具参数。 | 日志 显示 Conf | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 工具
2060 | 信息 | 意外触发行为 | 用于防止连接了配件的工具启动。 |  | 日志 显示 Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 工具
2071 | 错误 | 工具内存损坏 | 工具描述符已损坏。 | 维修该工具。 | 日志 显示 Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 工具
2072 | 信息 | 连接了未知设备 |  |  | 日志 显示 Conf | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 工具
2073 | 警告 | 工具触发器监管失效 | HW 通道故障。工具触发器的硬件和软件不匹配。 |  | 日志 显示 Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 工具
2074 | 警告 | 工具标识电路板故障 | 工具标识电路板故障。 | 维修该工具。 | 日志 显示 Conf | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 工具
2075 | 警告 | 工具风扇电压故障 | 工具风扇电压故障。 | 维修该工具。 | 日志 显示 Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 工具
2076 | 警告 | 工具配件总线电压故障 | 工具配件总线电压故障。 | 维修该工具。 | 日志 显示 Conf | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 工具
2077 | 警告 | 工具触发器传感器错误 | 工具触发器传感器错误。 | 维修该工具。 | 日志 显示 Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 工具
2078 | 信息 | 工具拧紧程序已更新 | 工具因拧紧程序更新而锁定。 |  | 日志 显示 Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 工具
2079 | 错误 | 工具线缆不受支持 | 工具线缆已损坏。线缆中的芯片没有响应或损坏。 | 切换线缆。 | 日志 显示 Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 工具
2080 | 错误 | 工具电池故障 | 直流电压太高或太低。电池故障。 | 联系 Atlas Copco 服务代表并将电池送回 Atlas Copco（不得重复使用！）。 | 日志 显示 Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 工具
2081 | 错误 | 达到工具电流限值 | 达到电流限值且驱动装置会被禁用。 | 维修该工具。 | 日志 显示 Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 工具
2082 | 错误 | 工具电流测量值有误差 | 电流测量值有误差。无法测得可靠的电流结果。 | 维修该工具。 | 日志 显示 Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 工具
2083 | 错误 | 工具内部错误 | 各种内部硬件错误。 仅适用于 STB 和 IxB 工具。 | 维修该工具。 | 日志 显示 Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 工具
2084 | 错误 | 工具内部软件错误 | 各种内部软件错误。 仅适用于 STB 和 IxB 工具。 | 维修该工具。 | 日志 显示 Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 工具
2085 | 错误 | 工具 RBU 错误 | 工具软件检测到 RBU 错误。 | 检查当前是否安装了 RBU。如果错误仍然存在，请对工具进行维修。 | 日志 显示 Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 工具
2086 | 错误 | 工具失速 | 工具电机失速。 | 维修该工具。 | 日志 显示 Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 工具
2087 | 警告 | 工具电机电流高 | 工具电机电流超过限值，工具被锁定。工具将进入故障保护模式。 仅对 SRB、TBP 和 IxB 工具有效。 |  | 日志 显示 Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 工具
2088 | 警告 | 工具电池电流高 | 工具电池电流过高。 仅对 SRB、TBP 和 IxB 工具有效。 |  | 日志 显示 Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 工具
2089 | 警告 | 工具驱动电压低 | 工具驱动电压低于监控的电压下限值。 仅对 SRB、TBP 和 IxB 工具有效。 |  | 日志 显示 Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 工具
2090 | 警告 | 工具驱动电压高 | 工具驱动电压高于监控的电压上限。 仅对 SRB、TBP 和 IxB 工具有效。 |  | 日志 显示 Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 工具
2091 | 警告 | 工具主板错误 | 工具主板内部错误。 仅对 SRB、TBP 和 IxB 工具有效。 |  | 日志 显示 Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 工具
2092 | 警告 | 工具电源模块错误 | 工具电源模块内部错误。 仅对 SRB、TBP 和 IxB 工具有效。 |  | 日志 显示 Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 工具
2093 | 警告 | 脉冲单元油位低 | 所连接脉冲工具的油位低。 | 维修该工具。 | 日志 显示 Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 工具
2094 | 警告 | 脉冲单元油位空 | 所连接脉冲工具的油位低于所需的工作油位。 | 维修该工具。 | 日志 显示 确认 Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 工具
2095 | 警告 | 工具电池通信丢失 | 工具丢失与电池的通信。 仅对 SRB、TBP 和 IxB 工具有效。 | 确保电池正确紧贴。否则请更换电池。 | 日志 显示 Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 工具
2096 | 错误 | 工具电池软件版本不匹配 | 工具电池软件与工具软件不兼容。 仅对 SRB、TBP 和 IxB 工具有效。 | 更新软件。 | 日志 显示 Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 工具
2100 | 信息 | STwrench SmartHEAD 已移除 | STwrench smartHEAD 已移除。 | 重新连接 smartHEAD 并重启扳手。 | 日志 显示 Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 工具
2101 | 警告 | 锁定时扳手拧紧 | 当工具状态锁定在控制器中时，执行扳手拧紧操作。 | 等待直到控制器中的工具状态解锁。 | 日志 显示 Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 | 工具
2120 | 警告 | 无法启动：工具没有主动扭矩传感器 |  |  | 日志 显示 | Flex | 工具
2121 | 警告 | 连接的工具禁用传感器 |  |  | 日志 显示 | Flex | 工具
2122 | 警告 | 无法启动：工具缺少所需的扭矩传感器 |  |  | 日志 显示 | Flex IXB | 工具
2123 | 警告 | 无法启动：工具缺少所需的角度传感器 |  |  | 日志 显示 | Flex | 工具
2124 | 错误 | 主传感器上的扭矩传感器错误 | 表示带有双传感器的工具的主扭矩传感器出现错误。 |  | 日志 显示 | Flex | 工具
2125 | 错误 | 次级传感器上的扭矩传感器错误 | 表示带有双传感器的工具的次级扭矩传感器出现错误。 |  | 日志 显示 | Flex | 工具
2126 | 错误 | 主传感器上的工具扭矩传感器校准错误 |  |  | 日志 显示 | Flex | 工具
2127 | 错误 | 工具扭矩传感器校准错误 |  |  | 日志 显示 | Flex StepSync | 工具
2128 | 错误 | 工具扭矩传感器：主变送器分流试验失败 |  |  | 日志 显示 | Flex | 工具
2129 | 错误 | 工具扭矩传感器：分流测试失败 |  |  | 日志 显示 | Flex StepSync | 工具
2130 | 错误 | 工具扭矩传感器：主传感器零点偏移补偿失败 |  |  | 日志 显示 | Flex | 工具
2131 | 错误 | 工具扭矩传感器：零点偏移补偿失败 |  |  | 日志 显示 | Flex StepSync | 工具
2132 | 错误 | 主传感器上的工具扭矩传感器硬件错误 |  |  | 日志 显示 | Flex | 工具
2133 | 错误 | 工具扭矩传感器硬件错误 |  |  | 日志 显示 | Flex StepSync | 工具
2134 | 错误 | 工具扭矩传感器错误：主传感器上的 A/D 转换器溢出 |  |  | 日志 显示 | Flex | 工具
2135 | 错误 | 工具扭矩传感器错误：A/D 转换器溢出 |  |  | 日志 显示 | Flex StepSync | 工具
2136 | 错误 | 次级传感器上的工具扭矩传感器校准错误 |  |  | 日志 显示 | Flex | 工具
2137 | 错误 | 工具扭矩传感器错误：次级传感器的分流测试失败 |  |  | 日志 显示 | Flex | 工具
2138 | 错误 | 工具扭矩传感器错误：次级传感器零点偏移补偿失败 |  |  | 日志 显示 | Flex | 工具
2139 | 错误 | 次级传感器上的工具扭矩传感器硬件错误 |  |  | 日志 显示 | Flex | 工具
2140 | 错误 | 工具扭矩传感器错误：次级传感器上的 A/D 转换器溢出 |  |  | 日志 显示 | Flex | 工具
2202 | 错误 | 发生工具 HMI 过电流 | 检测到工具 HMI 过电流。 | 维修该工具。更换工具 HMI。 | 日志 显示 确认 Conf | IXB | 工具
2203 | 错误 | 发生工具前灯过电流 | 检测到工具前灯过电流 | 维修该工具。更换工具前灯。 | 日志 显示 确认 Conf | IXB | 工具
2204 | 错误 | 发生附件总线过电流 | 检测到附件总线过电流。 | 维修该工具。更换附件总线。 | 日志 显示 确认 Conf | IXB | 工具
2207 | 错误 | 发生振动器过电流 | 检测到振动器过电流。 | 维修该工具。更换振动器。 | 日志 显示 确认 Conf | IXB | 工具
2208 | 警告 | 系统 CPU 温度高 | 系统 CPU 温度高。 | 等待直到工具温度降低。 | 日志 显示 Conf | IXB | 工具
2209 | 错误 | 系统 CPU 临界温度 | 系统 CPU 临界温度。 | 等待直到工具温度降低。 | 日志 显示 Conf | IXB | 工具
2210 | 错误 | 不支持的电源：不允许拧紧 | 工具连接的电池电压太低。 | 为工具安装电压更高的电池。 | 日志 显示 确认 Conf | IXB | 工具
2217 | 信息 | 在备用电池上运行 | 在备用电池上运行。 |  | 日志 | IXB | 工具
2218 | 信息 | 电池已连接 | 电池已连接或控制器/工具已启动。 |  | 日志 | IXB | 工具
2219 | 信息 | 电源：未知 | 连接了未知电源或控制器/工具启动时使用了未知电源。 |  | 日志 | IXB | 工具
2500 | 错误 | 拉伸器拉杆最大数量 | 必须更换拉伸器拉杆。系统被锁定，无法使用。只能释放压力。 | 将拉伸器送到维修部门更换拉杆。 | 日志 显示 确认 | PFHC | 工具
2501 | 错误 | 泵电机保护警报 | 泵电机保护装置已使电机停止工作。系统必须停止。如果系统处于压力之下，需要手动操作来释放压力。 | 关闭系统。如果处于压力下，需以机械方式释放压力并将泵送去维修。 | 日志 显示 确认 | PFHC | 工具
2502 | 错误 | 泵电机油位低警报 | 泵电机油位低，导致电机停止工作。如果系统处于压力之下，需要手动操作来释放压力。 | 关闭系统。如果处于压力下，需以机械方式释放压力并加油。 | 日志 显示 确认 | PFHC | 工具
2503 | 错误 | 泵电机油温高警报 | 泵电机油温高。 | 关闭系统并等待机油冷却。 | 日志 显示 确认 | PFHC | 工具
2504 | 错误 | 拉伸器压力传感器警报 | 拉伸器的压力传感器电子元件故障。无法读取压力，也无法向系统报告压力。 | 关闭系统。如果处于压力下，需以机械方式释放压力并将拉伸器送去维修。 | 日志 显示 确认 | PFHC | 工具
2505 | 错误 | 泵压力传感器警报 | 泵的压力传感器电子元件故障。无法读取压力，也无法向系统报告压力。 | 关闭系统。如果处于压力下，需以机械方式释放压力并将泵送去维修。 | 日志 显示 确认 | PFHC | 工具
2506 | 错误 | 检测到意外的顺时针旋转 | 在完成拉伸后等待压力释放时，螺母顺时针旋转。结果无效。 | 释放压力，再次拉伸螺母。 | 日志 显示 Conf | PFHC | 工具
2507 | 错误 | 检测到意外的逆时针旋转 | 在完成拉伸后等待压力释放时，螺母逆时针旋转。结果无效。 | 释放压力，再次拉伸螺母。 | 日志 显示 Conf | PFHC | 工具
2508 | 错误 | 泵或拉伸器压力传感器故障 | 泵和拉伸器中的压力传感器读数差异太大。增压停止。 | 液压系统或压力传感器的校准有问题。重启系统并重试。如果问题再次出现，请联系您当地的 Atlas Copco 销售代表。 | 日志 显示 确认 | PFHC | 工具
2509 | 错误 | 拉伸器压力传感器故障或液压软管故障 | 拉伸器的压力传感器显示没有压力，但泵的传感器却读到压力增加。增压停止。 | 液压系统或压力传感器的校准有问题。重启系统并重试。如果问题再次出现，请联系您当地的 Atlas Copco 销售代表。 | 日志 显示 确认 | PFHC | 工具
2510 | 错误 | 设置自定义 ID 失败 | 设置自定义 ID 失败。 | 重启系统并检查连接的设备。如果设备的自定义 ID 有误，请重新进行设置。 | 日志 显示 确认 | PFHC | 工具
2511 | 信息 | 自定义 ID 已设置 | 设置自定义 ID 成功。 |  | 日志 显示 确认 | PFHC | 工具
2512 | 警告 | 条形码字符串格式错误，已忽略 | 扫描的字符串无法解析为塔式数据条形码。 | 扫描正确的塔式数据二维码或扫描塔式章节 ID。 | 日志 显示 确认 | PFHC | 工具
2513 | 错误 | 未检测到泵压力 | 系统正在尝试增压，但泵中没有压力增加。可能的原因是三相连接器中的相序不正确。 | 关闭系统的电源，将电源连接器的相位反过来。 | 日志 显示 确认 | PFHC | 工具
2514 | 警告 | 拉伸器超出允许扭矩警报 | 对“咔哒”扳手施加的扭矩过大。这会导致损坏扭矩传感器。 | 释放扭矩。 | 日志 | PFHC | 工具
2515 | 警告 | 拉伸器超出允许压力警报 | 拉伸器中的压力过高。 | 让压力降低或释放压力。检查液压参数。 | 日志 | PFHC | 工具
2516 | 警告 | 意外的泵或拉伸器固件 | 检测到意外的泵或拉伸器固件版本，重启系统。如果问题仍然存在，系统可能会运行，但请仔细观察任何意外行为。 | 电源循环系统 | 日志 显示 确认 | PFHC | 工具
2517 | 错误 | 不兼容的泵或拉伸器固件版本，重启系统。系统无法运行。 | 不兼容的泵或拉伸器固件版本，重启系统。系统无法运行。 | 重启系统，如果问题仍然存在，请更换故障单元。检查已连接的设备以查看哪个设备未连接。 | 日志 显示 确认 | PFHC | 工具
3000 | 错误 | 控制器内部软件错误 | 控制器软件错误。 | 联系服务人员。 | 日志 显示 确认 Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 控制器、驱动器和 StepSync
3001 | 错误 | 控制器时钟电池电量耗尽 | 内部电池接近使用寿命极限。 | 更换电池。 | 日志 显示 确认 Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 控制器、驱动器和 StepSync
3010 | 警告 | 系统过热 | 控制器过热。 | 降温。 | 日志 显示 Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 控制器、驱动器和 StepSync
3011 | 警告 | 驱动器过热的控制器硬件 |  | 降温。 | 日志 显示 Conf | Flex | 控制器、驱动器和 StepSync
3013 | 警告 | 由于控制器温度高，使用受到限制 | 已达到温度极限。禁止拧紧以减少由于过热而导致控制器关闭的风险。 | 等待直到控制器温度降低。 | 日志 显示 Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 控制器、驱动器和 StepSync
3020 | 警告 | 控制器硬件故障 |  |  | 日志 显示 Conf | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 控制器、驱动器和 StepSync
3021 | 警告 | 系统电压问题 | 直流电压太高或太低。 |  | 日志 显示 Conf | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 控制器、驱动器和 StepSync
3022 | 警告 | 控制器电压问题：交流输入电压过高 | 直流电压太高或太低。 | 调节输入电压。 | 日志 显示 | Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 控制器、驱动器和 StepSync
3023 | 警告 | 控制器电压问题：交流输入电压过低 | 直流电压太高或太低。 | 调节输入电压。 | 日志 显示 | Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 控制器、驱动器和 StepSync
3024 | 警告 | 驱动器电压问题：交流输入电压过高 | 直流电压太高或太低。 | 调节输入电压。 | 日志 显示 | Flex | 控制器、驱动器和 StepSync
3025 | 警告 | 驱动器电压问题：交流输入电压过低 | 直流电压太高或太低。 | 调节输入电压。 | 日志 显示 | Flex | 控制器、驱动器和 StepSync
3030 | 错误 | IP 地址与网络上的另一个节点冲突 | 设置的 IP 地址已经被同一网络上的其他设备占用。 | 更改其中一个设备的 IP 地址。 | 日志 显示 Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC PFHC | 控制器、驱动器和 StepSync
3031 | 信息 | 网线断开 | 工厂端的载体已丢失（电缆断开连接）。 | 检查线缆连接。 | 日志 显示 Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 控制器、驱动器和 StepSync
3032 | 信息 | 配对已启动 | 工具配对已启动。 |  | 日志 显示 Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 控制器、驱动器和 StepSync
3033 | 信息 | 配对成功 | 工具配对成功。 |  | 日志 显示 Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 控制器、驱动器和 StepSync
3034 | 信息 | 配对不成功：找不到工具 | 扫描射频点时未发现任何可与控制器配对的工具。 | 将工具设为配对模式并重试。 | 日志 显示 Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 控制器、驱动器和 StepSync
3035 | 错误 | 配对不成功：找到一个以上工具 | 扫描射频点时，控制器找到的工具多于一个 | 控制器开始配对模式时，应确保只有一个工具处于配对模式下。 | 日志 显示 Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 控制器、驱动器和 StepSync
3036 | 错误 | 配对不成功：通信错误 | 配对过程中，发生控制器连接中断、意外的应答或超时问题。 | 再次尝试执行配对。如果还是失败，请对工具进行维修。 | 日志 显示 Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 控制器、驱动器和 StepSync
3037 | 信息 | 配对不成功：工具插槽已满 |  | 清除一个工具插槽。 | 日志 显示 Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 控制器、驱动器和 StepSync
3040 | 警告 | 紧急停机 | 因紧急停机，驱动装置被禁用。 | 重置紧急停机。 | 日志 显示 Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 控制器、驱动器和 StepSync
3050 | 信息 | 系统时钟已更新 | 系统时钟已更新。 |  | 日志 Conf | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC PFHC | 控制器、驱动器和 StepSync
3051 | 错误 | 系统时钟错误 | 实时时钟 (RTC) 硬件的时间读数错误。 | 更换 RTC 的电池。 | 日志 显示 确认 Conf | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC PFHC | 控制器、驱动器和 StepSync
3052 | 警告 | 远程启动配置错误 | HW 与 SW 的远程启动配置不匹配。 | 核实 HW 指拨开关是否与选定启动来源相匹配。 | 日志 显示 Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 控制器、驱动器和 StepSync
3053 | 信息 | 驱动器已连接 | StepSync 驱动器已连接。 |  | 日志 显示 | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 控制器、驱动器和 StepSync
3054 | 信息 | 驱动器已断开连接 | StepSync 驱动器已断开连接。 |  | 日志 显示 | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 控制器、驱动器和 StepSync
3055 | 警告 | 模式配置错误 | 当选定的模式错误配置时生成。例如，使用相同的螺栓编号或相同的通道配置两个螺栓，不完整的模式配置。 | 查看 ToolsTalk 2，了解模式配置错误。 | 日志 显示 | Flex StepSync | 控制器、驱动器和 StepSync
3056 | 警告 | 无法启动：缺少工具或驱动器 | 当已使用的通道缺失驱动器或工具时生成。 | 核实 HMI 上的通道菜单。连接丢失的驱动或工具。 | 日志 显示 | Flex StepSync | 控制器、驱动器和 StepSync
3057 | 信息 | 无法启动：通道已在使用中 | 当所需的通道被分配给另一个虚拟站点时生成。 |  | 日志 显示 | Flex | 控制器、驱动器和 StepSync
3058 | 信息 | 未选择模式 |  | 选择模式。 | 日志 显示 | Flex StepSync | 控制器、驱动器和 StepSync
3059 | 警告 | 连接 Atlas Copco 许可证管理器失败 | 表明控制器未能连接到本地许可证管理器来获得许可证。 | 验证本地网络。如果再次失败，请对控制器进行维修。 | 日志 显示 Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 控制器、驱动器和 StepSync
3061 | 警告 | 无法启动：启用信号低 |  |  | 日志 显示 | Flex StepSync | 控制器、驱动器和 StepSync
3062 | 警告 | 无法启动：停止信号高 |  |  | 日志 显示 | Flex StepSync | 控制器、驱动器和 StepSync
3063 | 警告 | 无法启动：禁用所有通道 | 所有通道均已设置为禁止状态，因此无法开始拧紧。 | 至少设置一个通道不被禁止。 | 日志 显示 | Flex StepSync | 控制器、驱动器和 StepSync
3064 | 警告 | 托架编号错误 | FlexCarrier 的十六进制开关被设为 0。 | 将开关切换到非 0 值。 | 日志 显示 | Flex | 控制器、驱动器和 StepSync
3065 | 警告 | 托架急停配置插头类型错误或丢失 | 托架缺少其急停配置插头，或插头类型不正确。 | 插入正确类型的插头。 | 日志 显示 | Flex | 控制器、驱动器和 StepSync
3066 | 警告 | 载波电压入口：无三相交流电 |  |  | 日志 显示 | Flex | 控制器、驱动器和 StepSync
3067 | 警告 | 载波电压入口：缺少一个交流相 |  |  | 日志 显示 | Flex | 控制器、驱动器和 StepSync
3068 | 警告 | 托架：内部 24 VDC 电源装置中断 |  |  | 日志 显示 | Flex | 控制器、驱动器和 StepSync
3069 | 警告 | 托架 24 V 电压输出端口因过电流禁用 |  | 重置系统。 | 日志 显示 | Flex | 控制器、驱动器和 StepSync
3070 | 警告 | 托架，PF6 FlexControl 电缆输出端硬件故障 |  | 重置系统。 | 日志 显示 | Flex | 控制器、驱动器和 StepSync
3071 | 警告 | 托架，PF6 FlexControl 电缆输入端硬件故障 |  | 重置系统。 | 日志 显示 | Flex | 控制器、驱动器和 StepSync
3072 | 警告 | 紧急停止 24 VDC 电源因短路故障 |  |  | 日志 显示 | Flex | 控制器、驱动器和 StepSync
3073 | 警告 | 无法启动：系统已紧急停止 | 在分配多个转轴时，由于紧急停止，preStartCheckFailed 会调用此事件。 | 重置紧急停机。 | 日志 显示 | Flex StepSync | 控制器、驱动器和 StepSync
3074 | 警告 | 托架过热 |  |  | 日志 显示 | Flex | 控制器、驱动器和 StepSync
3075 | 警告 | 托架温度正常 |  |  | 日志 显示 | Flex | 控制器、驱动器和 StepSync
3076 | 警告 | 托架：内部 24 VDC 电源过载 | 内部 PSU 的电流输出过高。 | 断开由 PSU 供电的其他托架。使用 24VDC 断开所有外部设备。 | 日志 显示 | Flex | 控制器、驱动器和 StepSync
3077 | 警告 | 托架：内部 24 VDC 电源过电压 | 内部 PSU 的电压输出过高。 | 更换托架。 | 日志 显示 | Flex | 控制器、驱动器和 StepSync
3078 | 警告 | 托架：内部 24 VDC 电源欠电压 | 内部 PSU 的电压输出过低。 | 更换托架。 | 日志 显示 | Flex | 控制器、驱动器和 StepSync
3079 | 警告 | 托架外部电源：24 VDC 过电压 | 备用输入电压超过 27 VDC。 | 调节备用输入电压。 | 日志 显示 | Flex | 控制器、驱动器和 StepSync
3080 | 警告 | 托架外部电源：24 VDC 欠电压 | 备用输入电压低于 19 VDC。 | 调节备用输入电压。 | 日志 显示 | Flex | 控制器、驱动器和 StepSync
3081 | 警告 | 载波电压入口：三相交流过电压 | 输入电压过高。 | 输入电压较低：必须为 400 VAC 或 480 VAC。 | 日志 显示 | Flex | 控制器、驱动器和 StepSync
3082 | 警告 | 载波电压入口：三相交流欠电压 | 输入电压过低。 | 输入电压较高：必须为 400 VAC 或 480 VAC。 | 日志 显示 | Flex | 控制器、驱动器和 StepSync
3083 | 错误 | Anybus/Profisafe 模块固件 |  |  | 日志 显示 | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync | 控制器、驱动器和 StepSync
3084 | 错误 | Soft PLC 运行时间错误 | eCLR 以不受控的方式终止。 |  | 日志 显示 Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync | 控制器、驱动器和 StepSync
3085 | 警告 | 托架：风扇模块故障 |  |  | 日志 显示 | Flex | 控制器、驱动器和 StepSync
3086 | 警告 | 托架：风扇模块部分故障 |  |  | 日志 显示 | Flex | 控制器、驱动器和 StepSync
3087 | 警告 | 托架：左风扇模块故障 |  |  | 日志 显示 | Flex | 控制器、驱动器和 StepSync
3088 | 警告 | 托架：左风扇模块部分故障 |  |  | 日志 显示 | Flex | 控制器、驱动器和 StepSync
3089 | 警告 | 托架：右风扇模块故障 |  |  | 日志 显示 | Flex | 控制器、驱动器和 StepSync
3090 | 警告 | 托架：右风扇模块部分故障 |  |  | 日志 显示 | Flex | 控制器、驱动器和 StepSync
3096 | 警告 | 蜂窝信号强度低 | 蜂窝连接的 RSSI 值低于定义的阈值 -98dBm。 | 将工具移近蜂窝天线以获得更强的连接并避免数据丢失。 | Conf | IXB | 控制器、驱动器和 StepSync
3097 | 警告 | 蜂窝连接丢失 | 系统丢失了与蜂窝网络的连接。 | 将工具移近蜂窝天线。 检查蜂窝连接设置，以确保配置了正确的 APN。 检查蜂窝网络是否存在任何问题。 | 日志 显示 Conf | IXB | 控制器、驱动器和 StepSync
3100 | 警告 | 模式配置不存在 |  |  | 日志 显示 | Flex StepSync | 控制器、驱动器和 StepSync
3150 | 错误 | 软件 IAM 不兼容性 | IAM 与控制器上安装的软件不兼容。 | 更换 IAM。 | 日志 显示 确认 | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 控制器、驱动器和 StepSync
3160 | 错误 | 无法激活新安装的软件 | 激活期间出现问题。当新安装的软件启动时，会发生回退到以前的工作软件的情况。当新软件启动失败三次且仅在软件安装过程中时，就会发生这种错误。 | 进行导出，并联系 Atlas Copco 以获得更多帮助。记下您要安装的软件版本以及正在运行的软件版本。 | 日志 显示 确认 | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 控制器、驱动器和 StepSync
3161 | 错误 | 在非预期的软件分区上启动 | 控制器已在不活动的软件侧启动，而非在预期的软件侧启动。 | 记下软件信息（在控制器的主屏幕，选择控制器 > 软件）。尝试重新启动控制器，并确保再次启动时在正确的软件上运行。如果错误仍然存​​在，请进行导出并联系 Atlas Copco。 | 日志 显示 确认 | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 控制器、驱动器和 StepSync
3500 | 错误 | 通用许可证管理器错误 | 在使用的功能管理系统中检测到不一致。 | 请联系 Atlas Copco 代表。 | 日志 显示 确认 | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 控制器、驱动器和 StepSync
3501 | 错误 | 许可证管理器同步错误 |  |  | 日志 显示 确认 | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 控制器、驱动器和 StepSync
3502 | 信息 | 许可证管理器同步已完成 |  |  |  | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 控制器、驱动器和 StepSync
3503 | 警告 | 许可证管理器：正在使用的另一个来源 | 许可证被其他来源使用。 | 核实许可证分配。 | 日志 显示 | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 控制器、驱动器和 StepSync
3504 | 警告 | 需要重启许可证管理器 |  | 重启许可证管理器。 | 日志 显示 | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 控制器、驱动器和 StepSync
3505 | 信息 | USB 许可证同步已开始 |  |  | 日志 | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 控制器、驱动器和 StepSync
3506 | 错误 | USB 许可证同步错误 |  |  | 日志 | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 控制器、驱动器和 StepSync
3507 | 信息 | USB 许可证同步已完成 |  |  | 日志 | Power Focus 6000 Power Focus 8 | 控制器、驱动器和 StepSync
3508 | 信息 | 您的一个或多个许可证即将过期。请确保您已配置许可证服务器。 |  | 更新许可证。 | 日志 显示 Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 控制器、驱动器和 StepSync
3511 | 警告 | 您的一个许可证具有不同的许可证定义 | 在要使用的许可证中检测到不一致。 | 请联系 Atlas Copco 代表。 | 日志 显示 Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 控制器、驱动器和 StepSync
3550 | 警告 | 许可证丢失 |  | 安装正确的许可证。 | 日志 显示 Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 控制器、驱动器和 StepSync
3551 | 警告 | 许可禁用的无线通信 |  | 从虚拟站点取消分配单机许可证。 | 日志 显示 Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 控制器、驱动器和 StepSync
4010 | 信息 | 工具被数字输入锁定 | 通过数字输入信号锁定工具。 |  | 日志 显示 Conf | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 拧紧过程
4011 | 信息 | 工具被 Open Protocol 锁定 | 工具被 Open Protocol 锁定。 |  | 日志 显示 Conf | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 拧紧过程
4012 | 信息 | 工具被现场总线锁定 | 工具被现场总线锁定。 |  | 日志 显示 Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 拧紧过程
4013 | 信息 | 工具被套筒选择器锁定 | 套筒选择器与虚拟站点断开连接时工具被锁定。 | 通过主机解锁将工具解锁。 | 日志 显示 Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4014 | 信息 | 工具被 Soft PLC 锁定 | Soft PLC 信号锁定了工具。 | 通过主机解锁将工具解锁。 | 日志 显示 Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 拧紧过程
4015 | 信息 | 拧松被禁用 | 在拧紧程序中禁用拧松。 |  | 日志 显示 Conf | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 拧紧过程
4016 | 信息 | 拧紧已禁用 |  |  | 日志 显示 Conf | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 拧紧过程
4017 | 信息 | 拧松未配置 | 所选的拧紧程序未配置拧松 | 选择不同的拧紧程序。 | 日志 显示 Conf | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 拧紧过程
4020 | 信息 | NOK 拧紧过多 | 超过了批次中的最大持续 NOK 拧紧 |  | 日志 显示 Conf | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 拧紧过程
4025 | 信息 | 未选择拧紧程序 | 未选择拧紧程序。 | 选择拧紧程序或批次序列。 | 显示 Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4030 | 信息 | 批次序列中止 | 批次序列已中止。 |  | 日志 Conf | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC PFHC | 拧紧过程
4031 | 信息 | 完成批次序列所需的最大时间 |  |  | 日志 显示 Conf | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 拧紧过程
4032 | 信息 | 完成首次拧紧所需的最大时间 |  |  | 日志 显示 Conf | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 拧紧过程
4035 | 信息 | 被线路控制锁定 |  |  | 日志 显示 Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4040 | 信息 | 被备用标识符锁定 | 工具被备用标识符锁定。 |  | 日志 显示 Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4050 |  | 无效的套筒配置 | 拧紧程序分配给多个套筒。 | 拧紧程序分配给多个套筒。 | 日志 显示 Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4060 | 信息 | 工具在批次完成时锁定 | 当批次序列完成时借助标记工具锁定批次时，本事件会在用户按下触发器时生成。 | 在完成时采用信号解锁工具解锁。 | 日志 显示 Conf | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 拧紧过程
4070 | 信息 | 过程进入手动模式 | 表明已为虚拟站点启用手动模式。 |  | Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4071 | 信息 | 过程进入自动模式 | 表明已为虚拟站点启用自动模式。 |  | Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4072 | 信息 | 测试螺栓 |  |  | Conf | Flex StepSync | 拧紧过程
4073 | 信息 | 工具零位已更新 | 表示使用信号设置工具零位。 |  | Conf | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 拧紧过程
4100 | 警告 | 识别符不被接受：无效的字符串长度 |  |  | 显示 Conf | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 拧紧过程
4101 | 警告 | 字符串选择失败：多个匹配项 |  |  | 显示 Conf | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 拧紧过程
4102 | 警告 | 字符串选择失败：找不到匹配项 |  |  | 显示 Conf | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 拧紧过程
4103 | 警告 | 识别符不被接受：已经收到相同的字符串 |  |  | 显示 Conf | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 拧紧过程
4104 | 警告 | 识别符不被接受：找不到匹配项 |  |  | 显示 Conf | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 拧紧过程
4500 | 信息 | 结果 - 驱动故障 | 检测到内部驱动故障或驱动丢失。 |  | Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4501 | 信息 | 结果 - 重复拧紧 | 在重复拧紧检测功能开启时试图拧紧已拧紧的螺栓。 |  | Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4502 | 信息 | 结果 - 软启动扭矩较低 | 软启动扭矩低于最小水平。 |  | Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4503 | 信息 | 结果 - 软启动扭矩较高 | 软启动扭矩超过最大水平。 |  | Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4504 | 信息 | 结果 - 自攻扭矩较高 | 自攻扭矩超过最大水平。 |  | Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4505 | 信息 | 结果 - 自攻扭矩较低 | 自攻扭矩低于最小限值。 |  | Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4506 | 信息 | 结果 - 安全扭矩较低 | 自动计算扭矩值，确保正确安装扭矩传感器。 |  | Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4507 | 信息 | 结果 - 旋入扭矩较高 | 旋入扭矩超过最大水平。 |  | Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4508 | 信息 | 结果 - 旋入角度较高 | 旋入角度超过最大水平。 |  | Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4509 | 信息 | 结果 - 旋入时间较高 | 旋入时间超过最大限值。 |  | Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4510 | 信息 | 结果 - 旋入时间较低 | 旋入时间低于最小限值。 |  | Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4511 | 信息 | 结果 - 旋入扭矩较低 | 旋入扭矩低于最小水平。 |  | Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4512 | 信息 | 结果 - 旋入角度较低 | 旋入角度低于最小水平。 |  | Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4513 | 信息 | 结果 - 最终扭矩较高 | 最终步骤扭矩超过最大水平。 |  | Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4514 | 信息 | 结果 - 最终角度较高 | 最终步骤角度超过最大水平。 |  | Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4515 | 信息 | 结果 - 最终扭矩较低 | 最终步骤扭矩低于最小水平。 |  | Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4516 | 信息 | 结果 - 最终角度较低 | 最终步骤角度低于最小水平。 |  | Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4517 | 信息 | 结果 - 拧紧超时 | 超过拧紧时间限值。一般拧紧策略的最大拧紧时间为 30 秒。多步骤的最大拧紧时间取决于步骤的最大时间限制。故障代码取决于拧紧阶段。 | 重新拧紧。 | Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4518 | 信息 | 结果 - 触发器丢失 | 达到目标前工具触发器已松开。 对于一般拧紧策略，拧紧阶段完成之前不允许释放触发器。 对于多步骤，达到具体步骤的目标之前丢失触发器将显示故障。 |  | Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4519 | 信息 | 早期扭矩丢失 | 套筒从螺母上滑脱。 |  | Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4520 | 信息 | 结果 - 在最终步骤前达到目标 | 在拧紧程序的最终步骤前达到目标扭矩。 |  | Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4521 | 信息 | 结果 - 后视图扭矩较低 | 后视图扭矩低于最小水平。 |  | Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4522 | 信息 | 结果 - 后视图扭矩较高 | 后视图扭矩超过最大水平。 |  | Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4523 | 信息 | 结果 - 未达到后视图扭矩间隔 | 未达到后视图扭矩间隔。 |  | Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4524 | 信息 | 结果 - 未达到扭矩补偿间隔 | 在未达到旋入端前的扭矩补偿间隔角度。 |  | Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4525 | 信息 | 结果：工具移动超出限值 | 拧紧详情状态不正常。 |  | Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4526 | 信息 | 结果 - 安全电流监测传感器不匹配 | 电流监测错误。 |  |  | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4527 | 信息 | 结果：工具移动超出限值 |  |  |  | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4538 | 信息 | 结果 - 最终监管扭矩较低 | 未达到最终监管扭矩。 |  | Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4543 | 信息 | 结果 - 贴合监控高 | 仅限扳手。监控器检测到超出贴合数值。 |  | Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4545 | 信息 | 结果 - 无剩余扭矩 | 仅限扳手。残余扭矩低于阈值。 |  | Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4546 | 信息 | 结果 - 过速 | 仅限扳手。扳手陀螺仪因速度太高无法测量角度。 |  | Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4547 | 信息 | 结果 - 有效拧松 | 仅限扳手。扳手检测到意外拧松。 |  | Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4548 | 信息 | 结果 - 终值低于目标值 | 最终扭矩低于拧紧程序中设定的目标扭矩。 |  | Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4549 | 信息 | TurboTight 时间超出限制 |  |  | Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4550 | 信息 | 结果 - 旋入脉冲较高 | 超出最大旋入脉冲数量。 |  | Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4551 | 信息 | 结果 - 旋入脉冲较低 | 旋入在达到最小旋入脉冲数量数量之前已完成。 |  | Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4552 | 信息 | 结果 - 最终脉冲较高 | 超出最大脉冲数量。 |  | Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4553 | 信息 | 结果 - 最终脉冲较低 | 拧紧在达到最小脉冲数量数量之前已完成。 |  | Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4554 | 信息 | 切断电流高 | 切断时的电流超出电流上限。 |  | Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4555 | 信息 | 切断电流低 | 测得的切断电流低于电流下限。 |  | Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4556 | 信息 | 未分类的多步骤错误 | 多步骤配置出错，通常与工具验证有关。 |  | Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4557 | 信息 | 结果过载 |  |  | Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4600 | 警告 | 数据删除 (Data Drop) 或数据保持 (Data Hold) 与批次拧紧结合使用。信号无效 |  | 数据删除 (Data Drop) 和数据保持 (Data Hold) 仅支持工作任务，不带批次控制。如果必须使用该信号，请选择另一个工作任务。 |  | Flex StepSync | 拧紧过程
4601 | 信息 | 数据保持 (Data Hold) 激活：信号低即发送拧紧结果 |  |  |  | Flex StepSync | 拧紧过程
4602 | 信息 | 数据删除 (Data Drop) 激活：丢弃拧紧结果。 |  |  |  | Flex StepSync | 拧紧过程
5010 | 警告 | 无效的拧紧程序参数值 | 所选拧紧程序中的参数无效。 | 检查所选拧紧程序的配置，查找并更改参数值。 | 日志 显示 Conf | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC PFHC | 程序配置
5011 | 警告 | 无法在工具中准备程序存储 | 无法读取 STB 工具中的当前程序存储大小，也无法准备程序存储以将更新或新选择的拧紧程序下载到 STB 工具。 | 查看 STB 工具支持的软件版本。 重启 STB 工具。 再次选择拧紧程序。 检查网络连接，确保数据连贯性和质量。 | 日志 显示 Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 程序配置
5020 | 信息 | 主触发器并非活动的启动来源 | 当配置为只通过下压式开关启动且用户按压主触发器时生成。直到用户按压下压式开关时生成。 | 按压下压式开关以启动工具。 | 日志 显示 Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 程序配置
5030 | 信息 | 拧紧程序复杂性超出工具负荷 | 所选的拧紧程序对使用的 STB 工具来说太过复杂。工具将被锁定。 | 降低拧紧程序的复杂性，或者选择其他程序。 | 日志 显示 Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 程序配置
6010 | 信息 | 附件已连接 | 附件已连接至控制器。 |  | 日志 显示 确认 Conf | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 配件
6020 | 信息 | 附件已断开 | 附件已从控制器断开。 |  | 日志 显示 确认 Conf | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 配件
6021 | 警告 | 现场总线脱机 | 现场总线无通信。 |  | 日志 显示 确认 Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 配件
6030 | 警告 | 附件地址冲突 | 两个或更多附件使用相同的地址连接。 | 更改附件的地址。 | 日志 显示 确认 Conf | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 配件
6040 | 警告 | 附件通信错误 | 附件出现间歇的通信错误。 | 校验线缆和连接器。 | 日志 显示 Conf | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 配件
6041 | 警告 | 现场总线错误 | 现场总线出现通信错误。 |  | 日志 显示 确认 Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync | 配件
6042 | 警告 | 现场总线模块不匹配 | 安装的现场总线模块与配置的模块不匹配。 | 更改配置以使其与安装的模块匹配，或以正确的模块替换安装的模块。 | 日志 显示 确认 Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync | 配件
6043 | 警告 | 现场总线输出缓冲区溢出 | 用于现场总线通信的输出缓冲区已满，缓冲区发生溢出。已丢弃一个或多个信号更新。 | 停止现场总线通信和现场总线诊断（如果使用）以恢复缓冲区。 如果此事件频繁发生，请检查您的现场总线通信设置，包括 PLC 程序：与您的更新间隔相比，太频繁的更新可能导致这种情况。 | 日志 显示 确认 Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync | 配件
6044 | 警告 | 现场总线提供商 ID 不匹配 | 不支持安装的现场总线模块。 | 连接支持的 Atlas Copco 现场总线模块。 | 日志 显示 确认 | Power Focus 8 | 配件
6050 | 信息 | 所选套筒错误 | 没有选择任何套筒或选择了错误的套筒时生成。 |  | 日志 显示 Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 配件
6090 | 警告 | 无法识别扫码枪 | 未找到唯一序列号时。 | 配置条形码阅读器设备。 | 日志 显示 确认 Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC PFHC | 配件
7010 | 信息 | 要显示的消息文本 | 显示消息的通用事件。 |  | 显示 确认 Conf | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC PFHC | 消息
8200 | 信息 | 打开串行端口失败 | 无法打开要使用的串行端口。 | 检查串行端口连接。 | 显示 Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 其他
8300 | 警告 | 开放协议客户端通信超时 | 与开放协议客户端的通信已超时。在预期时间内未发送保持活动状态的消息或命令。 | 检查控制器网络连接。 检查网络设置：防火墙和交换机。 检查客户端应用软件。 | 日志 显示 Conf | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 其他
8214 | 错误 | EHMI 软件版本不匹配 | EHMI 软件版本与控制器的兼容性不匹配。 | 更新 EHMI 的软件版本。 | 日志 显示 确认 Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 其他

##

Conf - 事件代码列表

告诉用户是否可以通过“配置事件”页面配置事件。

Available for - 事件代码列表

事件代码可用的产品列表。

Groups - 事件代码列表

事件代码所属的组。

Event Description

对事件及其发生原因的简短描述。

Procedure - 事件代码列表

如果适用，步骤中会包含关于如何清除事件的说明。

Log - 事件代码列表

告知用户该事件是否要保存在事件日志中。此列表中的值为默认值。

display - 事件代码列表

告知用户该事件是否要显示在屏幕上。此列表中的值为默认值。

Ack - 事件代码列表

告知用户该事件是否必须确认才能继续。此列表中的值为默认值。

事件代码

唯一事件编号。

Type of events - 事件代码列表

事件类型：信息、警告和错误。

事件名称

事件的描述性名称。