# 安装菊花链式 FlexCarriers

1. 确保断路器关闭（断电）。

2. 标记固定 FlexCarrier 的位置。请参阅尺寸图以进行测量。

   拧紧 FlexCarrier。

3. 设置 FlexCarrier 地址。

   按顺序设置地址。如果第一个FlexCarrier的地址设置为 1，则将第二个设置为 2 ，第三个设置为 3 等。

   默认出厂设置为 0。在安装应用中，不允许使用 0 作为地址。如需进一步了解系统计划，请参见 FlexSystem 系统概述手册。

   FlexSystem 中连接的两个 FlexCarrier 不能具有相同的地址。

4. 安装旁路插头。

5. 如果使用 24 VDC OUT，应准备连接器。

   这最好在工作台上完成。

6. 安装 24 VDC OUT 连接器。

   当连接器被拧紧到 FlexCarrier 时，请勿将电缆连接到连接器。