# FlexSystem 用の電源ケーブル

デイジーチェーン内の FlexCarrier 同士間のイーサネット、非常停止、および 480 VAC は、電源ケーブルを通ります。

電源ケーブルはケーブルキャリア用に設計されています。

サードパーティ製主電源スイッチへのケーブルは、アトラスコプコのオープンエンド電源ケーブルである必要があります。

電源ケーブル接続部

電源ケーブルには次のバージョンがあります。

- ストレートエントリ（SE）

- 右エントリ（RE）

- 左エントリ（LE）

- オープンエンド（OE）

- ストレートから右エントリ（SRE）

- 右エントリからストレート（RES）

本セクション内

- FlexSystem 製品データ用電源ケーブル
- 電源ケーブル、ストレートエントリ(SE)
- 電源ケーブル、右エントリ(RE)
- 電源ケーブル、左エントリ(LE)
- 電源ケーブル、ストレートから右エントリ(SRE)
- 電源ケーブル、右エントリからストレート(RES)
- 電源ケーブル、開口型(OE)