# 安装第一个 FlexCarrier

1. 确保断路器关闭（断电）。

2. 拧紧 FlexCarrier。使用 M6 螺钉。用 9.8 Nm 的扭矩拧紧。

   为 3 插槽 FlexCarrier 使用 4 颗螺钉。

   为 6 插槽 FlexCarrier 使用 6 颗螺钉。

3. 设置 FlexCarrier 地址。

   第一个 FlexCarrier 必须设为 1，第二个设为 2，以此类推。默认出厂设置为 0。在安装应用中，不允许使用 0 作为地址。如需进一步了解系统计划，请参见 FlexSystem 系统概述手册。

4. 选择 e-stop 插头：

   - e-stop 进入插头。

   - 高级安全模块 (ASM) 插头。

5. 根据示意图将 e-stop 电缆拧紧到 e-stop 进入插头上。本步骤不适用于 ASM 插头。

   这最好在工作台上完成。

6. 插入 e-stop 插头。

7. 如果使用 24 VDC OUT 和 24 VDC IN，应准备连接器。

   这最好在工作台上完成。

8. 安装 24 VDC IN/OUT 连接器。确保使用正确的连接器。

   当连接器被拧紧到 FlexCarrier 时，请勿将电缆连接到连接器。

   如果使用外部 8 A 电源，其电流应不超过 8 A，且采用双重绝缘。它应根据 EN 61010-1 认证，或根据与 EN 61010-1 中的要求兼容的类似标准（比如 EN 60950 或 EN 60601）认证。

9. 引导电缆穿过垫圈。

   当盖回盖子时，确保电缆没有压扁或破损。

   布线时，应避免挡住盖子上的 LED 灯导光板。