# ツールメニュー

## ツール情報

ツール情報表示には、サービス担当者が適切なヘルプとサポートを与える、あるいはどのツールがコントローラーに接続されているかをオペレータが確認できるように、コントローラーに接続されているツールに関する正確な情報をサービス担当者に与えるために使用される情報が含まれています。

パラメーター | 説明
--- | ---
型式 | ツールモデル名
最大速度 | ツールの最高回転速度。
変速比 | 出力ギヤの角速度に対する入力ギヤの角速度の比率
シリアル番号 | 正しいスペアパーツやサービス説明を得るために正しいバージョンの製品説明書が必要な場合、ツールのシリアル番号が必要になることがあります。
最大トルク | ツールが締め付けで使用できる最大トルク。
ソフトウェアバージョン | ツールソフトウェアバージョン
製品番号 | ツールの品番またはオーダー番号

## 接続

接続ペインには、ツールが接続されている FlexDrive が表示されます。

## 正常性

パラメーター | 説明
--- | ---
ツール電子機器の温度 | ディスプレイ電子機器の温度 クリックすると、電子機器のピーク温度のリストが表示されます。
ツールモーター温度 | モーター温度を表示します。 クリックすると、ツールモーターのピーク温度のリストが表示されます。

## メンテナンス

このツールは、サービス間隔数を保存し、ツールのメンテナンスまたはサービス実行前に締め付けを何回実行することができるかをカウントします。

パラメーター | 説明
--- | ---
最後の点検 | 最後の点検が実施された日時。最終サービス日は、修理工場で設定されます。最終サービス日は、サービスカウントのリセットボタンが押された時点の現在の日時に設定されます。
サービスでの総締め付け数 | 最初にツールが使用されてから、ツールが行った締め付けの合計数。この値は、サービス時に更新され、次のサービスまで同じままになります。
残りの締め付け数 | サービス間隔に達するまでの残りの合計締め付け回数
サービス間隔 | 次のサービスの前に実施される締め付け数。10,000 の倍数で設定できます。
サービスカウンタをリセットします。 | 残りの締め付けカウンターをリセットし、最終サービス日を現在の日付に設定します。

## 校正

パラメーター | 説明
--- | ---
最終校正 | ツールが最後に校正された時刻が表示されます。
校正値 | 校正値
次の校正日 | 次回の校正期限を設定します。

較正の準備

ツールとコントローラーが締め付けを実施するようセットアップされていることを確認してください。STanalyser、ACTA または BLM Bench などのトルク基準トランスデューサーを使ってツールを設定します。セットアップの手順については、トルク基準トランスデューサーの製品説明書をご参照ください。

ツールで通常使用する締め付けに対応するターゲットトルクの締め付けプログラムを選択します。

ツールのキャリブレーション

ツールの較正値を設定するには、以下の式を使って、コントローラとトルク基準トランスデューサのトルク測定値からまず計算する必要があります。

1. [ツール] メニューで、校正するツールを選択し、[校正] に移動します。

2. 較正値テキストボックスの古い較正値にご注意ください。

3. 少なくとも 3 つの締め付けを行い、平均トルク値を算出するためにコントローラと基準トランスデューサ（ACTA など）から読み取ったトルク値を使用します。

4. 新しい校正値を計算します。

5. [校正値] テキストボックスに算出した値を入力し、[適用する]をクリックしてツールメモリに新しい校正値を保存します。

## ツール診断

ツール、角度センサー、またはトルクセンサーを診断するために、ツールメニューからセンサートラッキングを開始することができます。センサートラッキングセッションは 20 分でタイムアウトします。タイムアウトする 5 分前に警告が表示され、そのときセッションを延長したり停止したりすることができます。

センサートラッキングはケーブルツールでのみ可能です。

同時に開始できるセンサートラッキングセッションは、コントローラーあたり 1 つのみです。

ツール診断情報
ツール角度 | センサートラッキングセッションが開始されてから、または最後にリセットしてから、ツールがどの程度回転したかを示します。
トルク | 読み出し： トルクの瞬時値。 ピーク値： センサートラッキングセッションが開始されてから、または最後のリセット以降に測定された最大トルク値。
速度 | 読み出し： 速度の瞬時値。 ピーク値： センサートラッキングセッションが開始されてから、または最後のリセット以降に測定された最大速度値。

センサートラッキングセッションを開始する

1. [ホーム] ウィンドウで、[ツール] を選択します。

2. [診断] で [ケーブルツール] と [センサートラッキング] を選択します。

3. [センサートラッキングを開始] をオンにします。

4. ツールの角度、トルク、速度が表示されます。

## ゼロ位置

この構成により、システムは、締め付けまたはシーケンスごとに常に元の開始位置に戻ります。ゼロ位置は、ハンドヘルドと固定具の両方で、ツールごとに個別に設定されます。ゼロ位置は、ツールの現在の位置を設定します。進行中の締め付けまたはシーケンス中にゼロ位置を設定することはできません。

ゼロ位置を設定：

1. ホームビューで、[ツール] を選択します。

2. 右側のメニューで [ケーブルツール] を選択し、次に [ゼロ位置] を選択します。

3. [設定] を選択します。ツールの現在の位置は「ゼロ位置」に設定されます。

## モーター調整

モータチューニングでは、パフォーマンスを最適化してエネルギー損失を最小限にするようツールのモーター制御を調整します

ツールを Power MAC 4000 システムから PF6 FlexSystem に移動するときは、必ずモーターチューニングを行ってください。

モータチューニングの開始

注記

モーターチューニングの実行には約 1 分かかり、終了する前にツールが時計回りと反時計回りの両方向に高速で回転します。

1. [ツール] メニューを開きます。

2. [モーターチューニング] メニューで [実行] を選択します。

3. [開始] を選択して、モーターチューニングを開始します。

## ゼロオフセットとシャント

情報 | 説明
--- | ---
シャント値 | 測定されたシャント校正値の最大許容値（％）。
シャントドリフト値 | 測定されたシャント校正値の最大許容変化（％）。
ゼロオフセット値 | 許容される最大ゼロオフセット補正（％）。
ゼロオフセットドリフト値 | 許容されるゼロオフセット補正の最大（％）。

## トランスデューサ情報

角度トランスデューサー
情報 | 説明
--- | ---
有効 | トランスデューサーが有効かどうかを示します。
変速比 | トランスデューサーとツールの外軸との間のギヤ比。
ワインドアップ | 角度トランスデューサのワインドアップ補償係数。

トルクトランスデューサ
情報 | 説明
--- | ---
有効 | トランスデューサーが有効かどうかを示します。
シリアル番号 | 文字列としてのトランスデューサーのシリアル番号。
品番 | 文字列としてのトランスデューサーの品番。
較正値 | トランスデューサの校正値をNmで表します。