# チャネル/スピンドルの最大数

メインスイッチボックス | チャネル/スピンドルの最大数 | フロントエンド電源ケーブルの数
--- | --- | ---
| QST 34 | QST 42 | QST 50 | QST 62 | QST 80 |
トルク 70％、速度 30％ | トルク 60%、速度 20%
30 A | 38 | 30 | 28 | 22 | 13 | 1
2x30A | 64* | 60* | 56* | 44 | 26 | 2

* 完全に同期されたスピンドルの場合、64 スピンドルが上限です。

ただし、システムには最大 64 個のボルトをセットアップできます。つまり、たとえば、60 本のボルトと 30 本のスピンドルを備えたシステムをセットアップでき、各ボルトには固有の番号が付けられます。30 本のスピンドルで最初に 30 本のボルトを締め、次に残りの 30 本のボルトを締めることができます。

条件

- すべてのチャネルで同時に締め付けを行います。

- 本締め時の角速度：QST50 ～ QST80 の場合はツール最大速度の 20％、QST34 ～ QST42 の場合はツール最大速度の 30％

- 最終トルク：QST50 ～ QST80 の場合はツール最大トルクの 60％、QST34 ～ QST42 の場合はツール最大トルクの 70％

- 締め付け間隔 30 秒 （1 分あたり 2 回）

- 環境：海面の高さ、室温、冷却ファンなし

- 締め付け角度 360 度。

- 力率：PF = 0.6

- トルク、速度が高く、締め付け間隔が短い場合は、この表に記載されているよりも多くの主電源接続ケーブルと主電源スイッチボックスの使用が必要な場合があります。この場合は、サービスセンターまでお問い合わせください。

ヒューズに基づく使用可能電力

- 30 A での出力：12.5 kW （PF=0.6、U=400Vac）、41.8 kW ピーク（1 秒あたり）

- 2x30 A、出力：2x12.5 kW = 25 kW（PF=0.6, U=400Vac）、83.6 kW ピーク（1 秒あたり）

- FlexCarrier 内蔵 16 A ブレーカーの場合：6.7 kW、13 kW ピーク（1 秒あたり）。