# 通道/主轴的最大数量

主开关盒 | 通道/主轴的最大数量 | 前端电源电缆数量
--- | --- | ---
| QST 34 | QST 42 | QST 50 | QST 62 | QST 80 |
70% 扭矩，30% 速度 | 60% 扭矩，20% 速度
30 A | 38 | 30 | 28 | 22 | 13 | 1
2x30A | 64* | 60* | 56* | 44 | 26 | 2

* 对于完全同步的主轴，64 根主轴是极限。

然而，系统中最多可设置 64 个螺栓。也就是说，举个例子，可以设置含有 60 个螺栓和 30 个主轴的系统，并且每个螺栓都有唯一的编号。30 个主轴可以先拧紧前 30 个螺栓，然后再拧紧其余 30 个螺栓。

条件

- 所有通道同步拧紧。

- 最终拧紧时的角速度：对于 QST50 - QST80，为工具最大速度的 20％，对于 QST34 - QST42，为速度的 30％

- 最终扭矩：对于 QST50 - QST80，为工具最大扭矩的 60%，对于 QST34 - QST42，为扭矩的 70%

- 拧紧间隔 30 s（每分钟两次）

- 环境：海平面，室温，无冷却风扇

- 拧紧角度 360 度。

- 功率因数：PF=0.6

- 对于更高的扭矩、速度和更短的拧紧间隔，可能需要使用比本表中所述更多的主连接电缆和主开关盒。在这种情况下，请联系您的服务中心获得建议。

基于保险丝的可用功率

- 30 A 输出：12.5 kW (PF=0.6，U=400Vac)，41.8 kW 峰值 @ 1 秒。

- 2x30 A 输出：2x12.5 kW=25 kW (PF=0.6，U=400Vac)，83.6 kW 峰值 @ 1 秒。

- FlexCarrier 内部 16 A 断路器：6.7 kW，13 kW 峰值 @ 1 秒。