# PROFIsafe が制御する非常停止装置のテストと検証

例

これは、2つの FlexCarrier を備えた PROFIsafe 制御による FlexSystem です。この構成での安全 PLC には非常停止ボタンとリセットボタンが 1 つずつ備わっています。

位置 |
--- | ---
A | E-stop。入力停止と入力リセット
B | 安全 PLC
C | PROFINET 接続。
D | FlexController を搭載した1 番目の FlexCarrier。この FlexCarrier にはASMプラグが付いています。
E | デイジーチェーン接続の FlexCarrier。この FlexCarrier にはバイパスプラグが付いています。
F | FlexControl ケーブル。

非常停止ボタン、リセットボタン、安全 PLC は、FlexSystem の一部とは見なされません。これらのソースは、工作機械メーカー（MTB）によって検証される必要があります。