# 数字输出

数字输出包含四个独立绝缘的继电器输出。这些继电器的额定值为 500 VACrms 输入到输出绝缘。输出引脚分为三组：

- 一个继电器有一个中央引脚（Out X 公共）

- 常闭引脚（Out X NC）

- 常开引脚（Out X NO）

Out X 公共引脚应连接到待控制的设备，另外两个引脚连接到待控制设备的合适高度

- 在 24VDC 电压下，继电器开关最大电流为 2 A。

- 如果输出端连接到电感负载，则需要一个单端反激二极管，以避免继电器舌簧在开路时粘接到极杆。

- 最大输出电缆长度为 3 m。

引脚 | 信号名称 | 说明
--- | --- | ---
1 | N.C.DIG_OUT1 | 继电器触点
2 | COM_DIG_OUT1 | 继电器触点
3 | N.O.DIG_OUT1 | 继电器触点
4 | N.C.DIG_OUT2 | 继电器触点
5 | COM_DIG_OUT2 | 继电器触点
6 | N.O.DIG_OUT2 | 继电器触点
7 | N.C.DIG_OUT3 | 继电器触点
8 | COM_DIG_OUT3 | 继电器触点
9 | N.O.DIG_OUT3 | 继电器触点
10 | N.C.DIG_OUT4 | 继电器触点
11 | COM_DIG_OUT4 | 继电器触点
12 | N.O.DIG_OUT4 | 继电器触点